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1. [bookmark: _Toc229490649][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc229490650][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Продукция
	Шиномонтажное оборудование

	УПД
	Универсальный передаточный документ





1.2. [bookmark: _Toc229490651][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2: 28.99.39.190 Поставка шиномонтажного оборудования для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
1.3. [bookmark: _Toc229490652][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc229490653][bookmark: _Toc143693870][bookmark: _Toc141715123]       Обеспечение проведения текущего ремонта и технического обслуживания с использованием моторных масел, смазочных материалов и жидкостей специального назначения для транспортных средств Камчатского филиала АО «ТК РусГидро, используемыми при проведении технического обслуживания и текущего ремонта.
2. [bookmark: _Toc229490655][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc229490656]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc229490657]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc229490658][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Автоматический шиномонтажный станок КС-403А Про 380В или эквивалент*
	шт.
	1

	2. 
	Автоматический шиномонтажный станок ГШС-515В или эквивалент*
	шт.
	1

	3. 
	Балансировочный станок SPUTNIK LUXE СБМК-60 Л или эквивалент*
	шт.
	1

	4. 
	Балансировочный станок TRUCKER STANDARD СБМП-200 Ст или эквивалент*
	шт.
	1


*Участник может предложить эквиваленты иных производителей, с характеристиками не ниже заявленных Покупателем.
2.1.2 [bookmark: _Toc229490659][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc229490660][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 28.99.39.190 Поставка шиномонтажного оборудования для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"
	с даты подписания сторонами договора.
	«31» декабря 2026 года


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]
2.2 [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc229490661][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc229490662] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиции №1-4 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 28.99.39.190 Поставка шиномонтажного оборудования для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Автоматический шиномонтажный станок КС-403А Про 380В или эквивалент
	---
	---
	

	1.1.1. 
	Диаметр обслуживаемых дисков, дюйм
	12-24
	Указание характеристик
	Технический паспорт либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики 
	

	1.1.2. 
	Максимальный диаметр колеса, мм
	Не менее 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3. 
	Максимальная ширина колеса, мм
	Не менее 350
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4. 
	Количество уровней скорости вращения колеса
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5. 
	Напряжение в сети, В
	380
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Рабочее давление, Бар
	Не ниже 10
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7. 
	Мощность электродвигателя, кВт
	не ниже 0,8
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8. 
	Диаметр зажимаемого диска (зажим снаружи), дюйм
	12-22", 13-23", 14-24"
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9. 
	Диаметр зажимаемого диска (внутренний зажим), дюйм
	14-24", 15-25", 16-26"
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Автоматический шиномонтажный станок ГШС-515В или эквивалент
	---
	---
	

	1.2.1. 
	Диаметр обслуживаемых дисков, дюйм
	14"-56"
	Указание характеристик
	Технический паспорт либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.2.2. 
	Максимальный диаметр колеса, мм
	Не менее 2 300
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3. 
	Максимальная ширина колеса, мм
	Не менее 1 065
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4. 
	Напряжение в сети, В
	380 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5. 
	Макс. масса колеса, кг
	Не менее 1 500
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6. 
	Мощность электродвигателя, кВт
	Не менее 2,6
	Указание характеристик
	
	

	1.2.7. 
	Мощность двигателя насоса, кВт
	Не менее 1,8
	Указание характеристик
	
	

	1.2.8. 
	Усилие отрыва борта, кг
	Не ниже 2 800
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Балансировочный станок SPUTNIK LUXE СБМК-60 Л или эквивалент
	---
	---
	

	1.3.1. 
	Макс. диаметр диска, дюйм
	Не менее 26

	Указание характеристик
	Технический паспорт либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.3.2. 
	Макс. диаметр колеса, мм
	Не менее 800
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3. 
	Макс. ширина диска, дюйм
	Не менее 20
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4. 
	Макс. масса колеса, кг
	Не менее 65
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5. 
	Точность, г
	Не выше 1
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6. 
	Зажим колеса на валу
	Быстросъемной гайкой
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.7. 
	Наличие лазерного указателя и LED-подсветки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.8. 
	Измерение параметров диска
	Ручное либо автоматическое
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Балансировочный станок TRUCKER STANDARD СБМП-200 или эквивалент
	---
	---
	

	1.4.1. 
	Максимальная масса колеса, кг
	Не менее 200

	Указание характеристик
	[bookmark: _GoBack]Технический паспорт либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.4.2. 
	Максимальный диаметр колеса, мм
	Не менее 1 350
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3. 
	Точность, г
	Не более 1
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4. 
	Время измерения грузовых колес, с
	Не более 50
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5. 
	Время измерения легковых колес, с
	Не более 12
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 42а.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc229490663][bookmark: _Toc143693885][bookmark: _Toc141715138][bookmark: _Toc133399015]---
	

	2.2
	Маркировка и упаковка
	Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такой товар и вернуть его Поставщику за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	---
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора
	Согласие с требованием
	---
	

	3.2. 
	Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
	В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, в течение гарантийного срока поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД.
	Согласие с требованием
	---
	

	4.2.
	Требования к комплектации
	Комплектация поставляемого Товара должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.
	Согласие с требованием
	---
	

	5.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Доставка товара
	Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	---
	

	6.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к качеству и безопасности
	Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Согласие с требованием
	---
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Требования к состоянию продукции
	Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2025г. Не допускается поставка выставочных образцов.
	
	
	


2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:	
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2. Копию (скан) технического паспорта (паспорта изделия) либо иного документа, выданного заводом-изготовителем Продукции, подтверждающего его технические характеристики.


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc196393729][bookmark: _Toc169776720][bookmark: _Toc169776257]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Toc196393729][bookmark: _Toc169776720][bookmark: _Toc169776257][bookmark: _Toc196393729][bookmark: _Toc169776720][bookmark: _Toc169776257]
