Техническое задание
на оказание услуг технического освидетельствования лифтов для нужд МСЦ УФПС Томской области
1. Наименование услуги

Предмет закупки: Оказание услуг технического освидетельствования лифтов для нужд МСЦ УФПС Томской области
2. Описание услуги, цель, задачи

Цель: Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

3. Требования к сроку и месту оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2029г.

Место оказания услуг: Магистрально-сортировочный центр, г. Томск, ул. Вокзальная 67/2

4. Технические и функциональные характеристики лифтов, предъявляемых к оценке соответствия

Указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. График оказания услуг

Указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

6. Характеристики оказываемых услуг:

- проверка соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

- технический контроль оборудования и установки оборудования лифта;

- проверка функционирования лифта;

- проверка функционирования устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.
7. Требования к порядку оказания услуг:

7.1. Требования к качеству оказания услуг.

Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев. по ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» с изменениями №1, 2 (2015)
7.2. Условия оказания услуг:

В целях оказания услуг Заказчик:

- обеспечивает доступ специалистов на объект установки лифта, в соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р53783-2010 с изменениями №1,2 (2015г.);

- принимает на себя управление лифтом, переключение и иные операции, необходимые для проведения испытаний и измерений квалифицированным персоналом организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта, на основании п. 5.2 ГОСТ Р53783-2010 с изменениями №1,2 (2015г.);

- предоставляет необходимую техническую документацию, в соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р53783-2010 с изменениями №1,2 (2015г.).

В целях оказания услуг Исполнитель:

- оказывает услуги надлежащего качества;

- предоставляет Заказчику возможность наблюдения за проводимыми испытаниями;

- в любой момент предоставляет Заказчику всю необходимую документацию по оказываемым услугам;

- при проведении испытаний и измерений соблюдает требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими на объекте, в соответствии с п. 13.2 ГОСТ Р 53783-2010 с изменениями №1,2 (2015г.).

8. Порядок сдачи и приемки услуг:

Завершением услуг по оценке соответствия лифта в форме периодического технического освидетельствования в течении назначенного срока службы, считается:

- выдача Заказчику акта периодического технического освидетельствования;
- внесения в паспорт лифта записи о результатах периодического технического освидетельствования, в соответствии с п. 5.6 ГОСТ Р 53783-2010 с изменениями №1,2 (2015г.).

Приложение №1 к 
техническому заданию
Технические и функциональные характеристики лифтов, 
предъявляемых к оценке соответствия
	№ п/п

 
	Технические и функциональные характеристики лифтов, предъявляемых к оценке соответствия 
	Единица измерения
	Всего лифтов
	Количество (объем, работ, услуг)

	
	
	
	
	лифтов
	остановок

	1
	Тип малые грузовые, грузоподъемностью 125кг, скоростью 0,3м/с
	Единица.

	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложение №2 к 
техническому заданию
	№п/п
	Год оказания услуг
	Срок оказания услуг, мес.

	1
	2027
	июнь

	2
	2028
	июнь

	3
	2029
	июнь


График оказания услуг

� Единицей измерения «Единица» - является техническое освидетельствование 2 (двух) лифтов 1 (один) раз в год (цена технического освидетельствования одного лифта не отличается от другого). 





