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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 28.24.12.120 Поставка гайковерта пневматического для нужд Северо-Кавказского филиала  (далее продукция)
1.2. Основание для проведения закупочной процедуры.
Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гайковерт пневматический
	шт.
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]ОКПД 2: 28.24.12.120 Поставка гайковерта пневматического для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Гайковерт пневматический Kawasaki KPT-55SA. (либо эквивалент)

	1.1.1.
	Высота, мм
	182

	1.1.2.
	Ширина, мм
	220

	1.1.3.
	Длина, мм 
	553

	1.1.4.
	Радиус , R
	51

	1.1.5.
	Размер патрона, дюйм
	1/2

	1.1.6.
	Вес, кг
	18.1

	1.1.7.
	Крутящий момент, Нм
	1500-4200

	1.1.8.
	Квадратный привод, мм
	38,1

	1.1.9
	Расход воздуха, л/мин
	14.17

	1.1.10.
	Максимальный размер крепежа, М
	45

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.4. 
	Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения)
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., с. Заюково, ул. Кирова, д.546а, в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени),
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика



	 4.3.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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