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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ТТ
	Технические требования

	    ГЭС
	     Гидроэлектростанция

	    ГАЭС
	     Гидроаккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Материалы для службы эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Материалы на содержание, эксплуатацию и  техническое обслуживание зданий и сооружений Зеленчукской  ГЭС-ГАЭС.
1.4. Существующее положение 
 1.4.1. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.1.1 Техническая схема Зеленчукской ГЭС-ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей (выработка эл. Энергии). 
1.5. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
- Поставка продукции на склад Заказчика, и ее разгрузка должна быть выполнена силами и за счет Поставщика.
- Поставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика находящийся по адресу: Станционный узел Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-он, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244
- Поставка продукции Заказчиком должна быть осуществлена в 1 этап.
- В своей заявке участник закупочной процедуры обязан указать полную спецификацию предложенной к поставке продукции с указанием полного наименования, марки и модели, а также полную стоимость предлагаемой к поставке продукции, включающую в себя цену предлагаемой продукции, затраты на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также срок в течении, которого участник готов осуществить поставку предлагаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2_Копия_1]- Не предоставление участником указанных сведений (предоставление неполных сведений), а также неисполнение пункта №1.6.1. и пунктов №№1.1-1.6 Таблицы 3. «Требования к продукции»  данного ТТ, дает  Заказчику право отклонить заявку участника.
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Вся поставляемая продукция должна быть новой, иметь заводскую фирменную упаковку предприятия-изготовителя, иметь все необходимые сертификаты качества, соответствовать требованиям нормативных документов РФ, иметь паспорта на русском языке.
1.6.2 Поставщик (производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Леса хомутовые, строительные фасадные (9 ярусов, h=18,0м),  в том числе:
	пог. м
	204

	1.1
	Стойка 2,2 м ЛСПХ-100, (толщина трубы стойки 3 мм)
	шт.
	140

	1.2
	Стойка 4,2м ЛСПХ-100, (толщина трубы  стойки 3 мм)
	шт.
	560

	1.3
	Связь 3,7м ЛСПХ-100, (толщина трубы связи 3 мм)
	шт.
	84

	1.4
	Связь 5,2м ЛСПХ-100, (толщина трубы связи 3 мм)
	шт.
	852

	1.5
	Поперечина 2,0м ЛСПХ-100, (толщина трубы поперечины 3 мм)
	шт.
	704

	1.6
	Опора винтовая регулируемая
	шт.
	140

	1.7
	Хомут неповоротный, кованный оцинкованный 48*48
	шт.
	2816

	1.8
	Хомут поворотный 48*48
	шт.
	288

	1.9
	Лестница наклонная 2м
	шт.
	32

	1.10
	Кронштейн крепления к стене
	шт.
	366

	1.11
	Настил 
	шт.
	102



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Материалы для службы эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
	С даты заключения договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2]Таблица 3. Требования к продукции
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1
	Леса хомутовые, строительные фасадные (9 ярусов: h=18,0м, 204 пог.м)-комплект. 
	

	1.1
	Высота одной секции
	2,0 м
	



Согласие с требованием

	
	

	1.2
	Длина одной секции
	3,0 м
	
	
	

	1.3
	Глубина одной секции
	1,8 м
	
	
	

	1.4
	Тип опор 
	винтовые
	
	
	

	1.5
	Количество секций
	612 шт.
	
	
	

	1.6
	Нормативные документы.
Леса хомутовые, строительные фасадные изготовлены в соответствии с:
	ГОСТ 27321-2023
«Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»

	
	
	






6
[bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
	Коммерческое предложение участника закупки должно содержать спецификацию предложенных к поставке товарно-материальных ценностей в соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.Приложения
 Приложение №1- Образец формы спецификации предлагаемых к поставке товарно-материальных ценностей на 1 листе.



 














[bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика 

	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)]
	Страна происхождения товара 

	Производитель продукции
	Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875

	Ед.
изм.
	НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) 

	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	
	Кроме того, НДС (__%):
	
	

	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	


В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы
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[bookmark: _Toc141972717]Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.
Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).
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