












[bookmark: _Toc172208920][bookmark: _Toc189996735][bookmark: _Toc172208921]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[bookmark: _Toc189996736]на ОКПД2 [29.10.2] Поставка легкового автомобиля для нужд Северо-Кавказского
 филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково

Лот № _____________________



[bookmark: _Toc125476049][bookmark: _Toc125476049_Копия_1][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc172208923][bookmark: _Toc189996738]Общие сведения
[bookmark: _Toc172208924]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc172208925][bookmark: _Toc189996739]ОКПД2 [29.10.2] Поставка легкового автомобиля для нужд Северо-Кавказского
 филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково (далее – продукция).
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc172208926]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение инвестиционной программы на 2027 год для нужд АО «Гидроремонт-ВКК». 
Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc172208927]Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc130203444]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc130203445]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	ОКПД2 [29.10.2] Поставка легкового автомобиля для нужд Северо-Кавказского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково
	шт
	1


[bookmark: _Toc130203447]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc130203448]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [29.10.2] Поставка легкового автомобиля для нужд Северо-Кавказского
 филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней с даты заключения договора



[bookmark: _Toc130203449] 2.2. Требования к продукции.
Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции: ОКПД2 [29.10.2] Поставка легкового автомобиля для нужд Северо-Кавказского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*
(параметры эквивалентности)
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Характеристики

	1. 
	Мощность, л.с
	Не менее 220
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Объем двигателя, л
	Не менее 1,9
	Указание характеристик
	-
	

	3. 
	Длина, мм
	Не менее 4760
	Указание характеристик
	-
	

	4. 
	Ширина, мм
	Не менее 1930
	Указание характеристик
	-
	

	5. 
	Высота, мм
	Не менее 1900
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Колесная база, мм
	Не менее 2750
	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Клиренс, мм
	Не менее 224
	Указание характеристик
	-
	

	8. 
	Ширина  передней колеи, мм
	Не менее 1600
	Указание характеристик
	-
	

	9. 
	Ширина задней колеи, мм
	Не менее 1600
	Указание характеристик
	-
	

	10. 
	Размер колес
	Не менее 265/55 R17
	Указание характеристик

	-
	

	11. 
	Объем топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	12. 
	Снаряженная масса, кг
	Не менее 2300
	Указание характеристик
	-
	

	13. 
	Полная масса, кг
	Не менее 2500
	Указание характеристик
	-
	

	14. 
	Тип двигателя  
	Бензиновый
	Согласие с требованием
	-
	

	15. 
	Тип наддува  
	Турбонаддув
	Согласие с требованием
	-
	

	16. 
	Максимальный крутящий момент 
	Не менее 387 Н⋅м при 5500 об/мин 
	Указание характеристик
	-
	

	17. 
	Количество цилиндров 
	Не менее 4
	Указание характеристик
	-
	

	18. 
	Число клапанов на цилиндр  
	Не менее 4
	Указание характеристик
	-
	

	19. 
	Система питания двигателя 
	Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) 
	Согласие с требованием
	-
	

	20. 
	Тип передней подвески 
	Независимая, пружинная 
	Согласие с требованием
	-
	

	21. 
	Тип задней подвески 
	Зависимая, пружинная 
	Согласие с требованием
	-
	

	22. 
	Передние тормоза 
	Дисковые вентилируемые 
	Согласие с требованием
	-
	

	23. 
	Задние тормоза 
	Дисковые вентилируемые 
	Согласие с требованием
	-
	

	24. 
	Коробка передач  
	Автомат
	Согласие с требованием
	-
	

	25. 
	[bookmark: _GoBack]Блокировка переднего межколесного дифференциала
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	26. 
	Количество передач 
	Не менее 8
	Указание характеристик
	-
	

	27. 
	Тип привода
	 Полный
	Согласие с требованием
	-
	

	28. 
	Максимальная скорость 
	Не менее 175 км/ч
	Указание характеристик
	-
	

	29. 
	Цвет
	Белый, серый или черный
	Согласие с требованием
	-
	

	30. 
	Отделка сидений
	Натуральная кожа или кожа NAPPA
	Указание характеристик
	-
	

	31. 
	Передние сиденья с функцией вентиляции
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	1.2.1
	Безопасность

	Ремни безопасности водителя и пассажиров
	Согласие с требованием
	-

	

	
	
	Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (согласно действующему ОТТС
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н)
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) - 2 шт
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Знак аварийной остановки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Место поставки 
	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.
2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.
3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать 1 000 км.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять – не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), в зависимости от того, что наступит ранее.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке, Сервисную книжку.
А также:
- Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
- Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	Согласие с требованием
	-
	



[bookmark: _Toc141864839]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc160632654]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


