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1. [bookmark: _Toc126309964][bookmark: _Toc134784042][bookmark: _Toc164261138][bookmark: _Toc200027715]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc126309965][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc134784043][bookmark: _Toc164261139][bookmark: _Toc200027716]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ГЭС
	Гидравлическая электростанция



1.2. [bookmark: _Toc134784044][bookmark: _Toc164261140][bookmark: _Toc200027717]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.31.11 Поставка материалов, запасных частей, комплектующих и инвентаря для оборудования связи, информационных и технологических систем.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc200027718][bookmark: _Toc134784045][bookmark: _Toc164261141][bookmark: _Toc126309967]Цель использования закупаемой продукции
Продукция закупается с целью поддержания оборудования связи, информационных и технологических систем в исправном состоянии.
2. [bookmark: _Toc134784046][bookmark: _Toc164261142][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc200027719]Требования к продукции
[bookmark: _Toc134784047][bookmark: _Toc164261143][bookmark: _Toc200027720][bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc164261144][bookmark: _Toc134784048][bookmark: _Toc200027721][bookmark: _Toc75446575]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc122705682]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	ОКПД 2
	Наименование продукции
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	27.32.13.152
	Шнур витой трубочный телефонный
	Марка Pro Legend PL1217 (или эквивалент)
	шт
	6

	2
	27.32.13.152
	Шнур витой трубочный телефонный
	Марка Pro Legend PL1216 (или эквивалент)
	шт
	6

	3
	27.33.13.130
	Комплект для защиты соединений
	КДЗС Netlink 60 мм  (или эквивалент)
	шт
	3

	4
	27.31.12.110
	Патч-корд
	Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-5m (или эквивалент)
	шт
	10

	5
	27.31.12.110
	Патч-корд
	Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-10m (или эквивалент)
	шт
	5

	6
	27.33.13.120
	Строительно-монтажная клемма
	EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 2 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт. (или эквивалент)
	уп
	1

	7
	27.33.13.120
	Строительно-монтажная клемма
	EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 3 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт. (или эквивалент)
	уп
	1

	8
	27.33.13.120
	Строительно-монтажная клемма
	EKF PROxima СМК 222-415 с рычагом, 5 отверстий, блистер 20шт. (или эквивалент)
	уп
	1

	9
	27.33.13.120
	Набор изолированных наконечников
	КВТ П 290 79430  (или эквивалент)
в упаковке - 290 шт
	уп
	1

	10
	27.33.13.120
	Набор изолированных разъемов
	КВТ П 280 79431 КВТ П 290 79430  (или эквивалент)
в упаковке - 280 шт
	уп
	1

	11
	27.90.12.130
	Набор клеевой термоусадочной трубки
	КВТ №10 85191 КВТ П 290 79430  (или эквивалент)
в наборе 71 шт
	уп
	1

	12
	26.30.23.000
	Телефонный аппарат
	Телта-214-4 (или эквивалент)
	шт
	5

	13
	27.33.14.000
	Кабель канал
	CKK11-040-025-1-K01 40х25 белый (24м)
	м
	24

	14
	27.33.14.000
	Кабель канал
	CKK11-025-016-1-K01 IEK 16х25 белый (24м)
	м
	24

	15
	27.20.11.000
	Элемент питания
	Varta Longlife Power LR03 AAA  (или эквивалент)
	шт
	24

	16
	27.20.11.000
	Элемент питания
	Varta Longlife Power LR6 AA  (или эквивалент)
	шт
	24

	17
	27.33.11.190
	Нулевая шина в корпусе 4х7
	IEK YND10-4-07-100
(или эквивалент)
	шт
	3

	18
	27.32.10.000
	Кабель питания с вилкой Schuko
	Hyperline PWC-SHM-OE-5.0-BK.   (или эквивалент)
	шт
	10

	19
	27.31.12.110
	Патч-корд
	Hyperline  F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-BL Cat.5е, LSZH, 5 м (или эквивалент)
	шт
	3

	20
	27.31.12.110
	Патч-корд
	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GN F/UTP (или эквивалент)
	шт
	3



[bookmark: _Hlk50465284]2.1.2 Требования по срокам поставки продукции
Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора
Окончание поставки продукции: в течение 91 календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора.

4
Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.
[bookmark: _Toc164261145][bookmark: _Toc134784049][bookmark: _Toc200027722][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc164261146][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc134784051][bookmark: _Toc200027723]Таблица 2. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Шнур витой трубочный телефонный
	Марка Pro Legend PL1217 (или эквивалент)
Основные характеристики:
Тип провода 	витой
Длина провода, 7м.
Цвет-Черный
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	-
	

	1.2.
	Шнур витой трубочный телефонный
	Марка Pro Legend PL1216 (или эквивалент)
Основные характеристики:
Тип провода 	витой
Длина провода, 7м.
Цвет-Белый
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.3.
	Комплект для защиты соединений
	КДЗС Netlink 60 мм  (или эквивалент)
Материал армированного прутка - металл
Материал внутренней трубки - сэвилен
Материал термоусадочной оболочки - полиолефин
Длина — 60 мм
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.4.
	Патч-корд
	Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-5m (или эквивалент)
Тип - патч-корд оптический
Кол-во разъемов - 4 шт
Тип разъема - SC - LC
Степень защиты - IP20
Длина кабеля - 5 м
Цвет - желтый
Исполнение - двойной
Материал оболочки - LSZH-компаунд
Тип коммутационного шнура - дуплекс (сдвоенный)
Упаковка - пакет
Полировка - UPC
Материал проводника - оптоволокно
Температура эксплуатации - от -20 до 50 °С
Тип оптического волокна - SM 9/125
Класс волокна - OS2
Max температура эксплуатации - 50 °С
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.5.
	Патч-корд
	Оптический шнур Cabeus duplex lc-sc 9/125 sm 5м lszh FOP(d)-9-LC-SC-10m (или эквивалент)
Тип - патч-корд оптический
Кол-во разъемов - 4 шт
Тип разъема - SC - LC
Степень защиты - IP20
Длина кабеля - 10 м
Цвет - желтый
Исполнение - двойной
Материал оболочки - LSZH-компаунд
Тип коммутационного шнура - дуплекс (сдвоенный)
Упаковка - пакет
Полировка - UPC
Материал проводника - оптоволокно
Температура эксплуатации - от -20 до 50 °С
Тип оптического волокна - SM 9/125

	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.6.
	Строительно-монтажная клемма
	EKF PROxima СМК 222-412 с рычагом, 2 отверстия, 0,08-2,5мм2 100шт plc-smk-412 (или эквивалент)
Тип - клемма
Материал корпуса - негорючий пластик
Номинальный ток - 32 А
Наличие изоляции - да
Количество в упаковке - 100 шт
Цвет - серый/оранжевый
Max сечение провода - 4 мм²
Min сечение провода - 0.8 мм²
На DIN-рейку - нет
Модельный ряд - СК
Габариты без упаковки - 15х21х12 мм
Вес нетто - 0.004 кг
Количество зажимаемых проводов - 2 шт
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.7.
	Строительно-монтажная клемма
	EKF СМК, 222-413, с рычагом, 3 отверстия, 0.08-2.5(4.0)мм2, PROxima 100 шт plc-smk-413 (или эквивалент)

Тип - клемма
Материал корпуса - полиамид
Номинальный ток - 32 А
Количество в упаковке - 100 шт
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.8.
	Строительно-монтажная клемма
	EKF СМК 222-415 с рычагом, 5 отверстий, блистер (20штук) PROxima plc-smk-415b-20 (или эквивалент)
Тип - клемма
Материал корпуса - негорючий пластик
Номинальный ток - 32 А
Наличие изоляции - да
Количество в упаковке - 20 шт
Цвет - серый/оранжевый
Max сечение провода - 4 мм²
Min сечение провода - 0.08 мм²
На DIN-рейку - нет
Модельный ряд - PROxima
Вес нетто - 0.18 кг
Количество зажимаемых проводов - 5 шт
Наличие контактной пасты - нет
Al/Cu соединение - нет
Рычажные - да
Тип использования - многоразовые
Количество уровней - 1 шт
Номинальное напряжение - 400 В
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.9.
	Набор изолированных наконечников
	КВТ П 290 79430  (или эквивалент)
Тип - набор
Количество в упаковке - 290 шт
Цвет - разноцветные
Сечение кабеля (Cu) - 6 мм²
Наличие изоляции - да
Тип монтажа - опрессовка/обжим
Материал - ПВХ
Материал корпуса - медь
Модельный ряд — П
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.10.
	Набор изолированных разъемов
	КВТ П 280 79431  (или эквивалент)
Тип - набор
Количество в упаковке - 280 шт
Цвет - разноцветные
Сечение кабеля (Cu) - 6 мм²
Наличие изоляции - да
Тип монтажа - опрессовка/обжим
Материал - ПВХ
Материал корпуса - медь
Модельный ряд — П
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.11.
	Набор клеевой термоусадочной трубки
	КВТ №10 85191  (или эквивалент)
Тип — набор
Температура эксплуатации - от -55 до +125 °С
Температура усадки - 140 °С
Количество в упаковке - 71 шт
Цвет - черный
Материал - полиолефин
Клеевой слой - да
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.12.
	Телефонный аппарат
	Телта-214-4  (или эквивалент)
Основные характеристики:
Телефонный аппарат  соответствует требованиям ГОСТ 7153-85
ТА имеет кнопочный номеронабиратель, буквенно-цифровой жидкокристаллический индикатор .
ТА обладает защитой от импульсных электрических перенапряжений в АЛ и обеспечивает функционирование при поступлении вызывного сигнала амплитудой до 230В.
Функциональные возможности:
· Предварительная установка импульсного или частотного способа набора номера.
· Наличие основных функций евро-АОН (Сaller ID).
· Автодозвон.
· Предварительное программирование 10-ти шестнадцатизначных номеров нажатием одной кнопки.
· Память на 14 8-разрядных или 8 16-разрядных исходящих номеров с пометкой
длительности времени разговора.
· Память на 50 8-разрядных или 32 16-разрядных входящих номеров с пометкой даты и времени вызова.
· Установка даты и текущего времени.
· Прием и 3-х уровневая программируемая регулировка тонального сигнала вызова с полным отключением акустического вызывного сигнала.
· 3-х уровневая электронная регулировка уровня приема в микротелефонной трубке.
· 3-х уровневая электронная регулировка уровня приема в режиме «громкоговорящей связи».
· Хранение последнего набранного номера и его повторный набор.
· Отключение микрофона кнопкой с передачей музыкального сопровождения в линию.
· Регулировка контрастности свечения ЖК-дисплея аппарата.
· Индикация текущего времени, набираемого номер, длительности разговора.
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.13.
	Кабель-канал
	CKK11-040-025-1-K01  (или эквивалент)
Ед.измерения: м
Упаковка: 2 м
Наименование в прайсе производителя:
ECOLINE Кабель-канал 40х25 белый (24м) IEK
Тип изделия Кабель-канал
Материал изделия ПВХ
Высота, мм 25
Ширина, мм 40
Длина, мм 2000
Цвет: Белый
Пожаробезопасность: Не распространяет горение
Температура монтажа: от -15 до +60
Срок службы, лет: 25
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.14.
	Кабель-канал
	CKK11-025-016-1-K01 IEK  (или эквивалент)
Ед.измерения: м
Упаковка: 2 м,
Тип изделия Кабель-канал
Материал изделия ПВХ
Высота, мм 16
Ширина, мм 25
Длина, мм 2000
Покрытие: Необработанная поверхность
Цвет: Белый
Крышка: Да
Пожаробезопасность: Не распространяет горение
Температура монтажа: от -15 до +60
Срок службы, лет: 25
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.15.
	Элемент питания
	Varta Longlife Power LR03 AAA (или эквивалент)
Элемент питания алкалиновый (24 шт)
1.5В или аналог.
Год выпуска не ранее 4 квартал 2025 года.
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.16.
	Элемент питания
	Varta Longlife Power LR6 AA (или эквивалент)
Элемент питания алкалиновый (24шт)
1.5В или аналог.
Год выпуска не ранее 4 квартал 2025 года.
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.17.
	Нулевая шина в корпусе 4х7
	IEK YND10-4-07-100  (или эквивалент)
Тип: шина нулевая
Тип монтажа: на Din-рейку
Наличие изоляции: да
Материал: латунь, пластмасса
Число подключенных проводников: 28
Цвет: белый/синий
Номинальный ток: 100 А
Количество полюсов: 4 шт
Количество зажимов на 1 полюс: 7 шт
Габариты без упаковки: 65x87x50 мм
Модельный ряд: НШК
Ширина: 65 мм
Высота: 87 мм
Глубина: 50 мм
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.18.
	Кабель питания с вилкой Schuko
	Hyperline PWC-SHM-OE-5.0-BK.   (или эквивалент)
Кабель питания с вилкой Schuko (3x0,75), 10А, угловая вилка, 5 м.
	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.19.
	Патч-корд
	Экранированный патч-корд Hyperline F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-BL Cat.5е, LSZH, 5 м, синий 30993  (или эквивалент)

	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	1.20.
	Патч-корд
	Патч-корд Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GN F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 2 м, зеленый 230099  (или эквивалент)

	Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	
	

	2.
	Требования к доставке,  упаковке, транспортировке, перемещению
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки продукции
	Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ,                           г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС,                      д. 1/2.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Условия поставки
	Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ.
Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет.
Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Требования к упаковке
	Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Объем комплектации
	На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика.
	Согласие с требованием
	-
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[bookmark: _Toc134784052][bookmark: _Toc164261147]2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
· Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».
[bookmark: _Toc200027724][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
