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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2: 25.11.23.119 Поставка рулонных ворот из сетки 
для нужд Саратовского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот №______________________
 






1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 25.11.23.119 Поставка рулонных ворот из сетки для нужд Саратовского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
1.2.2. Продукция закупается для исполнения следующих договоров Филиала:
- договор № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро";
- договор №1300-461-2023 от 27.12.2022г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Рулонные ворота из сетки
	шт.
	2
	


Количество* - предельно допустимое отклонение от согласованного количества товара.
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора сторонами; но не позднее
	Не позднее 06.02.2027 г.*



0

2
*Срок установлен в соответствии с условиями договора указанного в п.1.2 данных Технических требований.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10408_3983621803]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
ОКПД2: 25.11.23.11 Поставка вышки-туры для нужд Саратовского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».
	№
п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Рулонные ворота из сетки
	Высота проёма для установки сетки, м
	6,0
	Согласие с требованием
	- // -

	
	
	Ширина проёма для установки сетки, м
	4,6
	Согласие с требованием
	- // -

	
	
	Материал
	Оцинкованная стальная сетка от 10 до12 мм
	Согласие с требованием
	- // -

	
	
	Тип боковых направляющих
	П-образный профиль из оцинкованной стали
	Согласие с требованием
	- // -

	
	
	[bookmark: _GoBack]Тип привода подъема/опускания
	Ручной (рукоятка с цепным редуктором или аналог)
	Указание характеристик
	- // -

	2.
	Требования к качеству продукции

	2.1.
	Требования к новизне поставляемого товара
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	3.
	Требования к доставке, транспортировке, приемке

	3.1.
	Условия поставки
	Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	3.2.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, д. 48.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	3.3.
	Поставка
	Поставка производится в рабочие дни пн-чт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	3.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1.
	Требования к гарантийному сроку
	Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию - не менее 12 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	- // -
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Требования к документации продукции
	Вся продукция при поставке должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, паспортом, инструкцией по сборки/эксплуатации/обслуживанию, сертификатом соответствия и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	Согласие с требованием
	- // -
	




	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

