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[bookmark: _Toc176242717]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме:
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка). Разработка проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек»
[bookmark: _Toc176242718]Существующее положение
Договор № 142/25-ОКС от 13.03.2025г. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2»
[bookmark: _Toc217027040]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	[bookmark: _Hlk217029897]Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)

	Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 
141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101

	Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)

	



· Назначение: 
· 05.02. Гидроэнергетика. 
· Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001 
· Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.
· Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.
· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.
· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет
· Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).
· Пожарная и взрывопожарная опасность – Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В
· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей
· Уровень ответственности – повышенный
· Краткая техническая характеристика объекта:
		Источник водообеспечения
	р. Кунья, приток р. Дубны

	Мощность в генераторном режиме, МВт
	840

	Мощность в режиме энергопотребления, МВт
	1000

	Число обратимых агрегатов (насос-турбины)
	4

	Напор нетто в генераторном режиме, м
· максимальный
· минимальный
· расчетный
	
110,0
92,0
100,0

	Напор нетто в насосном режиме, м
· максимальный
· средний
· расчетный
	
115,5
105,0
97,5

	Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3
	11,9

	Число часов работы, ч
· в генераторном режиме
· в двигательном режим
· в режиме СК
	
~3,5
3,5-4


	Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	2,9/2,8

	Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	3,9/3,8

	Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч
	1000

	Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч
	1350

	Основные электропотребители/поставщики электроэнергии
	ОЭС Центра





[bookmark: _Toc173489365][bookmark: _Toc173489366][bookmark: _Toc173489367][bookmark: _Toc173489368][bookmark: _Toc173489369][bookmark: _Toc173489370][bookmark: _Toc173489371][bookmark: _Toc152055214][bookmark: _Toc152603688][bookmark: _Toc152673420][bookmark: _Toc164184849][bookmark: _Toc169522948][bookmark: _Toc173489372][bookmark: _Toc152055215][bookmark: _Toc152603689][bookmark: _Toc152673421][bookmark: _Toc164184850][bookmark: _Toc169522949][bookmark: _Toc173489373][bookmark: _Toc152055216][bookmark: _Toc152603690][bookmark: _Toc152673422][bookmark: _Toc164184851][bookmark: _Toc169522950][bookmark: _Toc173489374][bookmark: _Toc152055217][bookmark: _Toc152603691][bookmark: _Toc152673423][bookmark: _Toc164184852][bookmark: _Toc169522951][bookmark: _Toc173489375][bookmark: _Toc176242719]Объем оказываемых услуг
Разработка и согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» разделов проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. на 28.12.2024г.)в рамках разработки проектной документации «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)».
[bookmark: _Toc169522953][bookmark: _Toc173489377][bookmark: _Toc169522954][bookmark: _Toc173489378][bookmark: _Toc169522955][bookmark: _Toc173489379][bookmark: _Toc169522956][bookmark: _Toc173489380][bookmark: _Toc176242720]Вид строительства
Новое строительство

[bookmark: _Toc169522959][bookmark: _Toc173489383][bookmark: _Toc169522960][bookmark: _Toc173489384][bookmark: _Toc169522961][bookmark: _Toc173489385][bookmark: _Toc169522962][bookmark: _Toc173489386][bookmark: _Toc169522963][bookmark: _Toc173489387][bookmark: _Toc51339693]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:
1.	Техническое задание на проектирование;
2.	Генеральный план Загорской ГАЭС-2.

При разработке разделов проектной документации учесть требования следующих нормативных документов:
-	«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.
-	«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
-	«О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.
-	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
-	«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ.
-	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.
-	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009№ 384-ФЗ.
-	«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.2007 № 804.
-	«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.1994 № 359.
-	«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 08.11.2013 № 1007.
-	«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.1997 № 334.
-	«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 № 1149.
-	«О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных органов исполнительной власти» от 25.07.2020 № 1119.
-	«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 № 841.
-	«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 18.09.2020 № 1485.
-	1«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.
-	«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 № 304.
-	«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.
-	ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
-	ГОСТ 12.1.010-76* «Системы стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования».
-	ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающего воздействия».
-	ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
-	ГОСТ Р 22.0.08-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.0.11-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».
-	ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.1.07-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования».
-	ГОСТ Р 22.1.08-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования».
-	13. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».
-	ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования».
-	ГОСТ Р 22.10.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения».
-	ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. Основные положения».
-	ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий».
-	ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».
-	ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».
-	ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения».
-	СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
-	СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».
-	СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
-	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
-	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
-	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
-	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
-	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
-	СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
-	СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
-	СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
-	ВCН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
-	СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
-	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты защиты зданий и сооружений».
Перечень не является полным и окончательным. При разработке должны быть учтены при необходимости иная действующие на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, федеральные законы, постановления правительства РФ и руководящие документы, устанавливающие требования к мероприятиям ГОЧС.


[bookmark: _Toc176242721]Требования к продукции
[bookmark: _Toc176242722]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc176242723]Требования к видам и объемам работ
Работа должна содержать четыре тома проектной документации:
· [bookmark: _Hlk234917903]«2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
· «2291-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек»
· [bookmark: _Hlk236317074][bookmark: _Hlk236316982][bookmark: _Hlk236317017][bookmark: _Hlk236317002]«2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть»
· «2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть»
Разделы должны содержать текстовую и графическую часть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в текущей на момент приемки документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Подрядчик за свой счет в составе выполняемых работ обеспечивает согласование разработанных разделов проектной документации с Заказчиком, Генеральным Заказчиком в лице Загорская ГАЭС-2, ответственными подразделениями ПАО «РусГидро», уполномоченными органами МЧС и иными заинтересованными организациями. Также подрядчик за свой счет и своими силами оказывает услуги по сопровождению разработанных разделов проектной документации 2291-ГОЧС1, 2291-ГОЧС2, 2291-ИОС5.3.1 и 2291-ИОС5.3.2  и в ФАУ «Главгосэкспертиза России» или ином уполномоченном органе Экспертизы проектной документации до получения положительного заключения.












[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc176242724]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Том 
проектной документации

	1


	3
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек»
	Том 
проектной документации
	1

	4
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть»
	Том 
проектной документации
	1

	5
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть»
	Том 
проектной документации
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc176242725]


Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc176242726][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	С даты подписания договора
	30 календарных дней с даты подписания договора

	2
	ОКПД2 71.12.13 
«2291.1-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек»
	С даты подписания договора
	30 календарных дней с даты подписания договора

	3
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть»
	С даты подписания договора
	30 календарных дней с даты подписания договора

	4
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть»
	
	30 календарных дней с даты подписания договора



5

12
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc176242727][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc176242728]Таблица 4. Требования к качеству работ 

Наименование работ: 
«ОКПД2 71.12.13 выполнение работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка). Разработка проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к организации работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Проектная документация раздел ПМ ГОЧС:
	Разделы ПМ ГОЧС должен быть разработан в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. на 28.12.2024г.), настоящими требованиями и в объёме, необходимом для получения положительного заключения Государственной экспертизы.
Формирование технических решений произвести в соответствии с положениями действующей технической политики ПАО «РусГидро».
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ»
	Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты их получения.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Разработанная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию.
Все необходимые исходные данные собираются исполнителем самостоятельно при выезде на объект проектирования. Для доступа на действующий объект у персонала, допускающегося на объект, должен быть допуск по электробезопасности, а также аттестация по промышленной безопасности для гидротехнических сооружений.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.4. 
	Требования к участнику
	
	
	

	
	Требования к кадровым ресурсам:
Наличие в штате специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно:
- Главный инженер проекта с высшим образованием по направлению электроэнергетика – не менее 1-го человека;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению электрические станции – не менее 1-го человека;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению гидротехника – не менее 1-го человека;
Примечание: 
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением:
Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании.

Требования к опыту выполнения работ:
Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2020 – 2026 гг. работы по разработке разделов ПМ ГОЧС по Гидроэлектростанциям (гидротехническим сооружениям 1-го класса ответственности), относящиеся к особо опасным, технически сложным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Статья 48.1.
Примечание:
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по разработке разделов ПМ ГОЧС по Гидроэлектростанциям (гидротехническим сооружениям 1-го класса ответственности), относящиеся к особо опасным, технически сложным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Статья 48.1., с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
-  копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
	Предоставить справку о кадровых ресурсах и копии дипломов специалистов












Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ)

	
	

	2.5. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде
Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы.
· Графическая часть в виде dwg и pdf.
· Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
· Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями).
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 
При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.  Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. 
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.6. 
	Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком
	[bookmark: _Hlk234917941]2291-ГОЧС1 – один раздел ПД
2291-ГОЧС2 – один раздел ПД
2291-ИОС5.3.1– один раздел ПД
2291-ИОС5.3.2– один раздел ПД
	Согласие с требованием
	-
	-




Согласовано:

ГИП Загорской ГАЭС-2					 А.В. Александров 

