Приложение № 5 к Техническим требованиям

Дефектная ведомость по техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения КВГЭС.

	№ пп
	

	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. База ОМТС. Обслуживание и текущий ремонт электрических проводок и электроустановочных приборов

	[bookmark: _GoBack]                           Электроснабжение. Обслуживание и ТР

	1
	Замена перегоревшей электролампы
	1 электролампа
	207
	

	2
	Обслуживание автоматов: внешний осмотр
	автомат
	8
	 

	3
	Обслуживание автоматов: очистка металла от копоти и оплавки
	автомат
	8
	 

	4
	Обслуживание автоматов: смазка шарниров механизма приборным маслом
	автомат
	8
	 

	                           Раздел 2. База ОМТС. Обслуживание и текущий ремонт Сетей  ТВСиК.

	                           Отопление

	1
	Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм
	1 вентиль
	59
27+4+4+3+9+11+1
	 

	2
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке
	1 стояк
	2
	 

	3
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в радиаторном блоке
	1 радиаторный блок
	7
	 

	4
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков
	1 кран
	46
11+27+4+4
	 

	5
	Консервация системы центрального отопления
	100 м трубопровода
	4.83
(400+40+43)/100
	 

	6
	Мелкий ремонт изоляции
	1 м трубопровода
	50
	 

	7
	Осмотр системы центрального отопления.
	1000 м2 общей площади
	1,627
	 

	8
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания
	100 приборов
	0,14
	 

	                           Водоснабжение и канализация

	1
	Ремонт водопроводного крана без снятия с места, смена прокладок
	1 кран
	1
	 

	2
	Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок
	1 смеситель
	1
	 

	3
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов)
	1 соединение
	14
	 

	4
	Устранение засоров санитарных приборов
	1 прибор
	2
	 

	5
	Регулировка смывных бачков
	1 бачок
	2
	 

	6
	Укрепление расшатанного унитаза
	1 унитаз
	2
	 

	7
	Прочистка и промывка пластмассовых или латунных сифонов санитарных приборов
	1 сифон
	2
	 

	8
	Смена шарового крана смывного бачка
	1 кран
	2
	 

	9
	Смена поплавка смывного бачка
	1 поплавок
	2
	 

	10
	Устранение течи сальника излива
	1 смеситель
	2
	 

	11
	Устранение течи из гибких проводок присоединения санитарных приборов
	1 соединение
	2
	 

	12
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода до 50 мм
	1 место
	4
	 

	13
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	100 м2
	16,27
	 

	                           Раздел 3. Автотранспортный цех - гараж на 25 а/м, гараж на 3 а/м. Обслуживание и ТР электропроводок и электроустановочных изделий

	1
	Замена перегоревшей электролампы накаливания
	1 электролампа
	200
	 

	2
	Замена перегоревшей электролампы люминисцентной
	1 электролампа
	200
	 

	3
	Ремонт штепсельных розеток и выключателей
	1 розетка (выключатель)
	10
	 

	4
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 м
	100
	 

	5
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 м
	15
	 

	6
	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования 
	1000 м2 общей площади
	1.5587
(1250+300+8,7)/1000
	 

	7
	Осмотр системы центрального отопления.
	1000 м2 общей площади
	1.5587
(1250+300+8,7)/1000
	 

	8
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	100 м2
	15.587
(1250+300+8,7)/100
	 

	9
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 м
	1000
	 

	10
	Замена неисправных участков электрической сети здания, число и сечение жил в проводе 2х1,5 ; 2х2,5 мм2
	1 м провода
	100
	 

	11
	Замена неисправных участков электрической сети здания, число и сечение жил в проводе 3х1,5 ; 3х2,5 мм2
	1 м провода
	100
	 

	12
	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)
	1 прибор
	11
22*0,5
	 

	13
	Замена светильников для ламп накаливания
	1 светильник (бра)
	2
	 

	14
	Замена светильников для люминисцентных ламп
	1 светильник
	6
	 

	15
	Замена автоматических выключателей
	1 выключатель
	1
	 

	16
	Ревизия распредкоробок, шитков освещения
	1 щит
	6
	 

	17
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 м
	800
	 

	18
	Обслуживание автоматов: внешний осмотр
	автомат
	8
	 

	19
	Обслуживание автоматов: очистка металла от копоти и оплавки
	автомат
	8
	 

	20
	Обслуживание автоматов: смазка шарниров механизма приборным маслом
	автомат
	8
	 

	                           Раздел 4. Автотранспортный цех - гараж на 25 а\машин, гараж на 3 а/м . Обслуживание и ТР систем  ТВСиК

	                           Отопление

	1
	Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром 26-50 мм
	1 кран
	8
	 

	2
	Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром до 25 мм
	1 кран
	20
	 

	3
	Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм
	1 вентиль
	28
	 

	4
	Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром 26-50 мм
	1 вентиль
	26
	 

	6
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке
	1 стояк
	4
	 

	7
	Консервация системы центрального отопления
	100 м трубопровода
	4.8
(135+50+15+85+17+15+148+15)/100
	 

	8
	Мелкий ремонт изоляции
	1 м трубопровода
	480
(135+50+15+85+17+15+148+15)
	 

	9
	Осмотр системы центрального отопления, внутриквартирные устройства
	1000 м2 общей площади
	3.1174
(1250+300+8,7)/1000*2
	 

	10
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	1 участок
	2
	 

	11
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	1 участок
	1
	 

	12
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	1 участок
	1
	 

	13
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	1 участок
	1
	 

	14
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	1 участок
	1
	 

	15
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	1 участок
	1
	 

	16
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм
	1 участок
	1
	 

	17
	Смена пробковых кранов диаметром: до 25 мм
	1 кран
	4
	 

	18
	Ревизия  вентиля
	1 вентиль
	8
	 

	19
	Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)
	1 м2 утепленного участка
	60
	 

	20
	Утепление водонапорных баков
	1 бак
	2
	 

	21
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции
	1 м2 восстановленного участка
	15
	 

	22
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления
	100 м3 здания
	158.044
(1415*9,2)/100+(432*6,45)/100
	 

	23
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления
	100 м трубопровода
	4.8
(135+50+15+85+17+15+148+15)/100
	 

	24
	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом
	100 м трубопровода
	4.8
(135+50+15+85+17+15+148+15)/100
	 

	25
	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления
	100 м трубопровода
	4.8
(135+50+15+85+17+15+148+15)/100
	 

	26
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	100 м трубопровода
	4.8
(135+50+15+85+17+15+148+15)/100
	 

	                           Водоснабжение и канализация

	1
	Ремонт водопроводного крана без снятия с места, смена прокладок
	1 кран
	10
	 

	2
	Ремонт водопроводного крана без снятия с места, набивка сальников
	1 кран
	10
	 

	3
	Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок
	1 смеситель
	1
	 

	4
	Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок
	1 смеситель
	1
	 

	5
	Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, набивка сальников
	1 смеситель
	1
	 

	6
	Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, набивка сальников
	1 смеситель
	1
	 

	7
	Устранение засоров санитарных приборов
	1 прибор
	2
	 

	8
	Регулировка смывных бачков
	1 бачок
	2
	 

	9
	Укрепление расшатанного унитаза
	1 унитаз
	2
	 

	10
	Прочистка и промывка чугунных сифонов санитарных приборов
	1 сифон
	1
	 

	11
	Прочистка и промывка пластмассовых или латунных сифонов санитарных приборов
	1 сифон
	4
	 

	12
	Смена шарового крана смывного бачка
	1 кран
	3
	 

	13
	Смена поплавка смывного бачка
	1 поплавок
	2
	 

	14
	Устранение течи сальника излива
	1 смеситель
	2
	 

	15
	Устранение течи из гибких проводок присоединения санитарных приборов
	1 соединение
	4
	 

	16
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода до 50 мм
	1 место
	5
	 

	17
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода 51-75 мм
	1 место
	2
	 

	18
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	100 м2
	31.174
(1250+300+8,7)/100*2
	 

	19
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: до 25 мм
	1 участок
	1
	 

	20
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	1 участок
	2
	 

	21
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	1 участок
	2
	 

	22
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	1 участок
	2
	 

	23
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	1 участок
	2
	 

	24
	Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром: 76-100 мм
	1 раструб
	4
	 

	25
	Замена внутренних пожарных кранов
	1 кран
	2
	 

	26
	Смена резиновых манжет унитаза при смывном бачке типа "Компакт" 
	1 манжета
	2
	 

	27
	Смена сифона на чугунных трубопроводах
	1 сифон
	1
	 

	28
	Смена отдельных водоразборных кранов
	1 кран
	12
	 

	29
	Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт"
	1 унитаз
	1
	 

	                           Раздел 5. Прочие услуги при ТО производственных зданий и помещений

	1
	Пригонка переплетов и спаренных створок к коробкам: глухими или открывающимися фрамугами
	100 шт
	0,3
	 

	2
	Пригонка форточек
	100 шт
	0,15
	 

	3
	Постановка на место и укрепление шурупами глухих переплетов (створок) или фрамуг
	100 шт
	0,45
	 

	4
	Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: глухих, при числе стекол в переплете до 4
	100 шт
	0,2
	 

	5
	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: наружные всех типов (кроме балконных)
	100 м2 щитовых дверных полотен
	0.5
50/100
	 

	6
	Изготовление ящиков для производственных нужд
	1 м2 полотна
	40
	 

	7
	Добавлять на острожку деталей: дверей на врезных шпонках и внаконечник
	1 м2 полотна
	25
	 

	8
	Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: шпингалеты: оконные длиной до 1100 мм с личинкой
	1 прибор
	13
	 

	9
	Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: шпингалеты: дверные с личинкой
	1 прибор
	20
	 

	10
	Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: замки: с планкой дверные
	1 прибор
	2
	 

	11
	Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных:  пружины
	1 прибор
	4
	 

	12
	Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных:  ручки оконные (с врезкой двух выступов)
	1 прибор
	2
	 

	13
	На установку врезных замков в готовые гнезда дверных полотен
	1 замок
	2
	 

	14
	Временное заполнение оконных проемов полиэтиленовой пленкой
	1 м периметра проема
	20
	 






