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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС -МАГ 270  для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС- МАГ 270 для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 080-ПТФ-Ф-2.5-0.5-0.5-24-МН-ГП-А1-А1-З-З-ГОСТ-B DN80 PN2.5МПА 1.8м3/ч 0.5% с комплектом монтажных частей 080-2.5-Ф-Стн-ГОСТ-В-11-Ст35
	шт
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]В течении 20 календарных дней с даты подписания договора 


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): 26.51.52.110 Поставка расходометра ЭМИС- МАГ 270 для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 

	1.1.1
	Диаметр прохода 
	80 мм 

	1.1.2
	Материал футеровки проточной части
	ПТФ

	1.1.3
	Присоединение 
	Фланцевое

	1.1.4
	Рабочее давление
	2,5 МПа

	1.1.5
	Материал электродов
	Нержавеющая сталь

	1.1.6
	Вариант исполнения электронного блока 
	А1

	Комплект монтажных частей

	1.1.7
	Диаметр
	80 мм

	1.1.8
	Давление
	2,5 МПа

	1.1.9
	Соединение 
	Фланцевое 

	1.1.10
	Стн
	Сталь (Ст35)

	1.1.11
	Марка стали для крепежных элементов 
	Ст35

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Адрес поставки
	 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




