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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Затвор обратный Ду80, Py1,6 Мпа (КЛ4.611.4288-У0); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК"
	шт
	1

	2. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру4,0МПа (ВД1.809.44.Ф7-ЕЛ); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 50-40-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК"
	шт
	1

	3. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду80, Ру1,6МПа (ВД1.611.44.Ф7-ЕЛ) ; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК"
	шт
	2


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _GoBack]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 20 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]


1.4. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Затвор обратный ДУ 80 РУ 1,6 Мпа

	1.1.1
	Вид изделия 
	Защитная арматура 

	1.1.2
	Серия 
	Затвор обратный 

	1.1.3
	Материал корпуса
	Углеродистая сталь

	1.1.4
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	1.1.5
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 (16)

	1.1.6
	Номинальный диаметр, мм
	80

	1.1.7
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	1.1.8
	Рабочая среда
	Вода, нефть, жидкие неагрессивные среды

	1.1.9
	Температура рабочей среды, °C
	От -30 до +80 С

	1.1.10
	Тип привода
	Ручной

	1.1.11
	Материал диска 
	Сталь нержавеющая

	1.1.12
	Материал уплотнения
	Резина

	1.1.13
	Покрытие диска и корпуса
	Без покрытия

	Дополнительная комплектация

	1.1.15
	Комплект фланцев
	80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем

	1.1.16
	ГОСТ
	ГОСТ 33259-15

	1.2
	Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 50, РУ 4,0 МПа.

	1.2.1
	Материал корпуса
	Углеродистая сталь

	1.2.2
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	4,0 МПа

	1.2.3
	Номинальный диаметр, мм (Ду)
	50 мм

	1.2.4
	Тип присоединения
	фланцевое

	1.2.5
	Рабочая среда
	Вода

	1.2.6
	Температура рабочей среды, °C
	От -60 С до +200С

	1.2.7
	Тип управления
	рукоятка-рычаг

	1.2.8
	Материал шара
	12Х18Н10Т

	1.2.9
	Уплотнение шара
	фторопласт

	Дополнительная комплектация

	1.2.10
	Комплект фланцев
	50-40-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем.

	1.2.11
	ГОСТ
	33259-15

	1.3
	Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 80 РУ 1,6 Мпа

	1.3.2
	Материал
	Углеродистая сталь

	1.3.3
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 МПа

	1.3.4
	Номинальный диаметр, мм (Ду)
	80 мм

	1.3.5
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое

	1.3.6
	Рабочая среда
	Вода

	1.3.7
	Температура рабочей среды, °C
	От 0 до 100 гр

	1.3.8
	Тип управления
	Рукоятка -рычаг

	1.3.9
	Материал шара
	12Х18Н10Т

	1.3.10
	Уплотнение шара
	фторопласт

	Дополнительная комплектация

	1.3.11
	Комплект фланцев
	80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем.

	1.3.12
	ГОСТ
	33259-15

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Адрес поставки
	368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




