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Технические требования 

ОКПД2: 08.12.12 Поставка сыпучих материалов для нужд 
Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот ___________________






                                                        1. Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk126160551] «ОКПД2: 08.12.12 Поставка сыпучих материалов для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск» (далее – продукция)
1.2 [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Сыпучие материалы предназначены для ремонта сооружений Нижегородской ГЭС при исполнении договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г"Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" и договора № 1240-385-2023 от 14.12.2023г. "Услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС",  заключенных между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». 

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%, ГОСТ 23735-2014
	м3
	243

	2. 
	Песок природный II класс, средний, ГОСТ 8736-2014
	м3
	4

	3. 
	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, ГОСТ 8267-93
	м3
	333

	4. 
	Щебень М 1200, фракция 5-10 мм, ГОСТ 8267-93
	м3
	99




2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора.
	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора



0
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2.3 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2.3. Требования к продукции 
Наименование продукции: «ОКПД2: 08.12.12 Поставка сыпучих материалов для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%
	Содержание зерен гравия, %
	65-75
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Наибольшая крупность зерен гравия, мм
	Не более 40
	
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
	Не более 3
	
	

	1.2
	Песок природный II класс, средний
	Модуль крупности, Мк
	2,0-2,5
	
	-//-

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
	2
	
	

	
	
	Полный остаток на сите № 063, % по массе
	30-45
	
	

	1.3
	Щебень марки М1200 фракции 20-40мм
	Фракция (размер) зерен, мм
	20-40
	
	-//-

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
	2
	
	

	
	
	Потеря массы при распаде, %, не более
	5
	
	

	1.4
	Щебень М 1200, фракция 5-10 мм
	Фракция (размер) зерен, мм
	5-10
	
	-//-

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
	2
	
	

	
	
	Потеря массы при распаде, %, не более
	3
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Склад сыпучих материалов плотины №1-2 Нижегородской ГЭС, 
	
	-//-

	
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика – автосамосвалами г/п не более 20тн. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Не менее 36 (тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack]Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах..
	
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	-//-

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем
	
	-//-



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

