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	ЗаГАЭС-2
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция-2

	РФ
	Российская Федерация 

	СТО
	Стандарт организации 

	ФАУ «ГГЭ»
	Федеральное автономное учреждение Государственная экспертиза РФ

	ФЗ
	Федеральный закон

	МЧС 
	Министерство по чрезвычайным ситуациям

	СТУ
	Специальные технические условия

	СП
	Свод правил

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок
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[bookmark: _Toc237941431]Существующее положение
Договор № 142/25-ОКС от 13.03.2025г. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2».

[bookmark: _Toc217027040][bookmark: _Toc237941432]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	[bookmark: _Hlk217029897]Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)

	Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 
141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101

	Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)

	



Назначение: 
· 05.02. Гидроэнергетика. 
· Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001 
· Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.
· Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.
· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.
· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет.
· Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).
· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
· Уровень ответственности – повышенный.
Краткая техническая характеристика объекта:
		Источник водообеспечения
	р. Кунья, приток р. Дубны

	Мощность в генераторном режиме, МВт
	840

	Мощность в режиме энергопотребления, МВт
	1000

	Число обратимых агрегатов (насос-турбины)
	4

	Напор нетто в генераторном режиме, м
· максимальный
· минимальный
· расчетный
	
110,0
92,0
100,0

	Напор нетто в насосном режиме, м
· максимальный
· средний
· расчетный
	
115,5
105,0
97,5

	Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3
	11,9

	Число часов работы, ч
· в генераторном режиме
· в двигательном режим
· в режиме СК
	
~3,5
3,5-4


	Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	2,9/2,8

	Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	3,9/3,8

	Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч
	1000

	Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч
	1350

	Основные электропотребители/поставщики электроэнергии
	ОЭС Центра
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Разработка СТУ, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности производственного объекта.
Расчет пожарного риска для производственного объекта (для представления в МЧС России в рамках процедуры согласования СТУ).
Научно-техническое сопровождение при согласовании СТУ в уполномоченном органе (ДНПР) МЧС России.
Разработка Отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны.
[bookmark: _Toc169522953][bookmark: _Toc173489377][bookmark: _Toc169522954][bookmark: _Toc173489378][bookmark: _Toc169522955][bookmark: _Toc173489379][bookmark: _Toc169522956][bookmark: _Toc173489380][bookmark: _Toc237941434]Вид строительства
Новое строительство
[bookmark: _Toc169522959][bookmark: _Toc173489383][bookmark: _Toc169522960][bookmark: _Toc173489384][bookmark: _Toc169522961][bookmark: _Toc173489385][bookmark: _Toc169522962][bookmark: _Toc173489386][bookmark: _Toc169522963][bookmark: _Toc173489387][bookmark: _Toc237941435][bookmark: _Toc51339693]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:
1. Техническое задание на проектирование.
2. Генеральный план Загорской ГАЭС-2.
3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.
4. Сведения об инженерных системах зданий и сооружений.

При разработке разделов проектной документации учесть требования следующих нормативных документов:
· «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
· «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.
· «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009№ 384-ФЗ.
· «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479.
· «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.
· «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» от 26.06.2024 № 533.
· «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» от 28.112011 № 710.
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
· ГОСТ 12.1.010-76* «Системы стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования».
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
· СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
· СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
· СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».
· ВCН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты защиты зданий и сооружений».
· Информационное письмо от 05.03.2024 №42-1307-19 «О требованиях нормативных документов по пожарной безопасности к пожарным проездам, подъездам и обеспечению доступа подразделений пожарной охраны».
Перечень не является полным и окончательным. При разработке должны быть учтены при необходимости иная действующие на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, федеральные законы, постановления правительства РФ и руководящие документы, устанавливающие требования к пожарной безопасности.


[bookmark: _Toc237941436]Требования к продукции
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[bookmark: _Toc237941438]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Hlk234917903]Работа должна содержать:
·  2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»;
·  2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»;
·  2291-ОАПП Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Отчет по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)».
Разделы должны содержать текстовую и графическую часть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в текущей на момент приемки документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Подрядчик за свой счет в составе выполняемых работ обеспечивает согласование разработанных разделов проектной документации с Заказчиком, Генеральным Заказчиком в лице Загорская ГАЭС-2, ответственными подразделениями ПАО «РусГидро», уполномоченными органами МЧС и иными заинтересованными организациями. Также подрядчик за свой счет и своими силами оказывает услуги по сопровождению разработанных документов в органах МЧС, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или ином уполномоченном органе Экспертизы проектной документации до получения положительного заключения.


[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237941439]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	Том 
проектной документации

	1


	2
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	Том 
проектной документации
	1

	3
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-ОАПП Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Отчет по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	Том 
проектной документации
	1
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[bookmark: _Toc237941440]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc237941441][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	С даты подписания договора
	45 рабочих дней со дня оплаты аванса и предоставления исходных данных

	2
	ОКПД2 71.12.13 
«2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	С даты подписания договора
	45 рабочих дней со дня оплаты аванса и предоставления исходных данных

	3
	ОКПД2 71.12.13 
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Наименование работ: 
«ОКПД2 71.12.13 Разработка специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты для проекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Требования к организации работ

	1.1.1. 
	Специальные технические условия:
	Специальные технические условия должны быть разработаны в соответствии с настоящими требованиями и в объёме, необходимом для получения согласования нормативно-технического совета в органах МЧС РФ, положительного заключения Государственной экспертизы.
Формирование технических решений произвести в соответствии с положениями действующей технической политики ПАО «РусГидро».

	1.1.2. 
	Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ»
	Полученные замечания нормативно-технического совета должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Разработанная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативной документацией Российской Федерации.
Специальные технические условия должны быть согласованы в органах МЧС РФ.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора.

	2.3. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	2.3.1. 
	Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию.
Все необходимые исходные данные собираются исполнителем самостоятельно при выезде на объект проектирования. Для доступа на действующий объект у персонала, допускающегося на объект, должен быть допуск по электробезопасности, а также аттестация по промышленной безопасности для гидротехнических сооружений.

	2.4. 
	Требования к участнику

	
	Требования к кадровым ресурсам:
Наличие в штате специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора.
Примечание: 
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением:
Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании.
Требования к опыту выполнения работ:
Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2020 – 2026 гг. работы по разработке специальных технических условий.
Примечание:
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по разработке специальных технических условий., с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
-  копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

	2.5. 
	Требования к оформлению документации

	
	Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде
Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы.
· Графическая часть в виде dwg и pdf.
· Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
· Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями).
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 
При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.  Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. 

	2.6. 
	Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком
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2291-РР – четыре экземпляра
2291- ОАПП – четыре экземпляра




