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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
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АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 26.51.53.110 Поставка газоаналитического оборудования для нужд Воткинского филиала.
0.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124591881]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	СГМ-130-RU//ДГС230/FR-SF6/6070mg-F1R0W00L0M0-AB-
RU-8//КВ-арт.6.0.1
	шт.
	1

	2. 
	Блок питания БП-СГМ-110/D-120 120Вт 24В
	шт.
	1


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 26.51.53.110 Поставка газоаналитического оборудования  для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 95 рабочих дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 26.51.53.110 Поставка газоаналитического оборудования для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	-

	
	1. 
	СГМ-130-RU//ДГС230/FR-SF6/6070mg-F1R0W00L0M0-AB-RU-8//КВ-арт.6.0.1
	Система газоаналитическая многофункциональная СГМ-130, кол-во каналов - 8
В комплекте:
- Контроллер СГМ ЭРИС-130 - 1шт.;
- Датчик-газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС-230,
инфракрасный сенсор, поверка на гексафторид серы - 8шт.;
- Кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром от 6,5 до 13,9 мм, с присоединением металлорукава (РЗЦ-20, МРПИ-20, Герда-МГ-20). Резьба присоединительная наружная M20x1,5. Основной вид
взрывозащиты Exd, степень защиты IP66/IP67. Материал - никелированная латунь - 8шт.
	
	

	
	2. 
	Блок питания БП-СГМ-110/D-120 120Вт 24В
	крепление на DIN-рейку
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1. 
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack] Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции;
· Обязательные первичные документы:
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).
·  Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
