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[bookmark: _GoBack]Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В.Сальников
«____» _______________2026 г.











[bookmark: _Toc124592000][bookmark: _Toc124846883][bookmark: _Toc124591877]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 26.20.18 Поставка оргтехники 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ № 0001-ТПИР ОНМ ИТ-2027-ГРВКК-ВотФ






1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 26.20.18 Поставка оргтехники для нужд Воткинского филиала (далее – Оборудование).

0.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». 

1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п	№
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	МФУ АЗ 
	1
	комплект




1.1.2. [bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 26.20.18 Поставка оргтехники для нужд Воткинского филиала  
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 рабочих дней c даты подписания договора



0

2

1.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1]
[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk139011554]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
[bookmark: _Hlk139010596]МФУ АЗ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (параметр эквивалентности) *
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	[bookmark: _Hlk139009983]1.
	МФУ АЗ 
	Указание характеристик
	
	[bookmark: _Hlk139009983_Копия_1][bookmark: _Hlk139009983_Копия_1]
	

	1.1.
	Общие требования:
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Исполнение МФУ
	Напольное
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.2.
	Технология печати
	лазерная
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.3.
	Цветность печати
	черно-белая
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.4.
	Поддерживаемый формат печати
	A3, A4 
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.5
	Поддержка автоматической двусторонней печати
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.6
	Наличие сенсорной панели управления МФУ
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.7
	Размер сенсорной панели, дюймов
	не менее 10
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.8
	Автоподатчик документов
	реверсивный или однопроходное дуплексное сканирование, емкостью не менее  50 листов плотностью 120 г/м² (при дуплексном сканировании)
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.9
	Время готовности МФУ после разогрева (warm up time), сек.
	не более 20
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.10
	Время выхода первой копии, с
	не более 5
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.11
	Оперативная память, Гб
	не менее 4
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.12
	Твердотельный накопитель, Гб
	не менее 64
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.13
	Автоматический дуплекс
	да, МФУ укомплектован данной опцией.
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.14
	Наличие интерфейсов
	- не менее 1 USB интерфейса; 
- не менее 1 сетевого интерфейса Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az);
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.15
	Питание
	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.16
	Стандартные лотки, листов
	2 лотка  не менее 500 листов бумаги плотностью 80 г/м2  и более, c возможностью размещения форматов A4, A3
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.17
	Лоток ручной подачи, листов
	Универсальный податчик не менее 100 листов плотностью 80 г/м2  и более, c возможностью размещения форматов A4, A3
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.18
	Емкость стандартного выходного лотка, листов
	не менее 500 
	Указание характеристик
	
	
	

	1.1.19
	Поддерживаемый язык интерфейса (панели управления, веб-интерфейс) 
	русский, английский
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2
	Принтер:
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Поддерживаемые эмуляции печати
	PCL6, PostScript 3 или совместимый с PostScript 3
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2.2
	Поддерживаемые операционные системы
	
Windows 10, Server 2012R2/2016,  Alter OS
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2.3
	Поддерживаемое разрешение печати, dpi
	Не менее 1200 х 1200
	Указание характеристик
	
	
	

	1.2.4
	Шрифты и штрихкоды
	векторные шрифты (PCL), растровый шрифт(ы), одномерные штрих-коды, шрифты Unicode
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2.5
	Скорость печати А4, стр./мин.
	не менее 44 
	Указание  характеристик
	
	
	

	1.3
	Сканер:
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Поддерживаемые размеры оригинала
	А3, A4
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3.2
	Поддерживаемые возможности сканирования
	Сканирование в e-mail,  Сканирование в SMB 3.0, 
Сканирование в USB
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3.3
	Поддерживаемое разрешение сканирования, dpi
	Не менее 600 x 600
	Указание характеристик
	
	
	

	1.3.4
	Поддерживаемые форматы файлов при сканировании
	PDF ,  JPEG, TIFF
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3.5
	Емкость автоподатчика, листов плотностью 35–160 г/м²
	не менее 100 
	Указание характеристик
	
	
	

	1.4
	Копир:
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Поддерживаемые размеры оригинала
	А3, A4
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4.2
	Множественное копирование, количество копий
	1–999
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4.3
	Диапазон масштабирования, %
	25–400  
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5.
	Дополнительная комплектация:
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Тонер-картридж
	Оригинальный тонер-картридж (помимо стартового комплекта) 
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5.1.1
	Ресурс ч/б картриджа/тонера
	не менее 23 000 страниц формата A4 при 5% заполнении листа
	Указание характеристик
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. [bookmark: _Hlk131603857][bookmark: _Hlk131603857]
	Место поставки
	Российская Федерация, 617766, Пермский край,
г. Чайковский;          Воткинский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», территория филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2. 
	Приемка
	- Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
- Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	
	[bookmark: _Hlk131603857_Копия_1][bookmark: _Hlk131603857_Копия_1]
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Гарантия, мес.
	не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2. 
	Пусконаладочные работы
	Если производителем МФУ указано, что для начала работы МФУ (в том числе русификация устройства и постановка на официальную гарантию) необходим обязательный запуск устройства сертифицированным сервисным инженером, то данные работы должны быть отражены в коммерческом предложении и обеспечены поставщиком
	Согласие с требованием
	
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Документ о качестве продукции
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и Руководство пользователя на русском языке;
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2. 
	Комплектация МФУ АЗ Kyocera TASKalfa 5004i или эквивалента
	1. МФУ АЗ  - 1 комплекта;
2. Автоподатчик совместимый с МФУ п. 1.- 1 шт.;
2. Программное обеспечение, драйверы – 1 комплект;
3. Оригинальный картридж с тонером (заполнение тонером 100 %), совместимый с поставляемым МФУ – 2 шт.
	Указание характеристик
	
	[bookmark: _Hlk139010596_Копия_1][bookmark: _Hlk139010596_Копия_1]
	




[bookmark: _Hlk131604312_Копия_2_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_2][bookmark: _Hlk131604312_Копия_2_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_2]


[bookmark: _Hlk131604312_Копия_2_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1]		
2. [bookmark: _Toc124846890]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

