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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 29.10.2 Поставка внедорожников для нужд АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения АО «ТК РусГидро» ТС для перевозки людей. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.2 Поставка внедорожников для нужд АО "ТК РусГидро"


	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 29.10.2 Поставка внедорожников для нужд АО "ТК РусГидро"


	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2 29.10.2 Поставка внедорожников для нужд АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не менее 4 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 1 700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 1400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Максимальная масса, кг
	Не менее 1 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Количество дверей, шт
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.8.
	Количество мест, шт
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Расположение двигателя в моторном отсеке
	Переднее продольное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 85
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 50
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 1.7
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.5.
	Количество цилиндров, шт
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.6.
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 140
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.7.
	Тип двигателя
	Бензиновый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Коробка передач
	Механическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	
Не менее 205/70/R15
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.
	Подвеска

	1.7.1
	Передняя
	Независимая, пружинная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Задняя
	Зависимая, пружинная, рычажная
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Соответствие стандарту
	Поставляемые ТС должны соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации и прочие требования к продукции
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены Поставщиком по адресам: 

-РФ, Хабаровский край, 

г. Хабаровск (1шт);

-РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск (1шт).
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При получении ТС Покупателем, пробег на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Комплектация ТС
	-Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя

-Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» 

-Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)

-Светодиодные задние фонари

-Обивка дверей с покрытием «винил» 

-Розетка 12 В на центральной консоли

- Розетка USB в тоннеле пола

- Подсветка багажного отделения

-Электростеклоподъёмники передних дверей

- Электропривод и обогрев наружных зеркал
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект ковриков для салона (полиуретан).

4) Комплект ковриков для салона (текстиль).

5) Коврик для багажного отделения (полиуретан).

6) Комплект колес с фрикционными шинами на дисках (4шт) на каждое ТС.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), сервисную книжку на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке.  
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Цвет кузова 
	Темные тона
	Указание характеристик
	-
	

	7.2. 
	Цвет салона


	Темные тона
	Указание характеристик
	-
	

	7.3.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1077-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.2 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


        2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

     Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
  2. Копию действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствовии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС). 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
	
	

	Начальник отдела 

коммерческой деятельности и логистики

АО «ТК РусГидро»
  
	                                 С. В. Макаренко  

	Начальник отдела 

материально-технического снабжения

АО «ТК РусГидро»


	                                   Т. В. Назаров

	Начальник отдела 

организации и проведения закупочных процедур

АО «ТК РусГидро»
     
	 А.А. Непеина

	Начальник отдела 

контроля эксплуатации, обслуживания 

и ремонта технических средств
АО «ТК РусГидро»


	В.И. Карпов


