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0.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.
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*  Конкретные даты поставки продукции установлены на основании сроков выполнения работ в целях исполнения доходного договора указанного в п.1.2.
2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 27.11.62.110 Поставка гибкой оболочки для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	-

	
	1. 
	Оболочка гибкая Ярославль-Резинотехника ОЗТ-3.3х2.0 для трансформатора
	Маслостойкая гибкая оболочка размером (длина х ширина) 3,3м х 2м, по оси одной из длинных сторон оболочки на расстоянии 900мм от края установлена петля для крепления оболочки, далее через 1500мм по этой оси установлена вторая петля для крепления оболочки, далее через 350мм по этой оси центр технологического отверстия диаметром 100мм для штанги маслоуказателя. Вокруг технологического отверстия концентрически по диаметру 135мм расположены 4 отверстия диаметром 12мм для присоединения технологического отверстия оболочки к технологическому отверстию расширителя, два из указанных 4-х отверстий находятся на вышеуказанной оси длинной стороны, другие два располагаются перпендикулярно. Производитель гтбкой оболочки АО «Ярославль-Резинотехника». 
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	3.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции;
· Обязательные первичные документы:
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).
[bookmark: _GoBack]    - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


4. Приложения
Приложение №1: Эскиз оболочки защитной.


































Приложение 1 к ТТ
Эскиз оболочки защитной представлен отдельным файлом.



