















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [23.61.12] Поставка железобетонных изделий
для нужд производственного участка в г. Рыбинск
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 [23.61.12] Поставка железобетонных изделий для нужд производственного участка в г. Рыбинск (далее – Продукция)». 

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-250-2025 от 25.12.2025 г. «Выполнение работ по монтажу и наладке технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», 3 очередь, заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кабельный лоток УБК-2А
	23.61.12.150
	шт
	176

	2.
	Брусок БК-12А
	23.61.12.163
	шт
	202

	3.
	Брусок БК-11А
	23.61.12.163
	шт
	8

	4.
	Плита УБК-5
	23.61.12.140
	шт
	432



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабельный лоток УБК-2А
	С даты подписания договора
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора


	2.
	Брусок БК-12А
	С даты подписания договора
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора


	3.
	Брусок БК-11А
	С даты подписания договора
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора


	4.
	Плита УБК-5
	С даты подписания договора

	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора




	Поставка осуществляется по заявкам.

Заявка на соответствующую партию Продукцию направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 7 календарных дней до даты поставки. После получения Заявки Поставщик обязан подписать её и направить Покупателю по факсу/электронной почте/нарочно в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня получения. В случае неполучения подписанной Покупателем Заявки в установленный срок, Заявка считается согласованной с момента её получения Поставщиком по факсу/электронной почте/нарочно. Заявка также считается согласованной обеими сторонами, если Продукция/часть Продукции, указанная в заявке, поставлена Поставщиком в Место поставки.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия
требований

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение
участника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Кабельный лоток УБК-2А
	Применение 
	при строительстве распределительных устройств подстанций линий электропередач 35-500 кВ.
	ГОСТ 13015-2012
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Марка лотка
	УБК-2А
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Высота лотка в м
	0.160
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Основание лотка в м
	0.50х1.99
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Класс бетона
	В15
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Объем ед, м3
	0,070
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Масса ед, тн
	0,175
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Армирование  
	стержни классов A-I и A-III (по ГОСТ 5781-82),  проволока класса В-I. Предварительное напряжение арматуры
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Защита  
	арматура, закладные детали обработаны антикоррозийными составами. Поверхность лотков гидрофобизированы
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Закладные детали. 
	стержни диаметром 16 мм (они нужны для крепления кабельных коммуникаций)
	
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Брусок БК-12А
	Применение 
	при строительстве электроподстанций для выравнивания перепадов грунтов
	ГОСТ 13015-2012
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Марка бруска
	БК-12А
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Длина бруска в м
	1.000
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Сечение бруска в м
	0.100х0.150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Класс бетона
	В15
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Объем ед, м3
	0,015
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Масса ед, тн
	0,040
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Расход стали, кг
	2
	
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3. 
	Брусок БК-11А
	Применение 
	при строительстве электроподстанций для выравнивания перепадов грунтов
	ГОСТ 13015-2012
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Марка бруска
	БК-11А
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Длина бруска в м
	0.500
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Сечение бруска в м
	0.100х0.150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Класс бетона
	В15
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Объем ед, м3
	0,0075
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Масса ед, тн
	0,020
	
	
	
	

	
	
	Расход стали, кг
	1
	
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4. 
	Плита УБК-5
	Применение 
	при строительстве распределительных устройств подстанций линий электропередач 35-500 кВ.
	ГОСТ 13015-2012
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Марка плиты
	УБК-5
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Толщина плиты в м
	0.060
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Размеры плиты в м
	0.495х0.995
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Класс бетона
	В15
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F150
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Водонепроницаемость
	W6
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Объем ед, м3
	0,029
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Масса ед, тн
	0,073
	
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Расход стали, кг
	4
	
	Согласие с требованиями
	
	




	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС
	
	

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3. 
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1. 
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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