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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.15.24.110 Поставка мотор-редоктура для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

























1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.15.24.110 Поставка мотор-редуктора для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
  Исполнение договора № 1-ЭКСПЛ-ПС-2026-ДФ/1080-524-2025 от 29.12.2025г. «Эксплуатация подъемных сооружений ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Мотор-редуктор МПО2М-10ВК-28,2-0,75/50 АИР 71В4-УЗ
	шт
	2


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]в течение 30 календарных дней с даты подписания договора 


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-1Таблицы 1.1): ОКПД2 28.15.24.110 Поставка мотор-редуктора для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Мотор-редуктор МПО2М-10ВК-28,2-0,75/50 АИР 71В4-УЗ

	1.2.
	Тип
	МПО2М

	1.3.
	Габарит редуктора
	10

	1.4.
	Исполнение по монтажу
	ВК

	1.5.
	Передаточное число
	5,74

	1.6.
	Мощность , кВТ
	7,5

	1.7.
	Число оборотов выходного вала, об/мин
	250

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Комплект документов Паспорт качества
	Паспорт качества, сертификат соответствия, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД)

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Адрес поставки
	 Республика Дагестан, до терминала ТК в г. Махачкала

	4.2
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.3
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
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