Обоснования наличия эквивалентов закупаемой продукции по лоту

на поставку штабелера электрического самоходного для нужд Воткинского филиала.
(Лот № 0045-ТПИР ОНМ-2025-ГРВКК-ВотФ)

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Штабелер электрический самоходный TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210) или эквивалент
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, модель
	Технические характеристики
	Эквивалент

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210)
	PROLIFT SDK 2036 Li-ion

	1.
	Сверлильный станок на магнитном основании
	TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210)
	Вес, кг
	Не более 676
	676
	947

	
	
	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 2000
	2000
	2000

	
	
	
	Высота подъема, мм
	Не менее 2500
	2500
	3600

	
	
	
	Длина вил, мм
	1150
	1150
	1150

	
	
	
	Ширина, мм
	570
	570
	570

	
	
	
	Общаяя длина, мм
	Не более 1840
	1840
	1934

	
	
	
	Общая ширина, мм
	Не более 820
	820
	805

	
	
	
	Высота в сложенном положении, мм
	Не более 1750
	1750
	2362

	
	
	
	Высота подхвата, мм
	Не более 90
	90
	86

	
	
	
	Тип тормоза
	Электромагнитный
	Электромагнитный
	Электромагнитный

	
	
	
	Аккумулятор (напряжение/емкость), В/Ач
	Не менее 24/90
	24/90
	24/150

	
	
	
	Радиус поворота, мм
	Не более 1455
	1455
	1460

	
	
	
	Колеса (материал)
	Полиуретан
	Полиуретан
	Полиуретан

	Источник информации:
	https://металлкорп.рф/product/skladskaya-tekhnika/shtabelery/shtabelery-elektricheskie/shtabelery-samokhodnye/shtabelery-elektricheskie-samokhodnye/shtabeler-samokhodnyy-2-0-t-2-5-m-tor-qda20-em-24-90-v-ach-li-ion-s-platformoy/#char
	https://shtabeler-krasnoyarsk.ru/shtabelery/samohodnye/samohodnyj-shtabeler-prolift-sdk-2036-li-ion/
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