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Утверждаю:
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____»_______________2026г.
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ОКПД2: 28.22.18.260 Поставка штабелера электрического самоходного 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ № 0045-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 28.22.18.260 Поставка штабелера электрического самоходного для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение программы развития (инвестиционной программы) на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для погрузочно-разгрузочных работ.

1. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукция
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Штабелер электрический самоходный TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210) или эквивалент¹
	1
	компл.


1Эквивалентным товаром считается товар, который по своим характеристикам, функциям и качеству аналогичен характеристиками, указанными в технических требованиях (указанные ниже технические характеристики – параметры эквивалентности).
2.1.2 [bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 28.22.18.260 Поставка штабелера электрического самоходного для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней c даты подписания договора
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1.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1]Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Штабелер электрический самоходный TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210) или эквивалент
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Штабелер электрический самоходный TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210) или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1. 
	Вес, кг
	Не более 676
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 2000
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Высота подъема, мм
	Не менее 2500
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Длина вил, мм
	1150
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Ширина, мм
	570
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Общаяя длина, мм
	Не более 1840
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Общая ширина, мм
	Не более 820
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Высота в сложенном положении, мм
	Не более 1750
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Высота подхвата, мм
	Не более 90
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Тип тормоза
	Электромагнитный
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Аккумулятор (напряжение/емкость), В/Ач
	Не менее 24/90
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Радиус поворота, мм
	Не более 1455
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Колеса (материал)
	Полиуретан
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. [bookmark: _Hlk131603857][bookmark: _Hlk131603857]
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Приемка
	- Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
- Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	
	[bookmark: _Hlk131603857_Копия_1][bookmark: _Hlk131603857_Копия_1]

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документ о качестве продукции
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Комплектация (на один комплект)
	1.Штабелер электрический самоходный TOR QDA20-EM 2 т 2,5 м (артикул: 1051210)
2.Инструкция по эксплуатации
3.Зарядное устройство
	Согласие с требованием
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2. [bookmark: _Toc124846890]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

