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Существующее положение 
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры)
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата ( с обязательными вырезками металла и их анализами) ст.№ 1, рег. № Ч-347к
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Котлоагрегат ст.№ 1, рег. № Ч-347к
	БКЗ-160-100(2)
Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃
	1986
	До 01.09.2027

	2. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр,  внутренний осмотр, гидравлические испытания,) котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Котлоагрегат ст.№ 1, рег. № Ч-347к
	БКЗ-160-100(2)
Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃
	1986
	До 20.06.2027

	3. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр,  внутренний осмотр, гидравлические испытания) котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Котлоагрегат ст.№ 2, рег. № Ч-3478
	БКЗ-160-100(2)
Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃
	1987
	До 20.06.2027

	4. 
	Экспертиза промышленной безопасности газопровода рег.№ Ч-70тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Газопровод рег.№ Ч-70тр
	Надземный; L-87м; 325х8мм; Р-4-6кгс/см2
	2018
	До 23.09.2027

	5. 
	Экспертиза промышленной безопасности газопровода рег.№ Ч-71тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Газопровод рег.№ Ч-71тр
	Надземный; L-195м; 530х8мм; 426х9мм; Р- 0,09-1,5кгс/см2
	2018
	До 23.09.2027

	6. 
	Экспертиза промышленной безопасности газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) рег.№ Ч- 50ГРПБ
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Газопровод рег.№ Ч-50ГРПБ
	Р-от 0,4 до 2,4кгс/см2; Газопровод диаметром от 325 мм до 530 мм.
	2018
	До 23.09.2027

	7. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр) трубопровод сетевой воды рег.№ А78-2023-4тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод сетевой воды рег.№ А78-2023-4тр
	Р-1,2 Мпа, Т= 1300С
	1987
	До 31.07.2027

	8. 
	Экспертиза промышленной безопасности  подогревателя сетевой воды ПСВ-315-14-23
Рег.№ Ч-225с, зав.№ 4560


	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Подогреватель сетевой воды
Рег.№ Ч-225с

	Р-1,4 МПа, Т-4000С, емкость 1950л  
	1995
	До 20.07.2027

	9. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр,  гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-27тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод рег.№ Ч-27тр
	Р-100 кг/см2, Т-5400С , 273х22 L-51946 мм
	1986
	До 31.07.2027

	10. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр,  гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-34тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод рег.№ Ч-34тр
	Р-100 кг/см2, Т-5400С, 273х22 L-74130 мм
	1987
	До 31.07.2027

	11. 
	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода рег.№ Ч-28тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод рег.№ Ч-28тр
	Р-18,4 МПа, Т-2150С
Ø273х20 
Ø219х16,0  
	1986
	До 31.08.2027

	12. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр,  гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-38тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод рег.№ Ч-38тр
	Р-18,5 МПа, Т-2150С , 219*16,0, 76*9,0 
	1987
	До 09.07.2027

	13. 
	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода рег.№ Ч-38тр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопровод рег.№ Ч-38тр
	Р-18,5 МПа, Т-2150С , 219*16,0, 76*9,0 
	1987
	До 31.08.2027

	14. 
	Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-755кр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Мостовой кран рег.№ Ч-755кр
	Грузоподъемность 32/5 т
	1985
	До 25.07.2027

	15. 
	Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-756кр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Мостовой кран рег.№ Ч-756кр
	Грузоподъемность 32/5 т
	1985
	До 25.07.2027

	16. 
	Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-757кр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Мостовой кран рег.№ Ч-757кр
	Грузоподъемность 32/5 т
	1985
	До 25.07.2027

	17. 
	Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-758кр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Мостовой кран рег.№ Ч-758кр
	Грузоподъемность 32/5 т
	1985
	До 25.07.2027

	18. 
	Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного рег.№ Ч-759кр
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Кран автомобильный рег.№ Ч-759кр
	Грузоподъемность, кг-25т;
Рабочий вылет стрелы, м- 18,0;

	2002
	До 25.07.2027

	19. 
	Экспертиза промышленной безопасности автогидроподъемника рег.№ А78-00001-0001ПС

	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Автогидроподъемник рег.№ А78-00001-0001ПС

	Грузоподъемность, кг-250;
Рабочая высота подъема люльки, м- 22,0;

	2014
	До 16.07.2027

	20. 
	Замена (разработка) технических паспортов трубопроводов (Ч-30тр,Ч-31тр, Ч-32тр, Ч-33тр, Ч-36тр, Ч-29тр, Ч-35тр, Ч-37тр, Ч-27тр, Ч-34тр, Ч-28тр, Ч-38тр )
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Трубопроводы (Ч-30тр,Ч-31тр, Ч-32тр, Ч-33тр, Ч-36тр, Ч-29тр, Ч-35тр, Ч-37тр, Ч-27тр, Ч-34тр, Ч-28тр, Ч-38тр )
	Р-18,4 МПа, Т-2150С
Ø273х20 
Ø219х16,0  
	1985
	До 01.09.2027

	21. 
	Замена (разработка) технических паспортов  котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к;  котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к
	СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А.
	Котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к;  Котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к
	БКЗ-160-100(2)
Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃
	1985
	До 01.09.2027
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[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту экспертизы промышленной безопасности и Технического освидетельствования документов.
	Шт.
	19

	2. 
	Разработка Программы проведения ЭПБ (ТО).
	Шт.
	19

	3. 
	Экспертиза промышленной безопасности (в соответствии с правилами проведения:
а) визуальный и измерительный контроль;
б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации;
в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения;
г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии);
д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии);
е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии);
ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля;
з) исследование материалов технического устройства;
и) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния;
к) оценку остаточного ресурса (срока службы).
	Шт.
	13

	4. 
	Техническое освидетельствование оборудования.
	Шт.
	6

	5. 
	Внесение соответствующих записей о проведенных обследованиях/экспертизах в паспорта оборудования.
	Шт.
	19

	6. 
	Подготовка заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Шт.
	13

	7. 
	Подготовка Актов технического освидетельствования.
	Шт.
	6

	8. 
	Согласование заключений экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, актов технического освидетельствования с Заказчиком.
	Шт.
	19

	9. 
	Замена (разработка) технических паспортов на котлоагрегаты и трубопроводы
	Шт.
	14



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	[bookmark: _Toc50125131]№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с п. 2-3, 16-18 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2 
	с даты заключения договора
	31.07.2027

	2
	В соответствии с п. 1, 4-15, 20, 21 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2
	31.07.2026
	23.09.2027

	3
	В соответствии с п. 19 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2
	с даты заключения договора
	16.07.2026



[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
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	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. 
	
	Копия лицензии
	

	1.1.3. 
	Наличие лаборатории неразрушающего контроля 
	Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ.
	
	Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
	

	1.1.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих  соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту экспертизы.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг
	

	1.1.5. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы.
	

	1.1.6. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому освидетельствованию/диагностированию, экспертизе промышленной безопасности оборудования тепловых электрических станций с продлением срока службы технических устройств в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и  внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг,  соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда,  пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт  или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок  и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения экспертизы является заключение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанного руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также обязательная запись в паспорте ТУ.
Сведения о результатах экспертизы промышленной безопасности записываются в паспорт оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности; дату подписания заключения экспертизы промышленной безопасности; регистрационный номер по реестру заключений экспертизы промышленной безопасности; вывод заключения экспертизы промышленной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	


	2.2.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Протоколы по результатам проведения, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы.
	Согласие с требованием


	
	

	2.2.3. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам технического освидетельствования на каждое ТУ оформляется Акт технического освидетельствования и вносится запись в паспорт  с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура рабочей среды), сроков следующего освидетельствования.
	
	
	

	2.2.4. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать: 
1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;
2) вводную часть, включающую:
- указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;
- сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер);
сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);
3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы;
4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма);
5) цель экспертизы;
6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;
7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;
8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;
9) выводы заключения экспертизы;
10) приложения, предусмотренные пунктом 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420;
11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.5. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности:
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;
2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6. 
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.7. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Согласованные Заказчиком Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420.
-  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ  от 4 октября 2022 г. № 1070;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля техническийх устройств, зданий и сооруженийна опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478. 
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Заключения ЭПБ, ТД и ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Ростехнадзором в рамках внесения ЭПБ в Реестр или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	
	Проведение экспертизы котлоагрегатов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с Программой технического диагностирования паровых котлов  с рабочим давлением пара до 4,0 МПа (включительно) и температурой рабочей среды до 450 °С, утвержденной Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.01.2024 № 27р (Приложение 1 к данному ТТ).
	
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
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3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.
