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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.13.14.190 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 28.13.14.190 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Водоструйный дренажный насос (эжектор)ВСН(Д)-25-0,05/1,6/0,3
	шт
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 60 календарных дней с даты подписания договора )


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-1 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14 Поставка водоструйного дренажного насоса (эжектор)  для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Насос водоструйный дренажный (эжектор)
	
	

	1.1.2
	Марка 
	ВСН(Д)-25-0,05/1,6/0,3
	
	

	1.1.3
	Рабочая среда 
	вода
	
	

	1.1.4
	Подвод откачиваемой воды
	ДУ 80 РУ 2,5
	
	

	1.1.5
	Подвод активной воды
	ДУ 80 РУ 2,5
	
	

	1.1.6
	Выход смеси 
	ДУ 80 РУ 2,5
	
	

	1.1.7
	Климатическое исполнение
	УХЛ4 ГОСТ 15150
	
	

	1.1.8
	Материал исполнение: сопло
	AISI 321/12X18H10T ГОСТ 5632
	
	

	1.1.9
	Материал исполнение: корпус,штуцеры
	AISI 304/08X18H10 ГОСТ 5632
	
	

	1.1.10
	Материал исполнения : фланцы
	Ст20 ГОСТ 12820
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Адрес поставки
	368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




