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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc239157654]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc239157655][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения

	ВНиР
	Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕНиР
	Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

	ИПЦ
	Индекс потребительских цен

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	ЛС
	Локальная смета

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПК
	Программный комплекс

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПОС
	Проект организации строительства

	ППР
	Проект производства работ

	ПС
	Подстанция

	ПТЭЭС
	Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД
	Руководящие документы

	РУ
	Распределительное устройство

	СНБ
	Сметно-нормативная база

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ССЦ
	Средние сметные цены

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Техническое требование

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЗЭС
	Западные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго»)






1.2 [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc239157656]Наименование закупаемой продукции
Разработка проекта, монтаж пожарной сигнализации в зданиях Мирнинского РЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».
1.3 [bookmark: _Toc239157657][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Оснастить подстанцию «Западная» установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

[bookmark: _Toc54646400]1.4. Существующее положение 
Место производства работ:
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный

1.5. Краткое описание:
 1 объект (подстанция «Западная») не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	подстанция «Западная»
	Республика Саха (Якутия),  Мирнинский район, г. Мирный.
	Территория Западных электрических сетей
	ЗЭС филиал ПАО «Якутскэнерго»




2. [bookmark: _Toc239157658]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc239157659]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 [bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc239157660]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15841_2903166146][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	усл. ед
	1

	2.
	Монтажные работы
	усл. ед
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc239157661]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15845_2903166146][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	C даты, следующей за датой заключения Договора
	60 дней с даты следующей за датой заключения договора

	2.
	Монтажные работы
	C даты, следующей за окончанием 1 этапа
	31.12.2026 г.
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2.2 [bookmark: _Toc239157662][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc15849_2903166146][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении проектных, монтажных, пусконаладочных работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
1) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.07.2021г.);
2) Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с действующими изменениями);
3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме».
4) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и тех. обслуживанию».
5) РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
6) Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов.
7) СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».
8) ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования.  Методы контроля».
9) СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
10) СП 6.13130.2013.  «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
11) СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения».
12) Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), изд.6,7.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в  Документации о закупке
	[bookmark: __RefHeading___Toc15851_2903166146]

	1.1.2. 
	Основные объекты, объемы и материалы входящие в состав проекта
	Количество помещений - 1 шт:
· подстанция «Западная» (316,3 м2);

	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго».
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15853_2903166146]

	1.2.2. 
	Требования к выполнению работ
	1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проектную документацию.
2. До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ.
3. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР и разработанной проектной документацией.
4. Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию Олекминского РЭС согласно «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г.
5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения.
6. Подрядчик обязан строительно-монтажные работы выполнять в соответствии и соблюдением требований и мероприятий действующих нормативных актов и документов:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г.
· ПТЭ электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 года №1070;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденных Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 года № 884н.
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н
· СП 34.13330.2012 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом от 21.12.2020 г. Постановление Правительства РФ№ 2200
7. Персонал Подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь соответствующие квалификационные удостоверения.
8. Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев
9. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
10. До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
11. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ.
12. Подрядная организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на строительной площадке, на участках работ и рабочих местах на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15853_29031661461]

	1.2.3. 
	Основные требования
	    1) Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
    2) Подрядчик осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик предъявляет Заказчику акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 в бумажном и / или электронном варианте и в формате gsfx (Гранд-Смета), чем подтверждает выполнение работ за отчётный период для определения финансового результата, с приложением справки по форме КС-3, журнала по форме КС-6а, счёта-фактуры (для плательщиков НДС), пакета исполнительной документации, соответствующей требованиям нормативных документов и прочих необходимых документов, подтверждающих понесённые Подрядчиком затраты. Освидетельствование скрытых работ осуществляется при предварительном уведомлении Заказчика до их выполнения.
    3) Приёмка строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. При приёмке Подрядчик обязан предоставить исполнительную и техническую документацию, выполненную в соответствии с РД 11-02-2006, РД 11-05-2007 и И 1.13-07. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией.
    4) Подрядчик несёт ответственность за выполнение работ в соответствии с проектными решениями, строительными нормами и правилами с соблюдением норм ПУЭ и охранных зон.
    5) Приемка выполненных работ производится комиссионно с обязательным присутствием представителя подрядной организации.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc15853_29031661462]

	1.2.4. 
	Особые условия
	1. Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с разработанной рабочей документацией.
2. Любые дополнительные работы, не подтверждённые техническим надзором Заказчика и Подрядчика, а также дополнительные затраты, возникающие при нарушении технологии производства работ, не компенсируются.
3. Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субподрядчиков.
4. Подрядчик должен:
· Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;
· Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ;
· Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории;
· Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования предмета договора подряда;
· Вывезти в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об утверждении акта приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику (и субподрядчикам) машины, оборудование, материалы и другое имущество.
5. Подрядчик должен гарантировать, что строительные площадки будут содержаться в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание при необходимости медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.
6. Подрядчик обязан гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних лиц как на объекты строительства, так и во временные посёлки строителей.
7. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:
· Заключение договоров подряда с субподрядчиками вне зависимости от стоимости и объёма работ (при необходимости заключения таких договоров);
· Опросные листы на поставку оборудования;
· Получение разрешения на право производства работ в охранных зонах электросетей, линий связи, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и т.д.;
· Обеспечение строительства энергоресурсами;
8.  Подрядчик перед выполнением работ предоставляет Заказчику следующие документы:
    • Письмо организации о предоставлении командируемым работникам права работы в действующих электроустановках согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 г.
    • Удостоверения (установленной формы) по проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с присвоенной группой допуска по электробезопасности: для членов бригады – не ниже 3, для производителей работ – не ниже 4, для ответственных руководителей – не ниже 4.
9. Подрядчик перед выполнением работ обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления:
· выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра;
· выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты.
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	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым МТР поставки Подрядчика
	МТР, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (выпуска 2021-2022 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, при их наличии. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
При проведении работ должны использоваться сертифицированные МТР на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
При проведении работ должны использоваться сертифицированные МТР на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость МТР.
Все поставляемые МТР должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества МТР, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования.
*- Эквивалентные МТР - это МТР, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в сметной документации и проектной документации Заказчика, в т.ч. по совместимости с другими МТР, гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
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	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Для выполнения по проектированию и монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Исполнитель должен соответствовать следующим основным критериям:
-наличие действующей лицензии МЧС России на данный вид деятельности, согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1228 «О лицензировании деятельности по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
-наличие в штате не менее трех квалифицированных работников (в том числе ответственного руководителя  работ, лица ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте) в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами по охране труда при работе на высоте, прошедших курсы специальной подготовки по монтажу автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, в том числе адресно - аналоговых систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре;
До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ.
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Подрядчик обязан
- направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ
	
	

	1.5.2. 
	Требования к машинам, механизмам и инструментам
	В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться машины, механизмы и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация машин, механизмов и инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с машинами и механизмами, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования
	Совместно с представителями ремонтно-механического цеха выполнить обследование:
· подстанция «Западная» (316,3 м2);
с целью определения возможных вариантов прокладки кабелей системы пожарной охраны.
По результатам осмотра составить акт, в котором описать техническое состояние, объем и состав работ обязательных к выполнению.
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	2.1.2. 
	В объеме проектной документации проработать
	Установка пожарной сигнализации:
· подстанция «Западная» (316,3 м2);
Вывод с пультов на пульт диспетчера (постоянно находящегося дежурного персонала. Каждый объект выведен отдельно с выводом на звуковой и световой сигнализации
	
	

	2.1.3. 
	Требование к результату согласований проектной документации
	Успешное согласование проектной документации с заказчиком ЗЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго»)
	
	

	2.1.4. 
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД)
	Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте.
В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены:
1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам;
2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи;
3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС;
4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой.
5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений).
	
	

	2.1.5. 
	Результат оказания услуг

	Работы выполнить согласно утвержденного ППР в соответствии с описанием основных объемов работ, разработанной и утвержденной проектной и рабочей документацией, требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями.
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	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по проектированию
	После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов).
Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
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	2.2.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по монтажу
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта;
· Исполнительную документацию;
· Принципиальную схему в бумажном и в электронном виде, формат dwg, PDF;
· Протокол проверки (наладки) устройств РЗА и вторичного оборудования;
·  Протоколы испытаний и измерений;
· Файл параметрирования и настроек микропроцессорного устройства РЗА;
· Заводские документации устанавливаемого оборудования.
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	3. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	3.1.1. 
	Срок  гарантии на МТР и результат работ
	1) Срок гарантии на МТР поставляемое Подрядчиком составляет срок – не менее гарантийного срока установленным заводом изготовителем с даты подписания акта по форме КС-11.
2) Подрядная организация предоставляет гарантийный срок на выполненные работы, составляющий 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (подписания акта по форме КС-11).
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	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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3. [bookmark: _Toc239157663]Иные условия выполнения работ
3.1 [bookmark: _Toc239157664]Объем выполнения работ
Работы производятся в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.
3.2 [bookmark: _Toc239157665]Особые условия выполнения работ
Таблица 5.  Условия производства работ
	№
п/п
	Условия производства работ

	1.
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям

	2.
	Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта


4. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc138327398][bookmark: _Toc239157666]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc126738878][bookmark: _Toc239157667]Требования к обоснованию стоимости заявки Участника
4.1.	Для обоснования стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение в соответствии с «Требования к оформлению и составлению предложений» (Приложение №1 к Техническим требованиям).
4.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
5. [bookmark: _Toc138327399][bookmark: _Toc239157668]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc138327400][bookmark: _Toc239157669]Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
5.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
5.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1.1, не допускается.
[bookmark: _Toc239157670]4. Приложения
1. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;
2. Сметная документация;
3. Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;
4. Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;
5. [bookmark: _GoBack]Квалификационные требования к подрядчику.
