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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
       ОКПД 2: 23.61.12.111 Поставка фундаментных блоков стеновых для нужд Северо-Кавказского филиала  (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по проекту «Устройство пассивной защиты критически важных элементов ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» планированного к заключению между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» на основании письма Заказчика филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» № Исх-974.КБФ/86 от 09.09.2026г.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ФБС (тип 1) 24*5*6
	шт.
	1 293

	2. 
	ФБС (тип 2) 12*5*6
	шт.
	60

	3. 
	ФБС (тип 3) 9*5*6
	шт.
	106


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 23.61.12.111 Поставка фундаментных блоков стеновых для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	ФБС (тип 1) 24*5*6

	1.1.1.
	Марка бетона для изготовления
	В 7,5, М 100

	1.1.2.
	Габаритные размеры, мм (д,щ,в)
	2380*500*580

	1.2. 
	ФБС (тип 2) 12*5*6

	1.2.1.
	Марка бетона для изготовления
	В 7,5, М 100

	1.2.2.
	Габаритные размеры, мм (д,щ,в)
	1180*500*580

	1.3.
	ФБС (тип 3) 9*5*6
	

	1.3.1
	Марка бетона для изготовления
	В 7,5, М 100

	1.3.2
	Габаритные размеры, мм (д,щ,в)
	880*500*580

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	2 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)

	1 экземпляр

	3.4. 
	Упаковочный лист
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
1. Республика Кабардино - Балкария,  Аушигерский район, п. Зарагиж (Аушигерская ГЭС) – п.1.1 – 270 шт.; п.1.3. – 48 шт.;

2. Республика Кабардино - Балкария,  Баксанский район, с. Атажукино (Баксанская ГЭС) – п.1.1. – 540 шт.; п.1.2. – 30 шт;


3. Республика Кабардино - Балкария,  Урванский район, с.п. Псыгансу (Зарагижская ГЭС) – п.1.1. – 138 шт.; п.1.2. – 20 шт; п.1.3. – 10 шт;

4. Республика Кабардино - Балкария,  Черекский район, с.п. Жемтала (Кашхатау ГЭС) – п.1.1. – 270 шт.; п.1.3. – 48 шт;


5. Республика Кабардино - Балкария,  Черекский район, с. Верхняя Балкария (Черекская ГЭС) – п.1.1. – 75 шт.; п.1.2. – 10 шт
 в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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