

















Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	 Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Республику Саха (Якутия), Магаданскую область для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»  
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446572_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Автомобильные шины закупаются для доукомплектования транспортных средств шинами в целях обеспечения бесперебойной работы транспортных средств для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование
	Размер
	Тип
	Сезонность
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Бурейский ТУ

	1.1
	Шина
	285/50R20
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	1.2
	Шина
	215/55R17
	легковая
	летняя
	шт.
	8

	1.3
	Шина
	285/60R18
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	1.4
	Шина
	235/70R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	1.5
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	12

	1.6
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	летняя
	шт.
	10

	1.7
	Шина
	225/75R16
	легковая
	летняя
	шт.
	8

	1.8
	Шина
	285/50R20
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	1.9
	Шина
	215/55R17
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	8

	1.10
	Шина
	245/70R16
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	8

	1.11
	Шина
	235/70R16
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	1.12
	Шина
	265/60R18
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	8

	1.13
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	8

	1.14
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	12

	1.15
	Шина
	295/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	12

	1.16
	Шина
	185/75R16C
	грузовая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	6

	1.17
	Шина
	225/75R16
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	1.18
	Шина
	185/75R16C
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	12

	1.19
	Шина
	11.00R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	10

	1.20
	Шина
	8.25R20
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	2

	2
	СУ Нерюнгри

	2.1
	Шина
	265/60R18
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	2.2
	Шина
	265/60R18
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	2.3
	Шина
	275/70R22.5
	грузовая
	зимняя
	шт.
	6

	2.4
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	55

	2.5
	Шина
	12.00R24
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	1

	2.6
	Шина
	23.5R25
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	3
	Хабаровский СУ

	3.1
	Шина
	5.50-15
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	3.2
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	142

	3.3
	Шина
	425/85R21
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	4

	3.4
	Шина
	16.9-28
	специальная
	специальная
	шт.
	8

	3.5
	Шина
	11.2-20
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	3.6
	Шина
	440/80R24
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	3.7
	Шина
	11.00R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	15

	3.8
	Шина
	26.5-25
	специальная
	специальная
	шт.
	8

	3.9
	Шина
	245/70R19.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	4

	3.10
	Шина
	11.00R20
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	4

	3.11
	Шина
	20.5-25
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	3.12
	Шина
	440/80R28
	специальная
	специальная
	шт.
	6

	3.13
	Шина
	295/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	12

	3.14
	Шина
	385/65R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	2

	4
	Хабаровский ТУ

	4.1
	Шина
	225/65R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.2
	Шина
	225/65R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.3
	Шина
	205/55R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.4
	Шина
	205/55R16
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.5
	Шина
	195/70R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	4

	4.6
	Шина
	215/70R16C
	грузовая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.7
	Шина
	265/70R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.8
	Шина
	265/70R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.9
	Шина
	215/60R16
	легковая
	летняя
	шт.
	12

	4.10
	Шина
	215/60R16
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	12

	4.11
	Шина
	235/45R18
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.12
	Шина
	215/55R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	20

	4.13
	Шина
	215/55R17
	легковая
	летняя
	шт.
	16

	4.14
	Шина
	245/55R19
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.15
	Шина
	245/55R19
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.16
	Шина
	265/65R17
	легковая
	летняя
	шт.
	8

	4.17
	Шина
	285/65R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.18
	Шина
	265/70R16
	легковая
	всесезонная
	шт.
	4

	4.19
	Шина
	265/70R16
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.20
	Шина
	265/65R17
	легковая
	всесезонная
	шт.
	4

	4.21
	Шина
	265/65R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.22
	Шина
	265/65R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.23
	Шина
	265/65R18
	легковая
	летняя
	шт.
	20

	4.24
	Шина
	265/65R18
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	16

	4.25
	Шина
	285/60R18
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.26
	Шина
	235/55R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	4.27
	Шина
	235/55R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	4.28
	Шина
	265/60R18
	легковая
	летняя
	шт.
	12

	4.29
	Шина
	265/60R18
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	12

	4.30
	Шина
	11.00R20
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	12

	4.31
	Шина
	275/70R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	6

	4.32
	Шина
	8.25R20
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	6

	4.33
	Шина
	245/70R19.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	6

	4.34
	Шина
	295/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	6

	5
	Якутский ТУ

	5.1
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	4

	5.2
	Шина
	215/60R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	5.3
	Шина
	215/60R16
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	6
	Колымский СУ

	6.1
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	44

	6.2
	Шина
	425/85R21
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	14

	7
	Колымский ТУ

	7.1
	Шина
	265/65R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	7.2
	Шина
	295/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	11

	7.3
	Шина
	265/65R17
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	7.4
	Шина
	425/85R21
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	20

	7.5
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	4

	7.6
	Шина
	23.5R25
	специальная
	специальная
	шт.
	2

	8
	Новобурейский ТУ

	8.1
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	4

	9
	Партизанский СУ

	9.1
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	30

	9.2
	Шина
	235/45R18
	легковая
	летняя
	шт.
	5

	9.3
	Шина
	225/75R16C
	грузовая
	летняя
	шт.
	14

	9.4
	Шина
	235/45R18
	легковая
	всесезонная
	шт.
	5

	9.5
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	88

	9.6
	Шина
	9.00R20
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	20

	9.7
	Шина
	315/60R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	7

	9.8
	Шина
	235/75R17.5
	грузовая
	специальная
	шт.
	11

	9.9
	Шина
	425/85R21
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	7

	9.10
	Шина
	385/95R25
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	9.11
	Шина
	26.5-25
	специальная
	специальная
	шт.
	8

	9.12
	Шина
	295/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	12

	9.13
	Шина
	12-16.5
	специальная
	специальная
	шт.
	8

	10
	Зейский ТУ

	10.1
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	летняя
	шт.
	6

	10.2
	Шина
	195/80R15C
	грузовая
	летняя
	шт.
	4

	10.3
	Шина
	185/75R16C
	грузовая
	летняя
	шт.
	12

	10.4
	Шина
	215/55R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	10.5
	Шина
	265/60R18
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	10.6
	Шина
	225/75R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	10.7
	Шина
	185/75R16C
	грузовая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	6

	10.8
	Шина
	265/60R18
	легковая
	зимняя (шипованная)
	шт.
	4

	10.9
	Шина
	265/65R17
	легковая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	10.10
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	зимняя (фрикционная)
	шт.
	4

	10.11
	Шина
	400/70R20
	специальная
	специальная
	шт.
	2

	11
	Усть-Среднекамский ТУ

	11.1
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	летняя
	шт.
	4

	11.2
	Шина
	195/75R16C
	грузовая
	зимняя
	шт.
	4

	12
	Хабаровский участок РП

	12.1
	Шина
	265/65R17
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	12.2
	Шина
	215/60R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	12.3
	Шина
	225/75R16
	легковая
	летняя
	шт.
	4

	12.4
	Шина
	225/75R16C
	грузовая
	зимняя
	шт.
	4

	13
	Владивостокский СУ

	13.1
	Шина
	12-16.5
	специальная
	специальная
	шт.
	8

	13.2
	Шина
	10.00-20
	специальная
	специальная
	шт.
	7

	13.3
	Шина
	11.00R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	3

	13.4
	Шина
	23.5R25
	специальная
	специальная
	шт.
	4

	13.5
	Шина
	6.50-10
	специальная
	специальная
	шт.
	2

	13.6
	Шина
	28X9-15
	специальная
	специальная
	шт.
	2

	13.7
	Шина
	315/80R22.5
	грузовая
	всесезонная
	шт.
	27

	13.8
	Шина
	20.5R25
	специальная
	специальная
	шт.
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc54785622]
	ОКПД2: 22.11.13.110 Поставка шин для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»Поставка шин в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Республику Саха (Якутия), Магаданскую область для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	С момента (даты) направления заявки Поставщика
	В течение 30 (тридцати) календарных дней





2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование: ОКПД2: 22.11.13.110 Поставка шин в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Республику Саха (Якутия), Магаданскую область для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Наименование продукции
	Технические характеристики (параметры эквивалентности)
	
	-//-
	-//-
	Технические характеристики (параметры эквивалентности
	Количество
	Производитель, страна происхождения

	1
	Бурейский ТУ
	
	
	
	
	

	1.1.
	Шина летняя 285/50R20
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 285/50R20; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.2.
	Шина летняя 215/55R17
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.3.
	Шина летняя 285/60R18
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 285/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.4.
	Шина летняя 235/70R16
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 235/70R16; 
Индекс нагрузки: не менее 104; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.5.
	Шина летняя 195/80R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.6.
	Шина летняя 195/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	10
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.7.
	Шина летняя 225/75R16
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16; 
Индекс нагрузки: не менее 115/112; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.8.
	Шина зимняя (фрикционная) 285/50R20
	Yokohama iceGuard SUV G075 или эквивалент
Типоразмер: 285/50R20; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.9.
	Шина зимняя (фрикционная) 215/55R17
	Cordiant Winter Drive 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний фрикционный
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.10.
	Шина зимняя (фрикционная) 245/70R16
	Yokohama iceGuard SUV G075 или эквивалент
Типоразмер: 245/70R16; 
Индекс нагрузки: не менее 107; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.11.
	Шина зимняя (фрикционная) 235/70R16
	Yokohama iceGuard SUV G075 или эквивалент
Типоразмер: 235/70R16; 
Индекс нагрузки: не менее 106; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.12.
	Шина зимняя (фрикционная) 265/60R18
	Yokohama iceGuard SUV G075 или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 110; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.13.
	Шина зимняя (фрикционная) 195/80R15C
	Yokohama iceGuard iG91 for VAN или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 103/101; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: зимний фрикционный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.14.
	Шина зимняя (фрикционная) 195/75R16C
	Ikon Autograph Snow C3 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний фрикционный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.15.
	Шина всесезонная 295/80R22.5
	Goodyear Omnitrac MSS II или эквивалент
Типоразмер: 295/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/148; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая ось, смешанная эксплуатация
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.16.
	Шина зимняя (фрикционная) 185/75R16C
	Ikon Autograph Snow C3 или эквивалент
Типоразмер: 185/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний фрикционный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.17.
	Шина зимняя (фрикционная) 225/75R16
	Viatti Bosco S/T V-526 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16; 
Индекс нагрузки: не менее 104; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.18.
	Шина всесезонная 185/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 185/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.19.
	Шина всесезонная 11.00R22.5
	KAMA NF 701 или эквивалент
Типоразмер: 11.00R22.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 148/145; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая/универсальная, повышенная проходимость
Исполнение: бескамерное
	10
	указание характеристик
	
	
	
	

	1.20.
	Шина всесезонная 8.25R20
	Tyrex CRG Road O-79 или эквивалент
Типоразмер: 8.25R20; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 130/128; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	2
	СУ Нерюнгри
	
	
	
	
	

	2.1.
	Шина летняя 265/60R18
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 110; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.2.
	Шина зимняя (шипованная) 265/60R18
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.3.
	Шина зимняя 275/70R22.5
	Triangle TRD06 или эквивалент
Типоразмер: 275/70R22.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 148/145; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.4.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	55
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.5.
	Шина всесезонная 12.00R24
	Double Coin RR4 или эквивалент
Типоразмер: 12.00R24; Слойность / исполнение: не менее 20PR
Индекс нагрузки: не менее 160/157; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное (TTF)
	1
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.6.
	Шина специальная 23.5R25
	Aeolus AE47 (E-4) или эквивалент
Типоразмер: 23.5R25; 
Индекс нагрузки: не менее 185; Индекс скорости: не менее B
Рисунок протектора: карьерный E-4/L-4
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3
	Хабаровский СУ
	
	
	
	
	

	3.1.
	Шина специальная 5.50-15
	BKT PL-801 или эквивалент
Типоразмер: 5.50-15; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не ниже паспортного; Индекс скорости: не менее A5
Рисунок протектора: индустриальный для погрузчиков
Исполнение: камерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.2.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	142
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.3.
	Шина всесезонная 425/85R21
	KAMA 1260-2 или эквивалент
Типоразмер: 425/85R21; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156; Индекс скорости: не менее G
Рисунок протектора: повышенной проходимости, M+S
Исполнение: камерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.4.
	Шина специальная 16.9-28
	Armour L-5B 16PR или эквивалент
Типоразмер: 16.9-28; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не ниже паспортного; Индекс скорости: не менее A8
Рисунок протектора: индустриальный L-5
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.5.
	Шина специальная 11.2-20
	Forward Ф-35 или эквивалент
Типоразмер: 11.2-20; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее A6
Рисунок протектора: сельскохозяйственный/тяговый
Исполнение: камерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.6.
	Шина специальная 440/80R24
	Michelin XMCL или эквивалент
Типоразмер: 440/80R24; 
Индекс нагрузки: не менее 161; Индекс скорости: не менее A8/B
Рисунок протектора: индустриальный R-4
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.7.
	Шина всесезонная 11.00R22.5
	KAMA NF 701 или эквивалент
Типоразмер: 11.00R22.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 148/145; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая/универсальная, повышенная проходимость
Исполнение: бескамерное
	15
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.8.
	Шина специальная 26.5-25
	Chaoyang CL729 E3/L3 или эквивалент
Типоразмер: 26.5-25; Слойность / исполнение: не менее 28PR
Индекс нагрузки: не менее 209; Индекс скорости: не менее A2
Рисунок протектора: индустриальный E-3/L-3
Исполнение: камерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.9.
	Шина всесезонная 245/70R19.5
	Cordiant Professional VR-1 или эквивалент
Типоразмер: 245/70R19.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 136/134; Индекс скорости: не менее M
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.10.
	Шина всесезонная 11.00R20
	KAMA 310 или эквивалент
Типоразмер: 11.00R20; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 150/146; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.11.
	Шина специальная 20.5-25
	Chaoyang CL729 или эквивалент
Типоразмер: 20.5-25; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 177; Индекс скорости: не менее B
Рисунок протектора: индустриальный E-3/L-3
Исполнение: камерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.12.
	Шина специальная 440/80R28
	Michelin Power CL или эквивалент
Типоразмер: 440/80R28; 
Индекс нагрузки: не менее 163; Индекс скорости: не менее A8
Рисунок протектора: индустриальный R-4
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.13.
	Шина всесезонная 295/80R22.5
	Goodyear Omnitrac MSS II или эквивалент
Типоразмер: 295/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/148; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая ось, смешанная эксплуатация
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	3.14.
	Шина всесезонная 385/65R22.5
	Cordiant Professional FR-1 или эквивалент
Типоразмер: 385/65R22.5; Слойность / исполнение: не менее 20PR
Индекс нагрузки: не менее 158; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: рулевая ось
Исполнение: бескамерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	4
	Хабаровский ТУ
	
	
	
	
	

	4.1.
	Шина летняя 225/65R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 225/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 102; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.2.
	Шина зимняя (шипованная) 225/65R17
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 225/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 106; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.3.
	Шина летняя 205/55R16
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 205/55R16; 
Индекс нагрузки: не менее 94; Индекс скорости: не менее V
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.4.
	Шина зимняя (шипованная) 205/55R16
	Cordiant Snow Cross 2 или эквивалент
Типоразмер: 205/55R16; 
Индекс нагрузки: не менее 94; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.5.
	Шина летняя 195/70R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/70R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.6.
	Шина зимняя (шипованная) 215/70R16C
	Ikon Autograph Ice C3 или эквивалент
Типоразмер: 215/70R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 108/106; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний шипованный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.7.
	Шина летняя 265/70R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/70R17; 
Индекс нагрузки: не менее 113; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.8.
	Шина зимняя (шипованная) 265/70R17
	Ikon Autograph Ice 10 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/70R17; 
Индекс нагрузки: не менее 115; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.9.
	Шина летняя 215/60R16
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/60R16; 
Индекс нагрузки: не менее 99; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.10.
	Шина зимняя (шипованная) 215/60R16
	Cordiant Snow Cross 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/60R16; 
Индекс нагрузки: не менее 99; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.11.
	Шина летняя 235/45R18
	Pirelli Powergy 2 или эквивалент
Типоразмер: 235/45R18; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее Y
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.12.
	Шина зимняя (шипованная) 215/55R17
	Cordiant Snow Cross 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный
Исполнение: бескамерное
	20
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.13.
	Шина летняя 215/55R17
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	16
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.14.
	Шина летняя 245/55R19
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 245/55R19; 
Индекс нагрузки: не менее 103; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.15.
	Шина зимняя (шипованная) 245/55R19
	Ikon Autograph Ice 10 SUV или эквивалент
Типоразмер: 245/55R19; 
Индекс нагрузки: не менее 107; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.16.
	Шина летняя 265/65R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.17.
	Шина зимняя (шипованная) 285/65R17
	Ikon Autograph Ice 10 SUV или эквивалент
Типоразмер: 285/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.18.
	Шина всесезонная 265/70R16
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/70R16; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.19.
	Шина зимняя (шипованная) 265/70R16
	Yokohama iceGuard Stud iG65 или эквивалент
Типоразмер: 265/70R16; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.20.
	Шина всесезонная 265/65R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.21.
	Шина зимняя (шипованная) 265/65R17
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.22.
	Шина зимняя (шипованная) 265/65R17
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.23.
	Шина летняя 265/65R18
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R18; 
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	20
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.24.
	Шина зимняя (шипованная) 265/65R18
	Ikon Autograph Ice 10 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/65R18; 
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	16
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.25.
	Шина зимняя (шипованная) 285/60R18
	Yokohama iceGuard Stud iG65 или эквивалент
Типоразмер: 285/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.26.
	Шина летняя 235/55R17
	Cordiant Comfort 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 235/55R17; Слойность / исполнение: не менее XL
Индекс нагрузки: не менее 103; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.27.
	Шина зимняя (шипованная) 235/55R17
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 235/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 103; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.28.
	Шина летняя 265/60R18
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 110; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.29.
	Шина зимняя (шипованная) 265/60R18
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.30.
	Шина всесезонная 11.00R20
	KAMA 310 или эквивалент
Типоразмер: 11.00R20; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 150/146; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.31.
	Шина всесезонная 275/70R22.5
	Triangle TRD06 или эквивалент
Типоразмер: 275/70R22.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 148/145; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.32.
	Шина всесезонная 8.25R20
	Tyrex CRG Road O-79 или эквивалент
Типоразмер: 8.25R20; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 130/128; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.33.
	Шина всесезонная 245/70R19.5
	Cordiant Professional VR-1 или эквивалент
Типоразмер: 245/70R19.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 136/134; Индекс скорости: не менее M
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	4.34.
	Шина всесезонная 295/80R22.5
	Goodyear Omnitrac MSS II или эквивалент
Типоразмер: 295/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/148; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая ось, смешанная эксплуатация
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	5
	Якутский ТУ
	
	
	
	
	

	5.1.
	Шина летняя 195/80R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	5.2.
	Шина летняя 215/60R16
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/60R16; 
Индекс нагрузки: не менее 99; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	5.3.
	Шина зимняя (фрикционная) 215/60R16
	Cordiant Winter Drive 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/60R16; 
Индекс нагрузки: не менее 99; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний фрикционный
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	6
	Колымский СУ
	
	
	
	
	

	6.1.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	44
	указание характеристик
	
	
	
	

	6.2.
	Шина всесезонная 425/85R21
	KAMA 1260-2 или эквивалент
Типоразмер: 425/85R21; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156; Индекс скорости: не менее G
Рисунок протектора: повышенной проходимости, M+S/POR
Исполнение: камерное
	14
	указание характеристик
	
	
	
	

	7
	Колымский ТУ
	
	
	
	
	

	7.1.
	Шина летняя 265/65R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	7.2.
	Шина всесезонная 295/80R22.5
	Goodyear Omnitrac MSS II или эквивалент
Типоразмер: 295/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/148; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая ось, смешанная эксплуатация
Исполнение: бескамерное
	11
	указание характеристик
	
	
	
	

	7.3.
	Шина зимняя (шипованная) 265/65R17
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 116; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	7.4.
	Шина всесезонная 425/85R21
	KAMA 1260-2 или эквивалент
Типоразмер: 425/85R21; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156; Индекс скорости: не менее G
Рисунок протектора: повышенной проходимости, M+S/POR
Исполнение: камерное
	20
	указание характеристик
	
	
	
	

	7.5.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR 
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	7.6.
	Шина специальная 23.5R25
	Aeolus AE47 (E-4) или эквивалент
Типоразмер: 23.5R25; 
Индекс нагрузки: не менее 185; Индекс скорости: не менее B
Рисунок протектора: карьерный E-4/L-4
Исполнение: бескамерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	8
	Нижне-Бурейский ТУ
	
	
	
	
	

	8.1.
	Шина летняя 195/80R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	9
	Партизанский СУ
	
	
	
	
	

	9.1.
	Шина летняя 195/80R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	30
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.2.
	Шина летняя 235/45R18
	Pirelli Powergy 2 или эквивалент
Типоразмер: 235/45R18; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее Y
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	5
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.3.
	Шина летняя 225/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 10PR
Индекс нагрузки: не менее 121/120; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	14
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.4.
	Шина всесезонная 235/45R18
	Pirelli Cinturato All Season SF 3 или эквивалент
Типоразмер: 235/45R18; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее Y
Рисунок протектора: всесезонный дорожный
Исполнение: бескамерное
	5
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.5.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR / Load Range J
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	88
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.6.
	Шина всесезонная 9.00R20
	Tyrex CRG VM-201 или эквивалент
Типоразмер: 9.00R20; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 136/133; Индекс скорости: не менее J
Рисунок протектора: универсальный грузовой
Исполнение: камерное (TTF)
	20
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.7.
	Шина всесезонная 315/60R22.5
	KAMA NR-201 или эквивалент
Типоразмер: 315/60R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/149; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось
Исполнение: бескамерное
	7
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.8.
	Шина специальная 235/75R17.5
	Hilo 785 16PR или эквивалент
Типоразмер: 235/75R17.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 143/141; Индекс скорости: не менее J
Рисунок протектора: грузовой/прицепной
Исполнение: бескамерное
	11
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.9.
	Шина всесезонная 425/85R21
	KAMA 1260-2 или эквивалент
Типоразмер: 425/85R21; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 156; Индекс скорости: не менее G
Рисунок протектора: повышенной проходимости, M+S
Исполнение: камерное
	7
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.10.
	Шина специальная 385/95R25
	Double Coin REM-8 или эквивалент
Типоразмер: 385/95R25; 
Индекс нагрузки: не менее 170; Индекс скорости: не менее F
Рисунок протектора: крановый
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.11.
	Шина специальная 26.5-25
	Chaoyang CL729 E3/L3 или эквивалент
Типоразмер: 26.5-25; Слойность / исполнение: не менее 28PR
Индекс нагрузки: не менее 209; Индекс скорости: не менее A2
Рисунок протектора: индустриальный
Исполнение: камерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.12.
	Шина всесезонная 295/80R22.5
	Goodyear Omnitrac MSS II или эквивалент
Типоразмер: 295/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR
Индекс нагрузки: не менее 152/148; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая ось, смешанная эксплуатация
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	9.13.
	Шина специальная 12-16.5
	Advance L-2B или эквивалент
Типоразмер: 12-16.5; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 144; Индекс скорости: не менее A2
Рисунок протектора: индустриальный
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	10
	Зейский ТУ
	
	
	
	
	

	10.1.
	Шина летняя 195/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.2.
	Шина летняя 195/80R15C
	Yokohama BluEarth-Van RY55 или эквивалент
Типоразмер: 195/80R15C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее S
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.3.
	Шина летняя 185/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 185/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	12
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.4.
	Шина летняя 215/55R17
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/55R17; 
Индекс нагрузки: не менее 98; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.5.
	Шина летняя 265/60R18
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; 
Индекс нагрузки: не менее 110; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.6.
	Шина летняя 225/75R16
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16; Слойность / исполнение: не менее 10PR / Load Range E
Индекс нагрузки: не менее 115/112; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.7.
	Шина зимняя (фрикционная) 185/75R16C
	Ikon Autograph Snow C3 или эквивалент
Типоразмер: 185/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 104/102; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний фрикционный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	6
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.8.
	Шина зимняя (шипованная) 265/60R18
	Cordiant Snow Cross 2 SUV или эквивалент
Типоразмер: 265/60R18; Слойность / исполнение: не менее XL
Индекс нагрузки: не менее 114; Индекс скорости: не менее T
Рисунок протектора: зимний шипованный
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.9.
	Шина зимняя (фрикционная) 265/65R17
	Yokohama iceGuard SUV G075 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; Слойность / исполнение: не менее SL
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: зимний фрикционный SUV
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.10.
	Шина зимняя (фрикционная) 195/75R16C
	Ikon Autograph Snow C3 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; 
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний фрикционный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	10.11.
	Шина специальная 400/70R20
	Advance R-4E или эквивалент
Типоразмер: 400/70R20; 
Индекс нагрузки: не менее 149; Индекс скорости: не менее A8
Рисунок протектора: индустриальный R-4
Исполнение: бескамерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	11
	Усть-Среднекамский ТУ
	
	
	
	
	

	11.1.
	Шина летняя 195/75R16C
	Cordiant Business CA-2 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: летний коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	11.2.
	Шина зимняя 195/75R16C
	Cordiant Business CW 2 или эквивалент
Типоразмер: 195/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 8PR
Индекс нагрузки: не менее 107/105; Индекс скорости: не менее Q
Рисунок протектора: зимний шипованный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	12
	Хабаровский участок РП
	
	
	
	
	

	12.1.
	Шина летняя 265/65R17
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 265/65R17; 
Индекс нагрузки: не менее 112; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	12.2.
	Шина летняя 215/60R16
	Cordiant Comfort 2 или эквивалент
Типоразмер: 215/60R16; 
Индекс нагрузки: не менее 99; Индекс скорости: не менее H
Рисунок протектора: дорожный летний
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	12.3.
	Шина летняя 225/75R16
	Yokohama Geolandar A/T G015 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16; 
Индекс нагрузки: не менее 115/112; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: A/T, для смешанных дорог и бездорожья
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	12.4.
	Шина зимняя 225/75R16C
	Ikon Autograph Ice C3 или эквивалент
Типоразмер: 225/75R16C; Слойность / исполнение: не менее 10PR
Индекс нагрузки: не менее 121/120; Индекс скорости: не менее R
Рисунок протектора: зимний шипованный коммерческий
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	13
	Владивостокский СУ
	
	
	
	
	

	13.1.
	Шина специальная 12-16.5
	Advance L-2B или эквивалент
Типоразмер: 12-16.5; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 144; Индекс скорости: не менее A2
Рисунок протектора: индустриальный 
Исполнение: бескамерное
	8
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.2.
	Шина специальная 10.00-20
	Kumho SG7 или эквивалент
Типоразмер: 10.00-20; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 145; Индекс скорости: не менее B
Рисунок протектора: экскаваторный, повышенная тяга
Исполнение: бескамерное
	7
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.3.
	Шина всесезонная 11.00R22.5
	KAMA NF 701 или эквивалент
Типоразмер: 11.00R22.5; Слойность / исполнение: не менее 16PR
Индекс нагрузки: не менее 148/145; Индекс скорости: не менее K
Рисунок протектора: рулевая/универсальная, повышенная проходимость
Исполнение: бескамерное
	3
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.4.
	Шина специальная 23.5R25
	Double Coin REM-2S или эквивалент
Типоразмер: 23.5R25; 
Индекс нагрузки: не менее 201; Индекс скорости: не менее A2/B
Рисунок протектора: индустриальный 
Исполнение: бескамерное
	4
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.5.
	Шина специальная 6.50-10
	Deestone RubberMaster или эквивалент
Типоразмер: 6.50-10; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не менее 128; Индекс скорости: не менее A5
Рисунок протектора: индустриальный для погрузчиков
Исполнение: камерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.6.
	Шина специальная 28X9-15
	Marcher W-9C или эквивалент
Типоразмер: 28X9-15; Слойность / исполнение: не менее 12PR
Индекс нагрузки: не ниже паспортного; Индекс скорости: не менее A5
Рисунок протектора: индустриальный для погрузчиков
Исполнение: камерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.7.
	Шина всесезонная 315/80R22.5
	Double Coin RLB450 или эквивалент
Типоразмер: 315/80R22.5; Слойность / исполнение: не менее 18PR 
Индекс нагрузки: не менее 156/150; Индекс скорости: не менее L
Рисунок протектора: ведущая ось, открытое плечо
Исполнение: бескамерное
	27
	указание характеристик
	
	
	
	

	13.8.
	Шина специальная 20.5R25
	Double Coin REM-2S или эквивалент
Типоразмер: 20.5R25;
Индекс нагрузки: не менее 177; Индекс скорости: не менее B
Рисунок протектора: индустриальный
Исполнение: бескамерное
	2
	указание характеристик
	
	
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	
	
	
	
	

	2.1
	Безопасность продукции
	Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям:
ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия»;
ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия»;
ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия».
	согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	- Хабаровский край, г. Хабаровск;
- Приморский край, г. Владивосток;
- Приморский край, г. Партизанск;
- Амурская область, пгт. Новобурейский;
- Амурская область, г. Зея;
- Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри;
- Магаданская область, г. Магадан.
	согласие с требованием
	-//-
	-//-

	3.2
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию.
Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами, должна иметь соответствующую предупредительную маркировку.
	согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Требования к эксплуатации
	Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшая в употреблении, соответствовать нормативным значениям показателей качества. Продукция должна быть произведена не ранее 2025 г. Не допускается поставка выставочных образцов.
	согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи, который начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара
	согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, копии документов, подтверждающие качество поставляемой продукции
	согласие с требованием
	-
	





3. Требования к документации по ценообразования на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются
























