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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перфоратор RENZ DTP 340M с ножами DTP 340M и ручным модулем PBS 340 или эквивалент
	Шт.
	1

	2. 
	Перфоратор Konica Minolta PK-526 с соединительным модулем RU-519 или эквивалент
	Шт.
	1

	3. 
	МФУ Konica Minolta bizhub C751i или эквивалент
	Шт.
	1

	4. 
	Финишер-брошюровщик Konica Minolta FS-540SD или эквивалент
	Шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc150951075][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Требования к срокам поставки продукции Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	[bookmark: _GoBack]Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перфоратор RENZ DTP 340M с ножами DTP 340M и ручным модулем PBS 340 или эквивалент
	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора

	2. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]
	Перфоратор Konica Minolta PK-526 с соединительным модулем RU-519 или эквивалент
	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора

	3. 
	МФУ Konica Minolta bizhub C751i или эквивалент
	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора

	4. 
	Финишер-брошюровщик Konica Minolta FS-540SD или эквивалент
	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Перфоратор RENZ DTP 340M с ножами DTP 340M и ручным модулем PBS 340 или эквивалент 
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.1.1. 
	Тип устройства
	Электрический настольный перфоратор
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2. 
	Ширина перфорации
	Не менее 340 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3. 
	Толщина перфорации
	Не менее 3.5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4. 
	Производительность, час
	Не менее 20100 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5. 
	Вид загрузки бумаги
	Вертикальная
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6. 
	Возможность подключения сменных модулей
	Под металлическую пружину, пластиковую пружину, модуль навивки пластиковой спирали
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7. 
	Смена тула

	Не более 1 мин
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8. 
	Вес 
	Не менее 31 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9. 
	Перфорация нестандартных форматов
	Без ограничений по ширине
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10. 
	Регулировка глубины перфорации
	От 2 до 4.5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11. 
	Система отключения ножей
	Независимое ручное отключение каждого перфорирующего пуансона по всей длине
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12. 
	Выравнивание формата
	Настраиваемый правый и левый упор-ограничитель для бумаги. Точная центровка А4, А5 и промежуточных форматов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13. 
	Шаг пластиковой пружины
	9:16
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14. 
	Количество ножей
	Не менее 24 прямоугольных ножей
	Указание характеристик
	
	

	1.1.15. 
	Максимальный переплетаемый блок, пластиковой пружины
	51-52 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.16. 
	Время на замену тула
	Не более 1 мин.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17. 
	Габариты
	Не более 360х490х250 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18. 
	Наличие съемного модуля под пластиковую пружину
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.19. 
	Поддержка установки ножей RENZ DTP 340M или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.20. 
	Поддержка установки ручного модуля RENZ PBS 340 или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.21. 
	Наличие ножей RENZ DTP 340M или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.22. 
	Наличие ручного модуля RENZ PBS 340 или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Перфоратор Konica Minolta PK-526 с соединительным модулем RU-519 или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.2.1 
	Режимы автоматической перфорации
	2 или 4 отверстий
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2 
	Диаметр отверстий
	6.5 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3 
	Расстояние между отверстиями
	80 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4 
	Плотность бумаги, г/м2
	От 52 до 300 г/м²
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5 
	Поддерживаемые форматы бумаги
	От A5 до A3
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6 
	Вес
	Не более 10 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.2.7 
	Совместимость с МФУ
	Konica Minolta bizhub C751i
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	МФУ Konica Minolta bizhub C751i или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.3.1
	Тип печати
	Лазерная, цветная
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2
	Максимальный формат
	SRA3
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3
	Скорость печати A4, ч/б 
	Не менее 75 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Скорость печати A4, цвет
	Не менее 70 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5
	Скорость печати A3, ч/б
	Не менее 37 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6
	Скорость печати A3, цвет
	Не менее 35 стр./мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.7
	Интерфейс подключения
	Ethernet, USB
	Указание характеристик
	
	

	1.3.8
	Двусторонняя печать (дуплекс)
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.9
	Количество картриджей/цветов
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.3.10
	Объем картриджа
	Не менее 45 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.11
	Ресурс девелопера
	Не менее 1 000 000 стр.

	Указание характеристик
	
	

	1.3.12
	Ресурс фотобарабана, цвет
	Не менее 165 000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.13
	Ресурс фотобарабана, ч/б
	Не менее 240 000 стр.
	
	
	

	1.3.14
	Разрешение печати
	Не менее 1200 x 1200 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.3.15
	Максимальная емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 3300 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.16
	Максимальная емкость лотка для подачи бумаги
	Не менее 6650 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.17
	Печать с мобильного устройства
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.18
	Сетевая печать
	Да
	
	
	

	1.3.19
	Тип сканера
	Планшетный, протяжный
	Указание характеристик
	
	

	1.3.20
	Автоподатчик
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.21
	Тип автоподатчика
	Двусторонний однопроходный (DADF)
	Указание характеристик
	
	

	1.3.22
	Тип сканирования
	Цветное
	Указание характеристик
	
	

	1.3.23
	Скорость сканирования, стр/мин
	Не менее 140 стр/мин одностороннее, не менее 280 стр/мин двустороннее
	Указание характеристик
	
	

	1.3.24
	Минимальное разрешение сканирования
	Не менее 600 x 600 DPI
	Указание характеристик
	
	

	1.3.25
	Двустороннее сканирование
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.26
	Сканирование на USB
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.27
	Сканирование с компьютера
	TWAIN
	Указание характеристик
	
	

	1.3.28
	Функция «Scan & Send»
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.29
	Объем памяти
	Не менее 8 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.3.30
	Жесткий диск
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.31
	Объем жесткого диска
	Не менее 1 Tb
	Указание характеристик
	
	

	1.3.32
	Скорость модема
	Не менее 33600 бит/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.3.33
	Нагрузка в месяц средняя
	Не менее 80000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.34
	Нагрузка в месяц пиковая
	Не менее 300000 стр.
	Указание характеристик
	
	

	1.3.35
	Количество картриджей
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.3.36
	Скорость сканирования, А3, цвет
	Не менее 35 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.37
	Скорость сканирования, А3, ч/б
	Не менее 37 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.38
	Скорость сканирования, А4, цвет
	Не менее 70 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.39
	Скорость сканирования, А4, ч/б
	Не менее 75 стр/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.3.40
	Встроенные шрифты
	137 PostScript 3 Emulation Latin, 80 PCL Latin, Barcode fonts (опц.), OCR A and B fonts (опц.), Unicode fonts (опц.)
	Указание характеристик
	
	

	1.3.41
	Емкость автоподатчика сканера
	Не менее 300 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.42
	Плотность бумаги, для сканирования, АПД
	35–210 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.3.43
	Плотность бумаги, для сканирования, дуплекс
	52–256 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.3.44
	Плотность бумаги, для сканирования, с основного лотка
	52–256 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.3.45
	Плотность бумаги, для сканирования, с обходного лотка
	60–300 г/кв.м
	Указание характеристик
	
	

	1.3.46
	Поддерживаемые языки	
	Adobe PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, XPS
	Указание характеристик
	
	

	1.3.47
	Совместимость с ОС
	Windows 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, macOS 10.14 (и выше), Unix, Linux, Citrix
	Указание характеристик
	
	

	1.3.48
	Функции безопасности
	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается), фильтрация IP и блокировка портов, SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, перезапись жесткого диска, шифрование данных на жестком диске (AES 256), конфиденциальное получение факсов
	Указание характеристик
	
	

	1.3.49
	Поддержка PostScript 3
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.50
	Потребляемая мощность
	Не более 2,1 кВт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.51
	Программное обеспечение
	Data Administrator, Download Manager, Driver Packaging Utility, Font Management Utility, HDD Backup Utility, Log Management Utility, Web Connection
	Указание характеристик
	
	

	1.3.52
	Подставка
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.53
	Подержка установки Перфоратора Konica Minolta PK-526 или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.3.54
	Подержка установки Финишер-брошюровщика Konica Minolta FS-540SD или эквивалента
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.
	Финишер-брошюровщик Konica Minolta FS-540SD или эквивалент
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции
	
	

	1.4.1
	Тип
	Напольный, автоматический
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2
	Варианты сшивания
	Боковое, угловое не менее 100 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3
	Максимальная вместимость приемных лотков
	Не менее 3000 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4
	Функция автоматической сортировки и группировки со сдвигом
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5
	Емкость лотка вывода бумаги
	Не менее 3200 листов
	Указание характеристик
	
	

	1.4.6
	Совместимость с МФУ
	Konica Minolta bizhub C751i
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к доставке
	Доставка товара осуществляется одной или несколькими партиями по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантия
	Не менее чем на 1 год с момента поставки
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc158710722]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке.



Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Цена договора включает в себя: все расходы с учетом всех налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов, связанных с поставкой товара. 

