













  Технические требования 
ОКПД 2 27.40.2 Закупка светотехнического оборудования и электротехнических изделий для ремонта освещения и распредустройств 0,4 и 10 кВ, включая РЗА филиала ПЭС "Казым"
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1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Ремонт системы уличного освещения для нужд филиала ПЭС "Казым"
1.3. Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Цель закупки — обеспечение материалами для проведения ремонта системы уличного освещения электростанции в филиале ПЭС «Казым».
1.4. Существующее положение -
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[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лампы светодиодные  E27 с адаптером  на  E40 100W,  Premium  HPD100ELC  (или их аналоги);  
	Шт.
	150

	2. 
	Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27
(или их аналоги)
	Шт.
	100

	3. 
	Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет. 
(или их аналоги)
	Шт.
	200

	4. 
	Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET
(или их аналоги)
	Шт.
	20

	5. 
	Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67
(или их аналоги)
	Шт
	28

	6. 
	Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп)
(или их аналоги)
	Шт
	40

	7. 
	Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA
(или их аналоги)
	Шт
	20
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Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	-
	-
	-

	2. 
	-
	-
	-

	…
	…
	-
	-



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лампы светодиодные  E27 с адаптером  на  E40 100W,  Premium  HPD100ELC  
(или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	2. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]
	Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	3. 
	Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет.  (или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	4. 
	Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET
(или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	5. 
	Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67
(или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	6. 
	Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп)
 (или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.

	7. 
	Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA (или их аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.
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Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-
	-

	3.
	…
	…
	-
	-


1

5

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

 
Наименование продукции (позиция №_ 1 Таблицы 1.1):  

 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Лампы светодиодные  E27 с адаптером  на  E40 100W,  Premium  HPD100ELC  (или их аналоги)
	a) С многофункциональным цоколем E27/E40; 
b)  Мощность 100,0W; 
c) Цветовая температура 6000K;
d)  Напряжение питания 230В, 50Гц;
e)  Средний срок службы 30000 часов;
f) Размер 280x160 мм.
	+
	+
	+

	1.2. 
	Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 (или их аналоги)
	а) Цоколь E27;
b) Мощность 30,0W;
c) Цветовая температура 3000K;
d) Напряжение питания 230В, 50Гц;
e) Средний срок службы 30000 часов;
f) Эквивалент лампы накаливания 250 Вт:
	+
	+
	+

	1.3. 
	Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет. 
(или их аналоги)
	a) Тип цоколя G13;
d) Мощность, Вт 20;
c) Температура света, К6500;
d) Напряжение питания, В170-265;
e) Тип колбы T8;
f) Класс энергопотребления A+;
g) Форма лампочки Линейная 1200мм;
h) Свет Холодный белый.
	+
	+
	+

	1.4. 
	Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET
(или их аналоги)


	a) Светильник уличный ;
d) Вид ламп Светодиодная;
c) Макс. мощность ламп, Вт 200.5;
d) Световой поток, Лм 20000;
e) Температура света, К6500;
f)  Материал плафона Поликарбонат;
g) Напряжение питания, В165-27;
h) Высота, см 8;
i)  Ширина, мм 245;
g) Длина, мм 800;
k) Степень защиты IP65;
l)  Крепление  В стойку.
	+
	+
	+

	1.5. 
	Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67
(или их аналоги)
	а) Напряжение питающей, В: 176–264;
b) светильник взрывозащищенный;
c) Частота питающей сети: 50 Гц;
d) Коэффициент мощности (cos φ): 0,9;
e) Пульсации светового потока, %: 1;
f) Тип КСС: Д (косинусная);
g) Индекс цветопередачи (CRI): 80 Ra;
k) Климатическое исполнение: УХЛ1;
i) Материал корпуса: алюминий;
m) Ресурс работы, ч: 100 000;
n) Цветовая температура, К: 5000;
o) Степень защиты: IP65.
	+
	+
	+

	1.6. 
	Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп)
(или их аналоги)
	a) Вид крепления накладной;
b) Тип настенные/потолочные;
c) Мощность светильника 36 Вт;
d) Мощность лампочки 18 Вт;
e) Цоколь G13;
f) Тип лампы светодиодная;
g) Материал корпуса/плафона/арматуры
пластик/пластик;
k) Цвет плафона/арматуры
прозрачный/серый;
i) Напряжение питания 220 В
Длина светильника 1260 мм.
	+
	+
	+

	1.7. 
	Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA
(или их аналоги)
	a) Источник света  Светодиод;
b) Мощность (Вт) 60 Вт;
c) Напряжение 176-264В/50Гц;
Световой поток (Лм) 8800 лм;
d) Класс защиты по IP IP65;
c) Коэффициент мощности 0.98;
d) Пульсации светового потока 1%;
e) Срок службы  70 000 часов;
f) Габариты 570х108х111 мм;
g) Вес 2,2 кг;
k) Страна производства Россия.
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	В стоимость поставки входят все транспортные расходы по поставке продукции до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31.
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом.
	-
	-
	-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
   Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.





















4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
   
       После заключения договора предоставление счета на оплату
