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1. [bookmark: _Toc129285520][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc129285521][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования

	ГСО 
	Государственный Стандартный Образец




1.2. [bookmark: _Toc129285522][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Химреактивы для нужд Западных электрических сетей» 

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129285523]Цель использования закупаемой продукции
Эксплуатационные расходы на 2027 года.
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2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129285524]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc129285525]Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc129285526]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc129285527][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3)
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	2
	Образец государственный стандартный ГСО 12747-2024 и ГСО 12748-2024  массовой доли фуранового производного (FAL, FOL, MEF, ACF) в трансформаторном масле
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	3
	ГСО 10520-2014 смесь газовая поверочная трансформаторная
	бал
	2
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	
4
	Образец государственный стандартный ГСО 8133-2002 Температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВ3Т-140-ЭК (диапазон 135-150°С) флакон 500мл. 
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	5
	Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК 0.018-0.022мг КОН-г флакон 100мл
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	6
	ГСО 8571-2004 (0,24) tg-1. Тангенса угла диэлектрических потерь (0,20% при 90С), 100мл
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	7
	Кальций хлористый обезвоженный Ч ТУ 6-09-4711-81
	кг
	5
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	8
	Стандарт-титр 4,01 pH для буферных растворов разряд 3  ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12
	упак
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	9
	Стандарт-титр 9,18 рН для буферных растворов
	упак
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	10
	Образец государственный стандартный ГСО 8885-2007 пробивного напряжения ПН-1 флакон 400мл
	шт
	3
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	11
	Образец государственный стандартный ГСО 8913-2007 массовой доли воды по К.Фишеру ВМКТ-1/9 0,0030% 10мл
	шт
	1
	20.59.52.194
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	ИТОГО:
	
	18
	
	






* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129285528][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc501251271][bookmark: _Toc513396971][bookmark: _Toc129285529][bookmark: _Toc754465791][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126]
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Химреактивы, №1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]в течение 90 календарных дней с даты подписания договора






		


2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129285530]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc129285531]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc75446582]
	  № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола (агидола-1)в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3)
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1.
	Основные параметры
	Назначение: градуировка газовых и жидкостных хроматографов, аттестация методик измерений массовой доли ионола (агидола-1) в трансформаторных маслах, контроль точности результатов измерений массовой доли ионола (агидола-1) методами газовой и жидкостной хроматографии.
И-Тр-Эл-0,1. И-Тр-Эл-0,2.              И-Тр-Эл-0,3. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	
	

	Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Образец государственный стандартный ГСО 12747-2024 и ГСО 12748-2024 массовой доли фуранового производного (FAL, FOL, MEF, ACF) в трансформаторном масле (набор        Ф-Тр-Эл, 2 флакона по 50 мл. с содержанием фуранового производного 10.0 и 20,0 ppm)
	

	2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1.
	Основные параметры
	Градуировка газовых хроматографов, контроль точности результатов измерений массовой доли фурановых производных методами газовой и жидкостной хроматографии.  Комплект из: Ф-Тр-Эл-1: массовая доля фурановых производных-10,0 мг/кг; Ф-Тр-Эл-2 массовая доля фурановых: производных - 20,0 мг/кг. С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. 
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	
	

	Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): ГСО 10520 смесь газовая поверочная трансформаторная
	

	3.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Основные параметры
	Искусственная газовая смесь, находящаяся под давлением 8,1 МПа в баллоне вместимостью 4 дм³. Назначение: поверка, калибровка, градуировка СИ, метрологическая аттестация методов измерений, контроль точности результатов измерений. 
Компоненты             объёмная доля
                                   компонента, %
Водород (Н₂)	                            0,0496
Кислород (О₂)	                            2,03
Азот (N₂)	                            3,04
Оксид углерода (СО)	               0,0520
Метан (СН₄)	                            0,0507
Диоксид углерода (СО₂)	  0,713
Этилен (С₂Н₄)	                            0,0505
Этан (С₂Н₆)	                            0,0506
Ацетилен (С₂Н₂)	               0,0516
Аргон (Ar)	                     остальное.
С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	
	

	Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8133-2002 Температуры вспышки в закрытом тигле, ТВ3Т-140-ЭК (диапазон 135-150°С) флакон 500мл. 
	

	4.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Основные параметры
	Представляет собой масло трансформаторное. Предназначен для контроля точности результатов измерений температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле. Индекс-ТВЗТ-140-ЭК, Диапазон значений -135,0…150,0 С°.
С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года. 
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотного числа КЧ-0,02-ЭК 0.018-0.022мг КОН-г флакон 100мл
	

	5.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1.
	Основные параметры
	Представляет собой толуольный раствор ароматической карбоновой кислоты в вазелиновом масле. Предназначен для контроля точности результатов определения кислотного числа нефтепродуктов. Индекс-КЧ-0,02-ЭК, Диапазон значений -0,018-0,022 мг КОН/г.  С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.  
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный  ГСО 8571-2004 Тангенса угла диэлектрических потерь  tg-1 ( 0,20% при 90С) 100 мл 
	

	6.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1.
	Основные параметры
	Представляет собой специально приготовленный жидкий электроизоляционный материал нефтяного происхождения во флаконе из тёмного стекла. Предназначен для контроля точности результатов определения тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75.                                                   
С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.  
 
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Кальций хлористый обезвоженный Ч ТУ 6-09-4711-81
	

	7.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1.
	Основные параметры
	Кальция хлорид. CaCl₂. Порошок или гранулы белого цвета. Массовая доля хлористого кальция не менее 90 %.  С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.  
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Стандарт-титр 4,01 pH для буферных растворов разряд 3  ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12
	

	8.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.
	Основные параметры
	Назначение: приготовление буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда для воспроизведения шкалы рН водных растворов. ТУ 2642-004-33813273-2006, ГРСИ 33545-12, Упаковка – 6 ампул.
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Стандарт-титр 9,18 рН для буферных растворов  
	

	9.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	9.1.
	Основные параметры
	Назначение: приготовление буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда для воспроизведения шкалы рН водных растворов. Упаковка – 6 ампул.
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 10 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО 8885-2007 Пробивного напряжения жидких диэлектриков. ПН-1 флакон 400 мл
	

	10.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	10.1.
	Основные параметры
	Представляет собой специально приготовленный насыщенный углеводород алифатического строения во флаконе из тёмного стекла. Предназначен для контроля точности результатов измерений пробивного напряжения жидких электроизоляционных материалов нефтяного происхождения по ГОСТ 6581 Индекс-ПН-1, Аттестованное значение-80кВ.  С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.  
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	Наименование продукции (позиция № 11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Образец государственный стандартный ГСО массовой доли воды в нефтепродуктах ВМКТ-1/9 (0,0030 %), 10 мл
	

	11.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	11.1.
	Основные параметры
	Представляет собой смесь жидких углеводородов, выкипающих ниже температуры 390° С. Предназначен для контроля точности результатов массовой доли воды.  Аттестованное значение ГСО - 0,0020%. Объем не менее 20 см³.  С датой изготовления не ранее 2 квартала 2027 года.  
	Указание характеристик
	-На этапе исполнения договора в соответствии с перечнем п. 3.7 проекта Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)
	Основные параметры
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.2
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29]Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2 квартала 2027 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Место поставки позиции №1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	-
	-
	

	3.2
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемую продукцию
	Продукция  поставляется  с действующими сертификатами в установленном в РФ порядке
	Согласие с требованием
	
	

	3.3
	Условия транспортирования
	Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Химреактивы, позиции №1-11
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь паспорт качества, сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	
	

	5.1
	Поставка Химреактивов по позициям № 1-11 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». 
	

	5.2.
	Поставка Химреактивов по позициям № 1-11 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	
	Указание страны происхождения товара
	Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара
	



Начальник С ИЗПИ _____________________ Молчанов В.К.


