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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.13 Поставка контрольных и силовых кабеля и проводов в рамках ремонтной, инвестиционной и эксплуатационной  программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" , "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и и "Южно-Якутские электрические сети"



Лот № 





1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc134780799]Обозначения и сокращения
	№ п/п
	Буквенное обозначение
	Расшифровка

	1.1. ВВГ, ВВГнг, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг-FRLS, -0,66кВ, -1кВ

	1.1.1
	В
	Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката

	1.1.2
	В
	Оболочка из ПВХ пластиката

	1.1.3
	Г
	Не имеет брони

	1.1.4
	Э
	экран из медных лент

	1.1.5
	П
	Плоская конструкция

	1.1.6
	нг
	ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности

	1.1.7
	(А)
	Индекс пожарной опасности, означает что кабель не распространяет горение при групповой прокладке (прокладке в пучках)

	1.1.8
	FR
	Стоек к воздействию открытого огня.

	1.1.9
	LS
	Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении)

	1.1.10
	0,66кВ
	Кабель рассчитан на напряжение до 660 Вольт

	1.1.11
	1кВ
	Кабель рассчитан на напряжение до 1000 Вольт.

	1.2. КГ, КГхл

	1.2.1
	К
	кабель

	1.2.2
	хл
	гибкий

	1.2.3
	0,38кВ
	Кабель рассчитан на напряжение до 380 Вольт

	1.2.4
	0,66кВ
	Кабель рассчитан на напряжение до 660 Вольт

	1.3. КВВГ, КВВГЭнг(А)-LS, КВВГнг(А) -LS,  КВВГЭнг(A)-FRLS,  КВВГЭнг-LS

	1.3.1
	К
	кабель контрольный

	1.3.2
	В
	изоляция из ПВХ пластиката

	1.3.3
	В
	оболочка из ПВХ пластиката

	1.3.4
	Г
	не имеет брони

	1.3.5
	Э
	экран из медной фольги

	1.3.6
	нг
	имеет пониженную пожарную опасность

	1.3.7
	(А)
	категория пожарной безопасности

	1.3.8
	FR
	Стоек к воздействию открытого огня.

	1.3.9
	LS
	имеет низкое выделение дыма

	1.4. ПВС

	1.4.1
	П
	провод

	1.4.2
	В
	изоляция и оболочка из ПВХ пластиката

	1.4.3
	С
	соединительный

	1.5. ПуВ (ПВ1); ПуГВ (ПВ3, ПВ4); ПуГВнг(А)-LS

	1.5.1
	Пу (П)
	провод установочный

	1.5.2
	Г
	повышенная гибкость

	1.5.3
	В
	изоляция из поливинилхлорида

	1.5.4
	1
	однопроволочная жила

	1.5.5
	3
	повышенная гибкость

	1.5.6
	4
	класс гибкости изделия

	1.5.7
	нг
	имеет пониженную пожарную опасность

	1.5.8
	(А)
	категория пожарной безопасности

	1.5.9
	LS
	имеет низкое выделение дыма

	1.7. АВБбШв; ВБШвнг(А)-LS; ВБбШвнг(А)-LS (-0,66кВ;-1кВ; -6 кВ)

	1.7.1
	А
	алюминиевая токопроводящая жила

	1.7.2
	В
	изоляция из ПВХ пластиката

	1.7.3
	Б
	броня из стальных оцинкованных лент

	1.7.4
	б
	не имеет подушку между броней и внутренней оболочкой

	1.7.5
	Шв
	оболочка выполнена из поливинилхлорида

	1.7.6
	нг
	имеет пониженную пожарную опасность

	1.7.7
	(А)
	категория пожарной безопасности

	1.7.8
	LS
	имеет низкое выделение дыма

	1.7.9
	1кВ
	кабель рассчитан на напряжение до 1000 Вольт.

	1.7.10
	6кВ
	кабель рассчитан на напряжение до 6000 Вольт.

	1.7.11
	0,66кВ
	Кабель рассчитан на напряжение до 660 Вольт.

	1.8. АПВ

	1.8.1
	А
	алюминиевая жила

	1.8.2
	П
	провод

	1.8.3
	В
	поливинилхлоридная изоляция



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.32.13 Поставка контрольных и силовых кабеля и проводов в рамках ремонтной, инвестиционной и эксплуатационной  программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" , "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и и "Южно-Якутские электрические сети" 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Кабель ВВГнг(A) 4х2.5 мк-0.66кВ
	км
	0,620

	2. 
	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2.5-1кВ
	км
	1,158

	3. 
	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х4-1кВ
	км
	0,894

	4. 
	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х2.5
	км
	0,535

	5. 
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1.5
	км
	0,320

	6. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1.5
	км
	0,350

	7. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2.5
	км
	0,250

	8. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1.5
	км
	1,176

	9. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1.5
	км
	1,500

	10. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2.5
	км
	0,390

	11. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2.5
	км
	0,400

	12. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 4x4-1кВ
	км
	1,095

	13. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 5x10-1кВ
	км
	0,548

	14. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3x10-0.66кВ
	м
	154

	15. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3x2.5-0.66кВ
	м
	1 340

	16. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3x6-1кВ
	км
	0,568

	17. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х16-1кВ
	км
	1,688

	18. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4x150-1кВ
	км
	2,048

	19. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4x2.5-0.66/1кВ
	км
	6,934

	20. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х50-1кВ
	км
	0,548

	21. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х4-1кВ
	км
	4,340

	22. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6-1кВ
	км
	1,677

	23. 
	Провод установочный ПуВ 1x1.5
	км
	1,250

	24. 
	Провод установочный ПуВ 1x2.5
	км
	0,700

	25. 
	Провод установочный ПуГВ 1x1.5
	км
	4,100

	26. 
	Провод установочный ПуГВ 1x2.5 450/750В
	км
	1,200

	
	2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1. 
	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2.5-1кВ
	км
	0,400

	2. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х1.5
	км
	0,300

	3. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х2.5
	км
	0,250

	4. 
	Кабель контрольный КВВГ 19х1.5
	м
	100

	5. 
	Кабель контрольный КВВГ 5х1.5
	км
	0,150

	6. 
	Кабель контрольный КВВГнг-LS 10х2.5
	км
	0,390

	7. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1.5
	км
	0,600

	8. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2.5
	км
	0,110

	9. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2.5
	км
	0,230

	10. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х95мс(N)-1кВ
	км
	0,300

	11. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГ 2x1.5-1кВ
	м
	260

	12. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 3х2.5-0.66кВ
	м
	350

	13. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3x2.5-0.66кВ
	м
	900

	14. 
	Провод установочный АПВ 1x50
	км
	0,567

	15. 
	Провод установочный ПуВ 1x1.5
	км
	3,400

	16. 
	Провод установочный ПуВ 1x2.5
	км
	0,560

	17. 
	Провод установочный ПуГВ 1x1
	км
	0,200

	18. 
	Провод установочный ПуГВ 1x1.5
	км
	2,590

	19. 
	Провод установочный ПуГВ 1x2.5 450/750В
	км
	0,640

	3.1 Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск

	1. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х1.5
	км
	0,100

	2. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х2.5
	км
	0,570

	3. 
	Кабель контрольный КВВГ 7х1.5
	км
	0,120

	4. 
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1.5
	км
	0,200

	5. 
	Кабель контрольный КВВГЭ 10х2.5
	м
	72

	6. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг 7х1.5
	км
	0,540

	7. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х1.5
	км
	0,330

	8. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2.5
	км
	0,420

	9. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГ 2x1.5-1кВ
	м
	200

	10. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГ 2x4-0.66кВ
	км
	0,280

	11. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГ 3x2.5-0.66кВ
	км
	0,310

	12. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 3х2.5-0.66кВ
	м
	270

	13. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3x10-0.66кВ
	м
	240

	14. 
	Кабель силовой с резиновой изоляцией КГ-ХЛ 4х6-0.38/0.66кВ
	км
	0,120

	15. 
	Провод установочный ПВ3 1x2.5
	м
	181

	16. 
	Провод установочный ПуВнг(A)-LS 1х1.5
	м
	100

	17. 
	Провод установочный ПуВнг(A)-LS 1х2.5 380В
	км
	0,750

	18. 
	Провод установочный ПуГВ 1x1.5
	км
	1,600

	19. 
	Провод установочный ПуГВ 1x2.5 450/750В
	км
	0,250

	3.2 Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск – на – Амуре

	1. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х2.5
	км
	0,780

	2. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1.5
	км
	1,020

	3. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2.5
	км
	0,480

	4. 
	Провод установочный ПуВнг(A)-LS 1х1.5
	м
	1 020

	5. 
	Провод установочный ПуГВ 1x1.5 ГОСТ 31947
	км
	0,150

	6. 
	Провод установочный ПуГВ 1x2.5 450/750В
	км
	0,610

	7. 
	Провод установочный ПуГВнг(A)-LS 1х2.5
	м
	370

	4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х1.5
	км
	0,150

	2. 
	Кабель контрольный КВВГ 10х2.5
	км
	0,200

	3. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБбШв 3х120-6кВ
	км
	0,200

	4. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБбШв 4х120-1кВ
	км
	0,200

	5. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х95мс(N)-1кВ
	км
	0,200

	6. 
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШвнг(A)-LS 3х95-6кВ
	км
	0,200

	7. 
	Провод установочный ПВ1 1х6
	км
	0,500

	5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

	1.
	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1.5 ГОСТ 26411-85
	км
	0,240

	2.
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1.5
	км
	0,140

	3.
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 2х0.75-0.66кВ
	км
	6,120

	4.
	Кабель силовой с резиновой изоляцией КГ-ХЛ 4х1.5-0.66кВ
	м
	100


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	С 11.01.2027г.
	в течение 80 (девяноста) календарных дней с момента начала поставки


2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции «ОКПД2 27.32.13 Поставка контрольных и силовых кабеля и проводов в рамках ремонтной, инвестиционной и эксплуатационной  программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" , "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и и "Южно-Якутские электрические сети"» 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	[bookmark: _GoBack]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	1.1.
	

Требования к закупаемой продукции
	


Кабеля и провода до 1 кВ включительно (согласно Таблице 1 технических требований) должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
	


Согласие с требованием
	Предоставить копию документа (по своему усмотрению из перечисленных):
1. Паспорт на ранее произведённую продукцию
2. Сертификат соответствия
Подтверждающий, соответствие закупаемой продукции требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	

	2. 
	Требования к гарантиям

	2.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантийный срок должен соответствовать срокам, указанным в стандартах или технических условиях на кабели или провода конкретных марок, и он должен быть не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	
Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	      3.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	3.1
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена не ранее 4 квартала 2026 г. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к эквивалентной продукции

	4.1.
	Указанные в Таблице № 1 настоящих технических требований ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.


	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2.
	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Таблице № 1, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.3.
	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 1 настоящих технических требований.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.4
	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим параметрам, указанным Заказчиком в Таблице № 1. технических требований.
	-//-
	Предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента
	

	     5.
	Требование к доставке

	
    5.1.
	Место поставки для
1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (№ п/п 1-26)
	675003, РФ, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
	









Согласие с требованием




	










-//-










	

	
	Место поставки для
2.  Филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (№ п/п 1-19)
	692524, РФ, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А
	
	
	

	
	Место поставки для
3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск (№ п/п 1-19)
	680009, РФ, г. Хабаровск,
ул. Промышленная 13
	
	
	

	
	Место поставки для
3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре (№ п/п 1-7)
	681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59
	
	
	

	
	
Место поставки для
4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
(№ п/п 1-7)
	679011, Еврейская Автономная обл.,
г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	
	
	

	
	
Место поставки для
4. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
(№ п/п 1-4)
	678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок
или
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	



3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

