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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене
эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника
гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье
Лот № _______________
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[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье
1.2. Цель оказания услуг
Исполнение доходного договора, заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»:
-Договор подряда № 1240-129-2021 от 12.07.2021 г. «Выполнение строительно-монтажных м пусконаладочных работ по замене гидроагрегатов ст. № 1,4,7 Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»
1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Параметры оказания услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 должны соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/рабочей документации завода-изготовителя (черт. 5БС.269.865-СБ Сегмент подшипника). Чертежи на ремонтируемые узлы и детали являются интеллектуальной собственностью завода-изготовителя и не предоставляются организатором в составе документации о закупке.
Исполнитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями все вопросы, связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Заказчиком, а также по первому требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Исполнителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Заказчика от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены, Исполнитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Заказчика в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном объеме все понесенные Заказчиком убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика. 
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье
	Условная единица
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	ОКПД 2: 25.61.12.110. Оказание услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4 для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Заволжье
	с даты заключения договора
	не позднее 20.11.2026*


* Срок оказания услуг установлен исходя из требований доходного договора, указанного в пункте 1.2. ТТ
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Таблица 2.3 Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг.
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг.
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	1. Требования к составу и содержанию услуг по замене эластичного металлопластмассового покрытия сегмента подшипника гидроагрегата ст. № 4: 
- удаление старого покрытия.
- подготовка поверхностей к нанесению нового покрытия.
- нанесение эластичного металлопластмассового покрытия в соответствии с требованиями чертежа.
- окончательная обработка сегмента.
- предъявление результатов работ Заказчику, оформление документации.
2. Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя (черт. 5БС.269.865 СБ Сегмент подшипника). Оказание услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации.
	Участник должен представить в заявке согласие оказать услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.2.1. 
	Услуги выполняются ресурсами и материалами Исполнителя
	
	 

	2. 
	Требования к результатам услуг.
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказании услуг.
	
	-//-

	2.1.1. 
	Подлежащая применению при выполнении ремонта нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.  
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1. 
	Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, правилам техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг за весь объем оказанных услуг. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Закачиком и Исполнителем. Составленный Заказчиком односторонний Акт о недостатках имеет для Исполнителя юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые услуги по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Исполнителя. 
Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки услуг по устранению недостатков. Условия оказания гарантийных обязательств Исполнителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к оказанию услуг и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым по результатам оказания услуг
	
	-//-

	5.1. 
	Исполнителю необходимо совместно с Актом сдачи-приемки Услуг предоставить Заказчику следующие документы:
- ведомость выполненных работ по ремонту; 
- формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) состояние составных частей оборудования после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации;
- сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы. 
[bookmark: _MailEndCompose]Документы должны соответствовать требованиям Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России № 1013 от 25.10.2017. 
	
	



[bookmark: _Toc199597386]3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается


