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1. [bookmark: __RefHeading___Toc121468881]Наименование закупаемой продукции
Текущий ремонт АРЗ №2 глубинного эксплуатационного водосброса
Гунибской ГЭС.

2. Цель выполнения работы 
- Восстановление антикоррозийной защиты и замена уплотнения  аварийно-ремонтного затвора №2 водосброса Гунибской ГЭС.

[bookmark: __RefHeading___Toc121468882]3. Существующее положение 
Аварийно-ремонтный затвор водосброса Гунибской ГЭС эксплуатируется с 2016г.  На данный момент оборудование отработало более 10 лет.  При этом нормативный срок службы антикоррозийной защиты 5-7лет.  Согласно декларации безопасности ГТС 2025г необходимо выполнить ремонтные работы на затворе. В результате выявленных дефектов составлены ведомости объемов работ №241949 приложение №1 к ТТ) в целях обеспечения надлежащего технического состояния металлоконструкций и уплотнений затвора с целью увеличения срока службы.
[bookmark: __RefHeading___Toc121468883]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Аварийно -ремонтный затвор №2 (АРЗ) водосброса  Гунибской ГЭС
	Гунибская ГЭС  Российская Федерация, Республика Дагестан Гунибский район 
	Затвор ремонтный №2 с инв № 10801040000024720000 (Гуниб. ГЭС)
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4.Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc121468885]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc121468886]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc121468887]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС
	Согласно ВОР и ЛСР приложение №1 к ТТ 






[bookmark: __RefHeading___Toc121468888]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc121468889][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС
	
01.10.2026
	
30.11.2026
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[bookmark: __RefHeading___Toc121468890]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc121468891]Таблица 4. Требования к качеству работ 

Наименование работ/этапа работ (позиция №_ 1 Таблицы 2): Текущий ремонт антикоррозийного покрытия аварийно-ремонтного затвора ст. №2 (АРЗ) водосброса Гунибской ГЭС.   

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	
	Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Подрядчик осуществляет деятельность, связанную с накоплением образовавшихся в процессе проведения работ отходов в местах, указанных заказчиком.
Погрузку – разгрузку, транспортировку в места утилизации и захоронения отходов осуществляет 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работа выполняется в соответствии с требованиями:
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; 
- «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11 декабря 2020 года N 883н
- Приказ N 461от 26 ноября 2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
- Приказ N 835н от 27 ноября 2020 года «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года N 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (с изменениями на 13 июля 2020 года); 
- СТО РусГидро 02.01.62 – 2012
«Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» Приложение № 4 к ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия
	Поставка материалов за две недели до начала ремонтных работ согласно сроки указные в таблице №3
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Организационно-технические мероприятия
	Составление и согласование проекта производство работ согласно сроки указные в таблице №3
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Организационно-технические мероприятия
	Составление и согласование исполнительной документации после 5 дней завершения ремонтных работ согласно сроки указные в таблице №3
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	
	В соответствии ТР и сметной документации (Приложении №1 )
	Согласие с требованием
	 

	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	- Поставка указанных в рабочей документации материалов
- Наличие соответствующих сертификатов качества и паспорта на поставляемые материалы.
	Согласие с требованием
	

	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	- Подрядчик, до начала работ, должен предоставить список персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску, акту-допуску и распоряжению.
- Подрядчик обязан иметь опыт выполнения работ по нанесению антикоррозийной защиты и выполнения высотных работ. Подрядчик должен располагать аттестованным персоналом: у работников должны быть действующие удостоверения о допуске к работам на высоте, группа по безопасности работ на высоте, а также подтверждённый опыт проведения таких работ.
- Подрядчик до начала работ подтверждает наличие опыта выполнения грузоподъёмных работ с применением кранов и  квалификационного  персонала для выполнение указанных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к охране труда
	Приказ от 11.12.2020г. № 883н Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	Работа должна быть выполнена в полном объеме в соответствии ТР и сметной документации
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик должен предоставить весь комплект исполнительной документации включающий в себя график, акты скрытых работ,  акт осмотра до и после ремонта исполнительные схемы, журналы работ, сертификаты, КС-2, протокола добавляемых и исключаемых работ, акт приемки из ремонта.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Работа выполняется в соответствии с требованиями:
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; 
- «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11 декабря 2020 года N 883н
- Приказ N 461от 26 ноября 2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
- Приказ N 835н от 27 ноября 2020 года «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказ Минэнерго от 25 октября 2017 года N 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (с изменениями на 13 июля 2020 года); 
- СТО РусГидро 02.01.62 – 2012
«Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	
	
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-
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[bookmark: __RefHeading___Toc121468894]Приложения

Приложение № 1. Ведомости объемов работ;
Приложения № 2.Требования к оформлению и составлению сметной документации;
Приложение № 3. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
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