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	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора- 

Главный инженер

Воткинского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» 

в г. Чайковский

    ______________ Э.В. Сальников

«____» ________ 2026г.


Технические требования 
ОКПД 2: 29.20.21.110 Поставка контейнеров 

для нужд Воткинского филиала 
1. Общие сведения.
1.1. Обозначения и сокращения.
	Ш
	ширина

	Д
	длина

	В
	высота

	м
	метры

	т
	тонна

	куб.м
	Кубичесие метры


1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2. 29.20.21.110 Поставка контейнеров для нужд Воткинского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции.
 Исполнение Приказа ПАО «РусГидро» №203 от 23.03.2021г.
2.1.
Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	1
	Стандартный контейнер 20 футов (DC)

	шт.
	10,0


2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка контейнеров для нужд Воткинского филиала 
	С даты подписания договора
	В течении 30 рабочих дней со дня подписания договора


	       2.2.
Требования к качеству продукции.
       Таблица 2 Требования к продукции.
      Наименование продукции: ОКПД 2: 29.20.21.110 Поставка контейнеров для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	Контейнер
	Наименование
	Стандартный контейнер 20 футов (DC)
	ГОСТ Р 53350-2009 (ИСО 668-1995)
	
	-

	
	
	Внешние габаритные размеры  (ДхШхВ),м

	6,06х2,44х2,59   
	
	
	

	
	
	Внутренние габаритные размеры  ( ДхШхВ), м
	 5,9х2,33х2,35 
	
	
	

	
	
	Размеры дверного проема, м
	2,34х2,28


	
	
	

	
	
	Внутренний объем (вместимость), куб.м
	33,2
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность, т
	Около 30
	
	
	

	
	
	Масса (вес без груза), т
	2,35
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Документы, подтверждающие техническое состояние контейнера (акт осмотра) — для бывших в использовании контейнеров.
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;

· УПД или счет-фактуру и товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	5. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	-//-

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.
	
	-

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	7.1. 
	Общие требования
	Поставка бывших в употреблении контейнеров при условии нахождения в хорошем техническом состоянии.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать одной производимой партии продукции.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

