




















Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 29.10.42.111 Поставка автомобиля грузопассажирского с бортовой платформой для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское»
Лот № _____________-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЗагФ»














1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Поставка автомобиля грузопассажирского с бортовой платформой для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское» (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция закупается в рамках инвестиционной программы Загорского филиала с целью дальнейшего применения при выполнении работ на объектах ПАО «РусГидро», ГКПЗ 2027 года, лот № _________-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЗагФ

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Автомобиль грузопассажирский с бортовой платформой
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 29.10.42.111 Поставка автомобиля грузопассажирского с бортовой платформой для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское
	с даты заключения договора
	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора




2
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 29.10.42.111 Поставка автомобиля грузопассажирского с бортовой платформой для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, включая гарантируемые показатели (параметр эквивалентности)

	Автобус   Пассажирский*

	1.1. 
	Назначение
	Для перевозки груза и рабочего персонала.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Грузоподъемность автомобиля кг
	От 1500. до 2000
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Общее количество мест (в. т. ч .посадочных)
	Не менее 7
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Рулевой механизм 
	Гидроусилитель 
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Тормозная система
	Гидравлическая с ABS и ESС
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Тип подвески: передняя/задняя
	Независимая/Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Шины 
	Не менее 185/75 R16
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Длина борта
	Удлиненный не менее 3 м
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Тент
	Обязательно
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Двигатель
	Бензиновый
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Нормы экологической безопасности 
	Не ниже EURO 4
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Максимальная мощность двигателя, 
	Не менее 106 (л.с.)
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Рабочий объем 
	Не менее 2600 куб.см 
	Указание характеристик
	
	

	1.14. 
	КПП
	Не менее 5 МКПП
	Указание характеристик
	
	

	1.15. 
	Тип привода
	Задний
	Указание характеристик
	
	

	1.16. 
	Колесная формула 
	Не менее 4х2
	Указание характеристик
	
	

	1.17. 
	Тент, каркас
	Обязательно
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Комплектация поставляемой продукции включая дополнительное оборудование:

	2.1. 
	Заправка ОЖ и ГСМ
	Обязательно
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Гарантийный талон.
	1 шт
	
	
	

	2.3. 
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1 шт
	
	
	

	2.4. 
	Гарантийный срок службы автобуса
	2 года (100 тыс.км)
	
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Место поставки
	
	Согласие с требованиями
	
	

	3.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00
	
	
	

	3.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1. 
	Сроки гарантии
	Не менее  24(двадцать четыре) месяца или 100 тыс пробега с даты подписания ТОРГ-12 (УПД) 
	Согласие с требованиями
	
	

	4.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1. 
	Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
− сертификат качества в 1 (одном) экз.;
− технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;
− инструкцию по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;
− накладную ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.;
− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.).
	Согласие с требованиями
	
	

	6. 
	Требования к качеству продукции

	6.1. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	Согласие с требованиями
	
	

	7.2. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ
	
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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