
Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» «Хабаровские электрические сети»
лот № 
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	‍ТТ
	Технические требования

	АПвП2г 1х95мк/35-20
	А – алюминиевая жила
Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена
П – внешняя оболочка из полиэтилена
2г – двойная герметизация экранирующего покрова
1 – количество жил
95 – сечение проводников, кв,мм
мк - конструктивное исполнение токопроводящей жилы:
м - многопроволочная
к - круглая
/35 – сечение экрана
-20 – номинальное рабочее напряжение

	АПвПг 1х150мк/25-35
	А – алюминиевая жила
Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена
П – внешняя оболочка из полиэтилена
г – продольная герметизация экранирующего покрова
1 – количество жил
150 – сечение проводников, кв,мм
мк - конструктивное исполнение токопроводящей жилы:
м - многопроволочная
к - круглая
/25 – сечение экрана
-35 – номинальное рабочее напряжение


1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» «Хабаровские электрические сети»»
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП2г 1х95мк/35-20кВ
	км
	8,100

	филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	2
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПг 1х150мк/25-35кВ
	км
	10,450


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	   1.
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)
	С 28.02.2027г.
	в течение 60 календарных дней с момента начала поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» «Хабаровские электрические сети»
Наименование продукции (Таблицы 1): Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП2г 1х95мк/35-20кВ, АПвПг 1х150мк/25-35кВ ГОСТ 34834-2022
*
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием, что ТУ разработано ГОСТ 34834-20222*
	-
	

	1.2. 
	А – алюминиевая жила
Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена
П – внешняя оболочка из полиэтилена
2г – двойная герметизация экранирующего покрова
1 – количество жил
95 – сечение проводников, кв,мм
мк - конструктивное исполнение токопроводящей жилы:
м - многопроволочная
к - круглая
/35 – сечение экрана
-20 – номинальное рабочее напряжение
	Указание характеристик
	-


	

	1.3. 
	А – алюминиевая жила
Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена
П – внешняя оболочка из полиэтилена
г – продольная герметизация экранирующего покрова
1 – количество жил
150 – сечение проводников, кв,мм
мк - конструктивное исполнение токопроводящей жилы:
м - многопроволочная
к - круглая
/25 – сечение экрана
-35 – номинальное рабочее напряжение
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Предоставление декларации соответствия
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (п. 3530 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1кВ (до 35кВ включительно)»),  в составе заявки представить отсканированную копию декларации о соответствии ГОСТ 34834-2022 на кабель марки АПвП2г 1х95мк/35-20кВ, АПвПг 1х150мк/25-35кВ либо предлагаемая эквивалентная продукция с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должна быть действующей на момент подачи заявки Участником.
	Согласие с требованием
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	2.2. 
	Подтверждение технических характеристик кабеля СПЭ
	1. Участнику необходимо предоставить отсканированную копию документа о качестве (паспорт качества) на партию товара (АПвП2г 1х95мк/35-20кВ, АПвПг 1х150мк/25-35кВ) произведенную в 2024-2025 гг.

2. Участнику необходимо указать наименование ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
3. Участник должен указать номера протоколов периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля согласно требованиям ГОСТ 34834-2022 (п.7.4.), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
	Согласие с требованием
	Предоставление документов в составе заявки Участника
	

	3. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки для
1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 
	675003, РФ, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2. 
	Место поставки для
2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск 
	680009, РФ, г. Хабаровск,

ул. Промышленная 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, не ранее 4кв. 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	     6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	


	6.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
	


В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником

.
4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями раздела 2.2. Технических требований.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].


�	* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе и полностью соответствовать ГОСТ (соответствие подтверждается участником). В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





