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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc150437228][bookmark: _Toc148448171][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
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1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc150437230][bookmark: _Toc148448173][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 23.61.12.111 Поставка строительных материалов для создания защитных конструкций объекта 21.
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc148448176][bookmark: _Toc150437232][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc150437233][bookmark: _Toc148448177][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc150437234][bookmark: _Toc148448178][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	5

	1. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный ФБС 12.4.6-Т, ГОСТ 13579-2018
	шт.
	2

	2. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный ФБС 12.6.6-Т, ГОСТ 13579-2018
	шт.
	273

	3. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный ФБС 9.6.6-Т, ГОСТ 13579-2018
	шт.
	78

	4. 
	ОКПД2 24.10.71.120 Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок 10Б1, ГОСТ Р 57837-2017
	кг
	3740

	5. 
	ОКПД2 24.10.71.130 Швеллер стальной горячекатаный 10У, ГОСТ 8240-97 — не требуется при условии замены на 8У из наличия
	кг
	3325

	6. 
	ОКПД2 24.10.3 Прокат листовой стальной горячекатаный толщиной 8мм, ГОСТ 19903-2015
	кг
	934

	7. 
	ОКПД2 24.10.62.124 Полоса стальная горячекатанная 6*150мм, ГОСТ 103-2006
	кг 
	 1520

	8. 
	ОКПД2 24.10.71.111 Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50*5мм, ГОСТ 8509-93
	кг
	75

	9. 
	ОКПД2 24.10.62.211 Прокат сортовой стальной 
горячекатаный круглый диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006
	м.п. / кг
	597 / 722


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc150437235][bookmark: _Toc148448179]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc150437236][bookmark: _Toc148448180][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка строительных материалов для создания защитных конструкций объекта 21
	Со дня, следующего  за днем заключения договора
	В течение  15 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc148448181][bookmark: _Toc150437237][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc150437238][bookmark: _Toc148448182][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Общие требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный
	Блок железобетонный ФБС 12.4.6-Т, В-15, W-4, F-100, 2 петли, ГОСТ 13579-2018
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный
	Блок железобетонный ФБС 12.6.6-Т, В-15, W-4, F-100, 2 петли, ГОСТ 13579-2018
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3. 
	ОКПД2 23.61.12.111 Блок железобетонный
	Блок железобетонный ФБС 9.6.6-Т, В-15, W-4, F-100, 2 петли, ГОСТ 13579-2018
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4. 
	ОКПД2 24.10.71.120 
Двутавр стальной горячекатанный из нелегированных сталей
	Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок 10Б1, ГОСТ Р 57837-2017
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5. 
	ОКПД2 24.10.71.130 Швеллер стальной горячекатанный из нелегированных сталей
	Швеллер стальной горячекатаный 10У, ГОСТ 8240-97
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.6. 
	ОКПД2 24.10.3 Прокат листовой горячекатанный стальной без дополнительной обработки
	Прокат листовой стальной горячекатаный толщиной 8мм, ГОСТ 19903-2015
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.7. 
	ОКПД2 24.10.62.124  Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий без дополнительной обработки из нелигированных сталей
	Полоса стальная горячекатанная 6*150мм, ГОСТ 103-2006
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.8. 
	ОКПД2 24.10.71.111 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из нелегированных сталей
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50*5мм, ГОСТ 8509-93
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.9. 
	ОКПД2 24.10.62.211  Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006
	Согласие с требованием
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	617761, РФ, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д.1/2, склад
	Согласие с требованием
	–
	-
	

	2.2. 
	Требования к доставке
	2.2.1. Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара.
2.2.2. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами на склад Покупателя.
2.2.3. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
2.2.4. Поставка производится на склад Покупателя в г. Чайковский, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	–
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:
-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;
-Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции.
	Согласие с требованием
	–
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc126218735]3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.
[bookmark: _GoBack]3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
