
Приложение № 1 к запросу ТКП
Технические требования на пломбировочные материалы 
1. Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)
1.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице № 1 настоящих Технических требований. Дополнительно на предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки заполненное Приложение № 1-1. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, указанных в пунктах таблицы. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.
Таблица №1. 
	№
п/п
	Наименование 
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к условиям поставки и оплаты продукции
	Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок, указанный в проекте договора поставки.
	

	
	
	Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
	

	
	
	Оплата за поставленную продукцию - согласно условиям проекта договора.
	

	2
	Общие требования к поставляемой продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2023 года.
	

	
	
	Продукция должна изготавливаться в соответствии ГОСТ 31282–2004 «Устройства пломбировочные», ГОСТ Р 51912-2002 «Устройства пломбировочные. Классификация» и иметь сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
	

	
	
	Поставщик гарантирует: 
-  нанесение логотипа АО «ДРСК» на продукцию (за исключением свинцовых пломб, пломбировочных канатов, проволок). Логотип АО «ДРСК» не должен занимать более 25% площади поверхности пломбы и должен быть выполнен в соответствии с требованиями, указанными в приложении 1-2 ТТ.
 - Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.
- Гарантия на поставляемую продукцию в соответствии с условиями договора.
Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	

	3
	Требования к участнику
	Для подтверждения соответствия поставляемой продукции Участник предоставляет (при наличии на предлагаемую продукцию), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».
	

	4
	Требования к оформлению Технического предложения
	Участник должен представить техническое предложение в формате таблицы 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 3 таблицы «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 2 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
 Не допускается Участникам конкурентной процедуры в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.
	



