ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД2 26.20.40 Поставка расходных материалов и комплектующих для информационных технологий для управления филиала, структурных подразделений "Восточные электрические сети", "Западные электрические сети" филиала "Амурские электрические сети"

1. Место поставки продукции
· Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28.
· Грузополучатель: Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети». 

2. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)
2.1 Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице № 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблице и пунктах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.
 

Таблица № 1
Спецификация продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Техническая характеристика продукции (модель)
	Кол-во, шт.

	1 
	Аккумулятор UPS
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Напряжение 12В
Емкость 7 Ah
Тип клеммы FASTON (зажим) 4.75/6.35 мм
Размеры 150x65x94mm
	1

	2 
	Блок питания
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Форм-фактор	ATX
Мощность	400 Вт
PFC	нет
Охлаждение	1 вентилятор (120 мм)
Тип разъема для материнской платы	20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU	1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E	2
Количество разъемов 15-pin SATA	4
Количество разъемов 4-pin Molex	3
Размеры (ВxШxГ)	86x150x140 мм
	1

	3 
	Видеокарта
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Комплектация	Retail
Объем видеопамяти	2048 МБ
Тип памяти	GDDR5
Разъемы и интерфейсы	выход DVI, выход HDMI, выход VGA
Тип подключения	PCI Express 2.0
Максимальное разрешение	2560x1600
Количество поддерживаемых мониторов	2
Тип охлаждения: пассивное
	1

	4 
	Твердотельный накопитель
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Форм-фактор	2.5"
Емкость	1 TБ
Скорость чтения/записи не менее 550 МБ/с / 520 МБ/с
Интерфейсы	SATA 6Gb/s
Разъем	SATA
	1

	5 
	Твердотельный накопитель
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Форм-фактор	2.5"
Емкость	512 ГБ
Скорость чтения/записи не менее	550 МБ/с / 520 МБ/с
Интерфейсы	SATA 6Gb/s
Разъем	SATA
	1

	6 
	Источник бесперебойного питания
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Выходных разъемов	3
Разъемов с питанием от батареи	3
Тип выходных разъемов питания	CEE 7 (евророзетка)
Входное напряжение	1-фазное
Время при половинной нагрузке	6 м
Выходная мощность 850 ВА / 425 Вт	
	1

	7 
	Сетевая карта
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Интерфейс подключения	PCI-E
Скорость передачи данных	1 Гбит/c
Общее количество портов	1
Функции и особенности	Jumbo Frame, Wake-on-LAN, низкопрофильная планка (Low Profile), поддержка 802.1Q VLAN, поддержка 802.1p, поддержка 802.3x Flow Control, полнопрофильная планка (Full-Height)
	1

	8 
	Материнская плата
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Форм-фактор	microATX
Сокет	LGA1700
Чипсет	Intel H61M0
Тип памяти	DDR4 DIMM
Количество слотов памяти	2
Максимальная частота памяти	3200 МГц
Количество слотов M.2	1
Поддержка PCI Express	3.0, 4.0
Разъемы на задней панели	USB 3.2 x 2, HDMI, VGA
	1

	9 
	[bookmark: _GoBack]Процессор
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Intel Core i5-12400 BOX 
	Сокет 
	LGA 1700



	1

	10 
	Процессор
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Intel Pentium Gold G7400 BOX 
	Сокет 
	LGA 1700



	1

	11 
	Процессор
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Intel Core i3-13100 BOX :
	Сокет 
	LGA 1700



	1

	12 
	Оперативная память
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Память DIMM DDR4 16Gb 2666MHz
	1

	13 
	Оперативная память
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Память DIMM DDR4 8Gb 2400MHz
	1

	14 
	Оперативная память
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
DIMM DDRIII 4Gb 1600MHz
	1

	15 
	Мышь
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Общее количество кнопок                     3
Колесо прокрутки                                   есть
Тип мыши                       светодиодная (оптическая)
Максимальное разрешение датчика       800 dpi
Тип подключения                                     проводная
Интерфейс подключения                        USB
	1

	16 
	Клавиатура
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Тип клавиатуры (набора): проводная клавиатура
Цвет: черный
Интерфейс: USB
Количество клавиш клавиатуры: 104
Описание клавиш клавиатуры: классическая
	1

	17 
	Кабель сетевой

	или эквивалент с характеристиками не хуже:
 UTP 5e, 4пары, медь, одножильный 0,50 (24 AWG) оболочка PVC, (-20C - +75C) 305м (BL-UTP04-5e,СU PVC)
	1

	18 
	Вилка RJ45
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Вилка RJ45 кат.5e PLUG3UP6/5 универсальная кат.5e, контакты 6 микродюймов
	1

	19 
	Диск CD-R
	или эквивалент с характеристиками не хуже:
Диск CD-R 700Mb 48x в бумажном конверте с окном
	1

	20 
	Бункер отработанного тонера
	Kyocera WT-860 оригинал. 
Без эквивалента, должен быть совместим с действующим оборудованием Kyocera TASKalfa 3501i.
	1

	21 
	Сервисный комплект
	Kyocera МК-1140 оригинал. 
Без эквивалента, должен быть совместим с действующим оборудованием Kyocera ECOSYS M2035dn.
	1

	22 
	Сервисный комплект
	Kyocera МК-1150 оригинал. 
Без эквивалента, должен быть совместим с действующим оборудованием Kyocera ECOSYS M2040dn.
	1

	23 
	Сервисный комплект
	Kyocera МК-3100 оригинал. 
Без эквивалента, должен быть совместим с действующим оборудованием Kyocera ECOSYS M3040dn.
	1

	24 
	Сервисный комплект
	Kyocera МК-130 оригинал. 
Без эквивалента, должен быть совместим с действующим оборудованием Kyocera FS-1028MFP.
	1





2.2. Условия поставки эквивалентной продукции.
2.2.1 Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. 
2.2.2 Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.  
2.2.3 Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать полную (подробную) техническую информацию в объеме данных, указанных в таблицы 1 технических требованиях.
2.2.4 Параметры эквивалентности приведены в таблице 1 технических требований.

3. Требования к оформлению документов заявки Участника.
Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным указанием Производителя продукции.

4. Общие условия.
Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

5. Сроки поставки Товара: 
Сроки (периоды) поставки товара с 11.01.2027 по 31.12.2027



