          














Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _Hlk125636476]ОКПД 2: 28.14.13.132
 Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4
[bookmark: _Hlk125034880]для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»




1.	Общие сведения
[bookmark: _GoBack]1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 28.14.13.132 Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Филиала ПАО«РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС».
1.2.	Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4
	
	
	

	1.1. 
	Затвор дисковый 3Д0.300.16.01.7711 DN-300, PN-1,6МПа с симметричным диском, межфланцевый, материал корпуса - высокопрочный чугун, уплотнение EPDM, с комплектом ответных фланцев по ГОСТ 12821-80 и крепежом, с электроприводом ЗАО "Тулаэлектропривод" ЭПНН-F10-600-22-М20/3-2-1-111
	ЗАО«САЗ»*
	шт.
	1

	1.2. 
	Затвор дисковый ЗД2.300.10.01.1131 ДУ300, РУ10 межфланцевый с тройным, материал корпуса углеродистая сталь, материал диска углеродистая сталь, уплотнение в затворе ЭПДМ, температура окружающей среды -60+40ºС, в комплекте с редуктором, ответными фланцами, прокладками и крепежом.
	ЗАО«САЗ»*
	шт.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]*Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями).

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4
	с даты подписания договора
	до 16.01.2027





2
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
1. Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка затворов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Затвор дисковый 3Д0.300.16.01.7711, шт.
	1
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-

	1.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1,6 (16)
	
	

	1.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	300
	
	

	1.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	межфланцевый
	
	

	1.1.4.
	тип привода
	электропривод ЗАО 'Тулаэлектропривод” ЭПНН-F10-600-22-М20/3-2-1-111
	
	

	1.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	1.2.1
	тип конструкции
	с симметричным диском
	
	

	1.2.2
	материал корпуса
	высокопрочный чугун
	
	

	1.2.3.
	материал диска
	высокопрочный чугун
	
	

	1.2.4
	уплотнение
	EPDM
	
	

	1.2.5
	тип исполнения
	запорный
	
	

	2. 
	Затвор дисковый ЗД2.300.10.01.1131, шт.
	1
	
	-//-

	2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-

	2.1.1.
	номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	1 (10)
	
	

	2.1.2.
	номинальный диаметр, мм
	300
	
	

	2.1.3.
	присоединение к трубопроводу 
	межфланцевое
	
	

	2.1.4.
	тип привода
	в комплекте с редуктором
	
	

	2.1.5
	температура окружающей среды
	-60+40ºС
	
	

	2.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	2.2.1.
	тип конструкции
	диск с тройным экцентриситетом
	
	

	2.2.2.
	материал корпуса
	углеродистая сталь
	
	

	2.2.3.
	материал диска
	углеродистая сталь
	
	

	2.2.4.
	уплотнение
	ЭПДМ
	
	

	2.2.5.
	тип исполнения
	запорный
	
	

	
3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика,  г.Новочебоксарск,  ул. Набережная, д. 34.
	
	

	3.2.
	Оплата доставки
	Доставка включена в стоимость продукции
	
	

	3.3.
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. +7(8352)730-346 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.4.
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	4.1.
	Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Акта/ товарной накладной на соответствующую партию продукции, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Поставщиком и Покупателем (или только Покупателем, в случае отказа или уклонения Поставщика от составления данного акта). Составленный Покупателем односторонний Акт о недостатках имеет для Поставщика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Поставщик не устранит недостатки в установленный срок, Покупатель вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Поставщика. 
Устранение недостатков не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки работ по устранению недостатков. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	5.1.
	Комплект ответных фланцев, прокладок и крепежа, компл.
	1
	
	

	5.1.
	Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл.
	1
	
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	6.1.
	Продукция должна быть пригодна для ремонта оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации.
 В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Победитель обязан согласовывать это с Покупателем. 
	
	



1. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Hlk125101648]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

