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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 22.19.40.110. Поставка ленты конвейерной резинотканевой общего назначения для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc2187_1137777136][bookmark: _Toc187745009][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2189_1137777136][bookmark: _Toc187745010][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	СТО
	стандарт организации 

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ТТ
	технические требования 

	
	

	
	






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2191_1137777136][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc187745011]Наименование закупаемой продукции
Поставка ленты конвейерной резинотканевой общего назначения для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2193_1137777136][bookmark: _Toc187745012][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Целью закупки является приобретение для собственных нужд конвейерной резинотканевой  ленты для нужд производственно-технической службы Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2195_1137777136][bookmark: _Toc187745013][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
В настоящее время на филиале конвейерная резинотканевая лента используется для защиты напольного покрытия от механического воздействия тяжелых предметов и приспособлений при производстве ремонтных работ.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc2197_1137777136][bookmark: _Toc187745014][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2199_1137777136][bookmark: _Toc187745015]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2201_1137777136][bookmark: _Toc187745016]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2203_1137777136][bookmark: _Toc187745017][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	конвейерная резинотканевая лента  длиной:
15 метров
10 метров
4 метра
1 метр
	


2.2-1000-5-ТК-200-8/2-РБ или эквивалент
	



шт

шт

шт

шт
	



8

4

20

8


Лента поставляется нарезанными отрезками согласно Таблица 1.1.
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2205_1137777136][bookmark: _Toc187745018][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc2207_1137777136][bookmark: _Toc187745019][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
Поставка оборудования осуществляется единовременно.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Транспортерная лента 2.2-1000-5-ТК-200-8/2-РБ или эквивалент
	С даты, следующей за днем заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]Не позднее 30.11.2026
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2209_1137777136][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc187745020][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2211_1137777136][bookmark: _Toc187745021] Таблица 3. Требования к качеству продукции  
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к продукции и параметры эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Бывшая в употреблении
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Соответствие ГОСТ
	Соответствие ГОСТ 20-2018
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Ширина ленты
	1000 мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Температурный режим эксплуатации
	Не хуже чем от — 45ºС до + 60ºС
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Тип ленты
	2, подтип 2.2
	
	
	

	1.6. 
	Толщина рабочей (верхней) обкладки, мм
	8,0
	
	
	

	1.7. 
	Толщина нерабочей (нижней) обкладки, мм
	2,0
	
	
	

	1.8. 
	Расчётная толщина ленты, мм
	~15,0
	
	
	

	1.9. 
	Тип борта
	Резиновый (РБ)
	
	
	

	1.10. 
	Тип ткани каркаса
	ТК-200-2 (полиамидная)
	
	
	

	1.11. 
	Номинальная прочность одной прокладки, Н/мм
	200
	
	
	

	1.12. 
	Номинальная прочность ленты (суммарная), Н/мм
	1000 (200 × 5)
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки

	РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия поставки
	1. Поставка, погрузка – разгрузка осуществляется силами и средствами и за счет Поставщика.
2. Поставка производится единовременно на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требование к упаковке и консервации
	1. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
2. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Срок хранения в упаковке изготовителя
	Не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	2.5. 
	Условия транспортирования
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен отвечать требованиям Завода изготовителя и должен гарантировать, что при транспортировке лента не будет повреждена.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
	Согласие с требованием
	
	

	2.6. 
	Приемка

	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	

Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии, заявленной производителем данного товара, но не менее 36 месяцев.
	Указать значение
	
	

	3.2. 
	
Дата изготовления
	Поставляемый Товар должны быть новыми, ранее не использованным, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Условия поставки
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки; 
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
- оригинал счета;
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.2.1. 
	Применение эквивалентов закупаемой продукции
	Эквивалентное оборудование должно обеспечивать выполнение таких же функций, характеристик и полноценную замену вышедших из строя оригинальных элементов оборудования, используемых Заказчиком, без дополнительных настроек совместимости. 
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней.
	В соответствии с «Инструкцией о внутриобъектовом и пропускном режиме филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», приложение № 1 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Требования в отношении процедуры приемки товаров, поступающих на склад заказчика
	Проведение входного контроля всего Товара по мере его поступления на ГЭС, проводится в соответствии с положением «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г., приложение № 2 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка контрафактного оборудования и материаллов.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Применение национального режима
	Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении , подготовленном по форме, установленной в ДоЗ
	Согласие с требованием
	В качестве подтверждения является указание номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.
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2.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2213_1137777136][bookmark: _Hlk140587872][bookmark: _Toc187745022]	В составе заявки необходимо предоставить:
Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, в составе заявки необходимо предоставить:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;



	
3. [bookmark: __RefHeading___Toc2215_1137777136][bookmark: _Toc187745023][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc2217_1137777136][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc187745024]Приложения
Приложение №1: «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС».
Приложение №2: Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» № СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.
Приложение №3: «Основные технические данные и характеристики электродвигателя АО3-400S-6У2».
Приложение №4: «Габаритные, установочные, присоединительные размеры электродвигателя»;
Приложение № 5 «Таблица параметров эквивалентности».

