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Технические требования

Поставка пластины резиновой и набивки для нужд филиала
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc198203031]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc198203032]Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования

	СТО
	стандарт отраслевой

	РО
	радиально осевая 

	ГЭС
	гидравлическая электростанция

	ТО
	технической обслуживание 

	ПАО «РусГидро»
	публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»

	НМЦ
	начальная максимальная цена

	НДС
	налог на добавленную стоимость






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc198203033]Наименование закупаемой продукции
Поставка для замены резинового уплотнения вала турбин: 
· для уплотнения вала турбин Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС 

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc198203034]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка запасных частей для восстановления работоспособности резинового уплотнения вала турбин Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал).

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc198203035]Существующее положение
· Аушигерская ГЭС установленной мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию в 2002 году. На ГЭС установлены три гидротурбины типа РО-115/872ж-В-170. Уплотнение вала крепится к крышке турбины и препятствует проникновению воды из проточной части в крышку турбины. Установлено уплотнение вала манжетное двухрядное.
· Кашхатау ГЭС установленной мощностью 65,1 МВт введена в эксплуатацию в 2010 году. На ГЭС установлены три гидротурбины типа РО 180/1128-В-170.Уплотнение вала крепится к крышке турбины и препятствует проникновению воды из проточной части в крышку турбины. Установлено уплотнение вала манжетное двухрядное.
 
     Основание на закупку: Среднесрочная Производственная программа ТО 2026-2031 гг. Филиала.

2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc198203036]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc198203037]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695]   Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Применение законодательства о национальном режиме
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1
	[bookmark: _GoBack]Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С 6мм рулонная 1000ммх3000мм ГОСТ 7338-90 
	кг
	Преимущество Российской продукции
	300

	1.1.2
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С 5мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90
	кг
	Преимущество Российской продукции
	300

	1.1.3
	Набивка Графлекс Н1400 25х25мм
	кг
	Преимущество Российской продукции
	100

	1.1.4
	Набивка Графитекс 571 18х18хмм
	кг
	Преимущество Российской продукции
	50




2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc198203040][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С-6мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90
	с даты подписания договора
	Не позднее 30.11..2026г

	2. 
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-АМС-С-5мм рулонная 1000мм х 3000мм ГОСТ 7338-90   
	с даты подписания договора
	Не позднее 30.11.2026г

	3. 
	Набивка Графлекс Н1400 25х25мм
	с даты подписания договора
	Не позднее 30.11.2026г

	4. 
	  Набивка Графитекс 571 18х18хмм
	с даты подписания договора
	Не позднее 30.11.2026г
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[bookmark: _Toc754465801][bookmark: _Toc198203041][bookmark: _Toc51339698]
2.2. [bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc198203042] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Пластина резиновая техническая ГОСТ 7338-90  Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС

	1.1. 
	Класс пластины
	1
	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. 
	Неформовая
	Н
	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. 
	Резиновая пластина
	I
	Указание технических характеристик
	
	

	1.4. 
	Атмосферомаслостойкая
	АМС
	Указание технических характеристик
	
	

	1.5. 
	Средняя твёрдость
	С
	Указание технических характеристик
	
	

	1.6. 
	Толщина пластины, мм
	6
	Указание технических характеристик
	
	

	1.7. 
	Нормативный документ, по которому она изготовлена
	ГОСТ 7338-90
	Указание технических характеристик
	
	

	
	Пластина резиновая техническая ГОСТ 7338-90  Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС

	2.1
	Класс пластины
	1
	Указание технических характеристик
	
	

	2.2
	Неформовая
	Н
	Указание технических характеристик
	
	

	2.3
	Резиновая пластина
	I
	Указание технических характеристик
	
	

	2.4
	Атмосферомаслостойкая
	АМС
	[bookmark: _GoBack_Копия_8]Указание технических характеристик
	
	

	2.5
	Средняя твёрдость
	С
	Указание технических характеристик
	
	

	2.6
	Толщина пластины, мм
	5
	Указание технических характеристик
	
	

	2.7
	Нормативный документ, по которому она изготовлена
	ГОСТ 7338-90
	Указание технических характеристик
	
	

	1. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией
	· Техническая документация на поставленные изделия – паспорт и сертификат (бумажный вид) – 1 экз.
· Техническая документация на поставленные изделия – паспорт и сертификат (электронный вид) – 1 экз.
· Паспорта на изделие, сертификаты на использованные материалы (бумажный вид) – 1 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
(склад Заказчика)
	КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
	
	
	

	3.2.
	Требование к упаковке и доставке
	Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на склад Заказчика.
Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи;
Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования. Стоимость страховки грузов до места
	
	
	

	3. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	3.1. 
	Общие требования к участникам закупки
	Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc198203043]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:
[bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191]

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
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*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие



