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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


Технические требования на закупку
ОКПД2 29.10.24.190 Поставка легковых бригадных фургонов для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности


I.2.  Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 29.10.24.190  Поставка легковых бригадных автомобилей для филиалов АО "ДРСК" "Амурские  электрические сети" (г. Благовещенск)
Цель использования закупаемой продукции
Доставка бригад и оборудования до мест проведения ремонтных и профилактических работ в т.ч. в условиях бездорожья
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.2. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузопассажирский автомобиль 4х4 (легковой фургон)
	Шт.
	13


2.2.1. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузопассажирский автомобиль (легковой фургон)
	С даты подписания договора
	30.06.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.3. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции (Грузопассажирский автомобиль 4х4 (легковой фургон)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Год выпуска
	2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег свыше 2000 км;
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	-
	
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	

	1.4
	Производитель
	-
	
	Указать производителя
	

	1.5
	Категория управления ТС:
	 «В» 
	Указать характеристики
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	Длина – 4810, ширина – 2075, высота – 2385 
(Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%).
	Указать характеристики 
	приложить чертежи с указанием размеров
	

	1.7
	Тип двигателя
	Бензиновый, не ниже Евро-2
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Мощность двигателя
	Не менее 105 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач:
	Механическая с количеством передач не менее 5, синхронизированная
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Раздаточная коробка:
	Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей.
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Колесная формула:
	4х4+ функция блокировки заднего дифференциала
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Шины:
	Пневматические, радиальные
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Рулевое управление:
	Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа.
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Число мест для сидения (включая водителя)
	6+1
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Грузоподъёмность, кг, не менее
	1085
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Конструктивное исполнение:
	Кузов – цельнометаллический с изолированной перегородкой в грузовом отсеке, 7 посадочных мест, оборудованных ремнями безопасности, оборудован системой вентиляции и отопления, обивка салона – мягкая. Параметры по шуму и вибрации не должны превышать допустимых норм.
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Наличие ЗИП:
	Согласно комплектации завода-изготовителя
	Указать перечень ЗИП
	
	

	1.19
	Дополнительная комплектация:
	- Штатный кондиционер. 
- Домкрат – 1 шт.(не менее 5 тон);
- Утеплитель решетки радиатора;
- Баллонный ключ – 1 шт.; 
- Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 
- Ключ для регулировки подшипников ступиц колес – 1 шт.;
-Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
- Знак аварийной остановки-1 шт.;
- Противооткатные упоры - 2 шт.;
- Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт.;
- Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 5 тс, длиной - 6 м.
- коврики резиновые в кабине.
- Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	Указать перечень доп. комплектации
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	1. Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями) 
2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Указать информацию о наличии ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Предоставить документ подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в  Приложении N 1
к Правилам применения обязательных
требований в отношении отдельных
колесных транспортных средств
и проведения оценки их соответствия
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается 
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Способ доставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Указать способ доставки
	
	

	3.3
	Место доставки
	Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная 179 
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантийный период 
	Не менее 24 месяцев
	Указать характеристики
	
	

	4.2
	Требования к гарантийным обязательствам
	В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.
2. Руководство по эксплуатации и Сервисная книжка, на русском языке.
3.Сертификат качества на поставляемую продукцию. 
	Согласие с требованием
	
	


 3.   Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой    к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех    сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
