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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	ИК 
	Измерительные каналы системы автоматического управления гидроагрегата

	ГА
	Гидроагрегат

	ВК
	Виброконтроль

	ВГП
	Верхний генераторный подшипник

	МГЭС
	Малая гидроэлектростанция

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ИИС
	Информационно-измерительная система

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ФИФ
	Федеральный информационный фонд

	МЗ ГЭС
	Машинный зал гидроэлектростанции

	НГП
	Нижний генераторный подшипник

	НИР
	Научно-исследовательские работы

	ПО
	Программное обеспечение

	СИ
	Средства измерения






0.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование оказываемых услуг
ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".
0.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг
Восстановление основных технических параметров комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС», наладка программного обеспечения, поверка датчиков, систем и калибровка измерительных каналов (ИК), проверка работоспособности при выполнении пусковых операций гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"; 
0.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение 
Данные услуги в отношении комплексов измерения и контроля параметров роторных агрегатов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» проводятся на месте установки – ГА-1, ГА-2, ГА-3 и ГА-4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС;
	
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Гидроагрегат ст. № 1
	Отметки: 729, 734, 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС.

	1. 
	Гидроагрегат ст. № 2
	Отметки: 729, 734, 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС..

	2. 
	Гидроагрегат ст. № 3
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
	Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС..

	3. 
	Гидроагрегат ст. № 4
	Отметки: 729, 734, 745
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС..

	4. 
	Стойка «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	Отметка 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС»
	МЗ ГЭС.



0.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.
            1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.
0.6. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:
    1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
    1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;
    1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
    1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

1. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к услугам
1.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
1.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проверка работоспособности комплекса виброконтроля гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4.
	Усл.ед.
	1

	1. 
	Выявление неисправностей
	Усл.ед.
	1

	2. 
	Восстановление работоспособности
	Усл.ед.
	1

	3. 
	Замена ПО (при необходимости)
	Усл.ед.
	1

	4. 
	Периодическая поверка СИ и калибровка измерительных каналов системы виброконтроля в соответствии с Приложениями № 2, № 4, № 5, № 6 и № 7 к ТТ
	Усл.ед.
	1

	5. 
	Выдача свидетельств о поверке, сертификатов с протоколами калибровки: ИК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	Усл.ед.
	1

	6. 
	Монтаж и демонтаж датчиков виброконтроля и боя вала гидроагрегатов с мест установки для проведения калибровочных работ (силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика).
	Усл.ед.
	1

	7. 
	Внешний осмотр.
	Усл.ед.
	1

	8. 
	Проверка документации.
	Усл.ед.
	1

	9. 
	Проверка сохранности пломб и разъемов.
	Усл.ед.
	1

	10. 
	Проверка работоспособности комплексов измерения и контроля параметров роторных агрегатов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» при выполнении пусковых операций на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4.
	Усл.ед.
	1



1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг (подлежат уточнению при заключении Договора)
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к срокам оказания услуг

	
	
	
Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг
	Сдача результатов работ при пусковых операциях (после текущих ремонтов ГА) *

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №1 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	01.10.2027
	31.10.2027
	*
28.10.2027 – 30.05.2028


	1. 
	Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №2 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	02.11.2027
	31.12.2027
	*
28.12.2027 – 30.05.2028

	2. 
	Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №3 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	23.02.2027
	23.03.2027
	*
20.03.2027 – 23.03.2027

	3. 
	Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	01.04.2027
	30.04.2027
	*
27.04.2027 – 30.04.2027

	
	
	
	
	

	* Проверка работоспособности комплексов при работающем ГА на холостом ходу и под нагрузкой будет проведена при наличии достаточной водности по рекам Маруха, Аксаут, Б. Зеленчук.
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1.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции №№ 1 - 11 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	[bookmark: _GoBack]Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1.1. 
	Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика
	Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера.

	Согласие с требованием
	
	

	0.1.2. 
	Состояние рабочего места
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	0.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0.2.1. 
	Согласование ресурсов и подключений
	Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации 	Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.2. 
	Соответствие графику оказания услуг
	Услуги по поверке, калибровке ИК и сервисному обслуживанию комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4 оказываются в соответствии с графиком оказания услуг, согласно утверждённому годовому графику ремонтов основного энергетического оборудования. (Приложение № 2 к ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.3. 
	Контроль услуг
	Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	Согласие с требованием
	
	

	0.2.4. 
	Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки
	Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждёнными программами проведения поверки,  калибровки измерительных каналов комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4 (Приложения №4 - № 6 к техническим требованиям) 
	Согласие с требованием
	
	

	0.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0.3.1. 
	Подготовка рабочих мест
	Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. 
Для поверки каналов вибрации статора (спинки) гидроагрегата ст. №2 Заказчик обеспечивает демонтаж воздухоохладителей со стороны нижнего бьефа (НБ) и правого берега (ПБ), для доступа к датчикам вибрации. Для поверки каналов вибрации статоров гидроагрегатов ст. №3 и ст. №4 снимает верхнюю крышку системы охлаждения статора.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.2. 
	Безопасность оказания услуг
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения  договора
	

	0.3.3. 
	Допуск персонала
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения  договора
	

	0.3.4. 
	Предупреждение о дополнительных услугах
	Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.5. 
	Отчёт о текущем исполнении
	Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	Согласие с требованием
	
	

	0.3.6. 
	Инженерная подготовка
	Инженерная подготовка исполнителем и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.
	Согласие с требованием
	
	

	0.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	0.4.1. 
	Соответствие оборудования и материалов
	Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013
"Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции.
	Согласие с требованием
	 
	

	0.4.2. 
	Подбор оборудования и материалов
	Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам.
	Согласие с требованием
	
	

	0.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	0.5.1. 
	Наличие квалификации
	Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала:
 - инженер - метролог 1 категории не ниже 4 группы по электробезопасности (не менее 1 человека);
- инженер - метролог не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека);
подтвердивших свою компетентность в части выполнения калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий).
	Согласие с требованием
	До момента заключения договора соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах».
Документы, подтверждающие квалификацию персонала (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации), предоставляются 
Исполнителем также до момента заключения договора.

	

	1. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требуемый объём услуг
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Финализирование услуг
	Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	1.2.1. 
	Подтверждение безопасности использования
	Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	

	1.3.1. 
	Согласование приёмки
	Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	

	1.4.1. 
	Предоставление исполнительной документации
	Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2. 
	Оформление технических протоколов
	Оформление технических протоколов выполненных калибровок по всем измерительным каналам, датчикам и системе в целом в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3. 
	Отметки о поверке и калибровке
	Результаты калибровки отмечаются в паспорте на систему и выдается свидетельство
(сертификат) о (калибровке) комплекса.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4. 
	Определение порядка оформления
	Порядок оформления результатов калибровки определяется действующими нормативными документами на калибровку данного оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.5. 
	Предоставление отчётных документов
	Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	

	2.1.1. 
	Соответствие допуска
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ (328н)) с оформлением необходимых нарядов – допусков.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Достоверность показаний
	Исполнитель должен гарантировать достоверность показаний в течение 12 месяцев при исправности всех компонентов измерительного тракта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Соответствие оборудования паспортным данным
	После калибровки и поверки оборудование должно
оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3. 
	Устранение повреждений
	В случае повреждения имущества Заказчика,
не являющегося результатом оказания Услуг по
Договору, в ходе выполнения технического
обслуживания, Исполнитель обязуется устранить
возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Соответствие оказания услуг законодательству
	Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Руководство законными методами
	При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
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2. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости услуг необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг, указанными в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям».
3.2. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.



3. Приложения
Приложение № 1: Перечень датчиков измерительных каналов (ИК) подлежащих поверке, калибровке;
Приложение № 2: График оказания услуг;
Приложение № 3: Методика поверки преобразователей линейных перемещений;
Приложение № 4: РЭ первичные преобразующие устройства измерительных каналов осевого сдвига и относительного виброперемещения;
Приложение № 5: РЭ АЛМАЗ-7010;
Приложение № 6: Методика поверки СИЭЛ.
Приложение № 7: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.
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Приложение № 1
к техническим требованиям
[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc54643710_Копия_1][bookmark: _Toc53395937_Копия_1][bookmark: _Toc53393312_Копия_1]


Перечень датчиков измерительных каналов (ИК) подлежащих поверке, калибровке комплекса виброконтроля «АЛМАЗ-7010-ГЭС» Зеленчукской ГЭС-ГАЭС гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4 


	№ п/п
	Оборудование
	Типы датчиков
	Кол-во, шт.

	1
	Гидроагрегат ст. №1:
- каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения.
	РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: ВК, НК, опора ПП.
	6

	
	
	СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП.
	8

	
	
	АС 136 – датчики абсолютной вибрации: статор (спинка) генератора.
	2

	
	
	ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи  виброперемещений: корпус ТП и крышка ТП.
	4

	
	
	IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора.
	1

	2
	Гидроагрегат ст. №2:
- каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения.
	РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: ВК, НК, опора ПП.
	6

	
	
	СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП.
	8

	
	
	АС 136 – датчики абсолютной вибрации: статор (спинка) генератора.
	2

	
	
	ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи  виброперемещений: корпус ТП и крышка ТП.
	4

	
	
	IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. 
	1

	3
	Гидроагрегат ст. №3:
- каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения.


	РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации:
 - ВК, НК, опора ПП, 
	8


	
	
	СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала:
- ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП.   
	8

	
	
	АС 136 – датчики абсолютной вибрации:
- статор (спинка) генератора.
	4

	
	
	ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: 
- корпус ТП и крышка ТП.
	4

	
	
	IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. 
	1

	4
	Гидроагрегат ст. №4:
- каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения.


	РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации:
 - ВК, НК, опора ПП, 
	8


	
	
	СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала:
- ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП.   
	8

	
	
	АС 136 – датчики абсолютной вибрации:
- статор (спинка) генератора.
	4

	
	
	ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: 
- корпус ТП и крышка ТП.
	4

	
	
	IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. 
	1





























Приложение № 2 
к техническим требованиям


График оказания услуг

	№ п/п

	Наименование услуг
	Сроки оказания услуг
	Стоимость услуг в руб. (без НДС)
	Сумма НДС 22%, в руб.
	Стоимость услуг, в руб. (с НДС)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"
	С даты подписания договора
	30.05.2028
	
	
	

	ВСЕГО руб.
	
	
	


	




0

28


28







Приложение № 5
к техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.


1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР).
1. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
1. Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
1. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995 (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
1. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
1. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
1. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
1. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

1. «Результаты вычислений и итоговые данные округлять до целых рублей:
1.  графа 5 «Стоимость» (образец 2п приложения 2);
1.  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3п приложения 2).
1. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
1. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).
1. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:
Суточные – 700 руб./сутки;
Проживание – 4000 руб./сутки;
Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
1.  В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
1. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
1. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
1. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п
 при составлении смет на НИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
1. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
1. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
1. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
1. в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
1. в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
1.  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
1. в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
1. в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
1. в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
1. в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг). 
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА (Образец)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)					
Рентабельность предприятия……………………….. (%)									


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (Ф.И.О.)
м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (Ф.И.О.)
м.п.

Приложение № 2
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Образцы оформления сметной документации на НИР
Образец 2П
	Приложение №…… к договору № от 

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

	



Образец 3п

	Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению
	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ И.О.Ф

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
1. Расчет заработной платы								
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/



Приложение № 3
к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг 

Приложение №   к договору №   от _

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________И.О.Ф.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________


	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/








