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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.140 Поставка переносного портативного электронного течеискателя элегаза для контроля герметичности высоковольтного оборудования
для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"





1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2 26.51.140 Поставка течеискателя элегаза для контроля герметичности высоковольтного оборудования.
	для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во.

	1
	2
	3
	4

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Переносной портативный электронный гигрометр с ротаметром в полной комплектации для проверки газа в балонах
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696] Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]    Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки



2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]         Таблица 2.2. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к гарантиям

	1.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, мес.
	12
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-

	

	2.
	Требование к доставке

	
	Место поставки для
Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	679011, Еврейская Автономная обл.,
г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	3.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 гг.
	Согласие с требованием
	-//-
	



1. 
2. 
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[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583]Таблица 2.3. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

2.3.1
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции, марка
	Производитель
	Технические и функциональные характеристики

	Наименование параметра
	Гигрометр электронный ИВГ-1 К-П (или аналог)
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Количество, шт.
	1
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Тип прибора
	Портативный
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р.
	-80 ... 0
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Чувствительность
	3 г элегаза / год
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Уровни чувствительности
	7 режимов, 64-кратное усиление
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Рабочая температура, °С
	0 – +52
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Время работы, ч
	до 30
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Время отклика, сек
	мгновенное
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Время сброса, сек
	1
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Время прогрева, сек
	2
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Частота контроля, проверок/сек
	4000
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Индикация
	3-х цветовые светодиоды + индикатор заряда
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Источник питания
	2x1.5 В батарейки C LR14
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Длина сенсора, мм
	355
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Габариты, мм
	229×65×65
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Габариты кейса, мм
	305×265×80
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Вес, кг
	0,56
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	Длина датчика, мм
	355
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.



* Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, а также документы по п. 3 раздела 2.2.1 технических требований.
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.3. настоящих технических требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

3. [bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

