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на оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель и вывозу снега на объектах почтовой связи для нужд Екатеринбургского почтамта УФПС Свердловской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: Оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель и вывозу снега на объектах почтовой связи для нужд Екатеринбургского почтамта УФПС Свердловской области

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: уборка снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи УФПС Свердловской области, поддержание в рабочем эксплуатационном режиме, исключение травматизма, порчи имущества граждан и юридических лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам:
4.1.1. В течение 1 (одного) дня после подписания со своей стороны, заявки на уборку снега, наледи, сосулек, Заказчик должен предоставить заявку Исполнителю.
4.1.2. Начало оказания услуг: с момента заключения договора, но не ранее 01.12.2026 г.
4.1.3. Окончание оказания услуг: по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты заключения договора.
4.1.4. Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг, в случае выпадения непрерывных осадков - в течение одного часа. Уборка снега, наледи и сосулек с кровель производится с 9-00 до 17-00 по местному времени.

4.2. Место и объем оказания услуг:
	№ п\п
	Наименование объекта
	Адрес
	Площадь полной очистки (кв.м.)
	Объём снега для вывоза на полигон (м3)

	1
	ГОПС 43, ГОПС 98, здание литер А
	г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65а
	320
	96

	2
	ИВЦ,  литер Б, пристрой к жилому дому
	г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 37
	450
	135

	3
	Гараж автобазы
	г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а
	6 210
	373

	4
	Диспетчерская автобазы, нежилое отдельностоящее здание
	г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. Б
	68
	

	5
	Гараж автобазы, нежилое отдельностоящее здание
	г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. В
	820
	

	6
	Административно-бытовой корпус автобазы, нежилое отдельностоящее здание с пристроем
	г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 89а, лит. Д
	350
	

	7
	Здание главпочтамта
	г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 39
	1 677
	503

	8
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68
	110
	33

	9
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Алтайская, 70
	150
	45

	10
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 131а
	260
	78

	11
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 103
	240
	72

	12
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Горнистов,13
	105
	31,5

	13
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Главная,13
	115
	34,5

	14
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Панельная,13
	230
	69

	15
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Титова,14
	260
	78

	16
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Онежская,12
	460
	138

	17
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Авиационная,69
	230
	69

	18
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Короленко, 14
	150
	45

	19
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 59
	180
	54

	20
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 164
	360
	108

	21
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 28
	320
	96

	22
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 26
	450
	135

	23
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 30
	465
	140

	24
	ГОПС, здание литер Б, пристроенное к жилому дому
	г. Екатеринбург, ул. Красина, 7
	342
	103

	25
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105
	170
	

	26
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 57
	320
	110

	27
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Окружная, 8
	310
	

	28
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Верстовая, 3
	180
	

	29
	Здание ОПС
	г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 121
	150
	70

	30
	Здание ОПС
	г. Березовский, ул. Чапаева, 17
	350
	120

	Итого:
	15 802,00
	2 736,00

	Прогнозируемый объем оказания услуг:
	31 604,00
	2 110,00



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.2  Объем оказания услуг входит:
5.2.1 Очистка кровель объектов, указанных в п. 4.2. «Место и объем оказания услуг» Технического задания, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в объекты, от снега, наледи и сосулек, не допуская их накопления. Очищать кровлю от снега шириной 1,5 метра следует со всех ее скатов, или полная очистка кровли начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.
Для предохранения кровельного покрытия (Металлические кровли) от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли (металлические кровли) не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.
5.2.2 При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения полная очистка кровельных покрытий, желобов, свесов и установленных на водоприемных воронках крышки-люки, при поступлении заявки от заказчика.
5.2.3 Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей в случае повреждения в ходе производства работ, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.
5.2.4 По окончании оказания услуг по очистки кровли – сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования.
5.2.5 Услуги оказываются в зависимости от погодных условий в зимний период, по мере заноса кровли снегом, накопления льда в желобах, нароста сосулек. Необходимость в проведении очистки определяется Заказчиком. 
5.2.6 При оказании услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек кровель ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек, не допускающие в зону сброса пешеходов.
5.2.7 При поступлении Заявки заказчика на вывоз снега, наледи, сосулек убранного ранее с кровли, исполнитель вывозит снег, наледь, сосульки на полигон, в стоимость услуги по вывозу снега на полигон, включены расходу по погрузке, вывозу и размещению на полигоне.
5.2.8 Услуги оказываются с 9-00 до 17-00 по местному времени.

5.2 Условия оказания услуг: Уборка снега, наледи, сосулек с кровель должна включать в себя очистку от снега, наледи и удаление сосулек по периметру крыш зданий, шириной 1,5 метра, с удалением сосулек и наледи с желобов, козырьков и свесов или полная очистка кровли от снега, наледи и сосулек, очистку кровель от мусора и посторонних предметов.
5.3 Общие требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001г. № 80; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002г. № 123;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности» утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21 июля 2017 г. N 737-ст;
- Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Утверждено на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке Протокол № 2 09 июня 2001 года).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1 Порядок оказания услуг:
6.1.1 Оказание услуг производится по заявкам Заказчика, которые направляются на авторизированный адрес электронной почты Исполнителю по рабочим дням с 9:00 до 17:00 при выявлении потребности проведения оказания услуг по очистке снега, наледи и сосулек с кровель для предотвращения аварийных ситуаций, протечек в следствии таяния снега, обрушений кровельных конструкций, сход снега и льда с крыш, угрозы жизни и здоровья клиентов, сотрудников, прохожих, а также повреждению автотранспорта.
Срок оказания услуг по заявке составляет 3 (три) дня с даты получения Заявки Исполнителем.
6.2 Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
6.2.1 Оказываемые услуги должны обеспечивать:
- надлежащее содержание кровель зданий в зимний период, 
- исключение накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, 
- исключение образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, 
- предотвращение несчастных случаев.
6.2.2 Исполнитель назначает уполномоченного представителя (мастера или прораба), ответственного за качественную уборку кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде.
6.2.3 Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг. 
6.2.4 Обеспечение оказания услуг по договору всеми необходимыми инструментами, инвентарем, альп-снаряжением Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет.
6.2.5 Оказывать услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течение 2-х суток. 
6.2.6 Очистку кровель должны производить промышленные альпинисты, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида услуг.
6.2.7 При заключении договора, Исполнитель в целях организации допуска на объекты, обязан в письменном виде представить Заказчику списки сотрудников и транспорта, задействованных на объектах Заказчика.
6.2.8 Услуги оказываются в полном соответствии с Приказом Минтруда России № 782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
6.2.9 До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя (мастер или прораб) обязан:
· проверить готовность бригады к оказанию услуг, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· физическое состояние рабочих и их спецодежду;
· наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
· наличие необходимого инструмента и его исправность.
· проверить техническое состояние, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· парапетной решетки;
· надежность закрепления страховочных веревок;
· лестниц или стремянок около слуховых окон;
· водосточных труб, воронок и крепление их;
· выступающих частей на фасаде зданий.
· При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до оказания услуг по очистке кровли.
· Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.
· Место сброса снега, льда и мусора ограждается красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75-1,0 м на расстоянии, обеспечивающем безопасность пешеходов, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.
· Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке, сделать запись в журнал по технике безопасности.
6.2.10 При сбрасывании снега с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.
6.2.11 Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.
6.2.12 Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы
6.2.13 Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил техники безопасности и охрану труда при оказании услуг по договору, в том числе в части соответствия квалификации своего персонала условиям производства услуг, а также надлежащего устройства указанного ограждения (оцепления).
6.2.14 В течение двух часов предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.
6.2.15 В случае нанесения при оказании услуг по договору либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем материального ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель производит возмещение данного ущерба в установленном действующим законодательством порядке.
6.2.16 Размер повреждения или ущерба, нанесенного Заказчику должен быть подтвержден Актом о выявленных недостатках с предоставлением фотоотчета, составленным и подписанным с участием уполномоченных лиц с обеих сторон. Акт о выявленных недостатках составляется не позднее 7 (семи) календарных дней с момента нанесения и фиксации ущерба.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.




