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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	СМ
	Самоходная машина

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Модульный электрический коленчатый подъемник

	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 28.22.11.190 Поставка модульного электрического коленчатого подъемника для нужд  АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Модульный электрический коленчатый подъемник закупается с целю обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» самоходными машинами для выполнения строительно-монтажных работ. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 28.22.11.190: Модульный электрический коленчатый подъемник
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 28.22.11.190: Поставка модульного электрического коленчатого подъемника для нужд  АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 декабря 2026 года



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 28.22.11.190: Модульный электрический коленчатый подъемник
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Электрический коленчатый подъемник
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 8 200

Не более 9 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 2 200

Не более 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2 350

Не менее 2 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Масса (вес),кг
	Не менее 9 000

Не более 10 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8
	Грузоподьемность, кг
	Не менее 220
	Указание харрактеристик
	
	

	
	Высота рабочая, мм
	Не менее 20 000

Не более 22 000
	Указание харрактеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Электрический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт

(привод подъема, перемещения)
	Не менее 9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Колесная формула/привод
	4х4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Управление колес 
	2WS, 4WS
	Указание  харрактристик
	-
	

	1.4.2.
	Управление
	Управление джойстиком,

Управление перемещением на верхнем пульте
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наполнение шин
	Цельнолитые/пенонаполненные
	Указание харрактеристик
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, моточасы на счетчике моточасов не должены превышать

20 м/ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация 
	- Пакет для суровых условий эксплуатации

- Шнур питания переменного тока к платформе

- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Защита при запуске и остановке двигателя

- Система определения нагрузки

- Система диагностики неисправностей

- Система защиты оператора от защемления
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская аптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) .

2)
Огнетушитель (в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»).

3) Комплект инструмента.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
