













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.13.13.120 Поставка винтового насоса с клапаном AGAM и электродвигателем для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
(Лот №_____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 28.13.13.120 Поставка винтового насоса с клапаном AGAM и электродвигателем для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходных договоров:
- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Винтовой насос WOF 055 6 072
	шт
	1

	1.2. 
	Клапан AGAM-32/10/210-LX 24DC
	шт
	1

	1.3. 
	Электродвигатель А250S2
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.13.13.120 Поставка винтового насоса с клапаном AGAM и электродвигателем для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 125 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 28.13.13.120 Поставка винтового насоса с клапаном AGAM и электродвигателем для выполнения работ на Нижегородской ГЭС.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Винтовой насос
	Маркировка
	WOF 055 6 072
	-

	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Производитель
	Seim
	
	
	

	
	
	Давление подачи
	100 бар
	
	
	

	
	
	Частота вращения
	2900 об/мин
	
	
	

	1.2
	Клапан
	Маркировка
	AGAM-32/10/210-LX 24 DC
	
	
	

	
	
	Производитель
	Atos
	
	
	

	
	
	Артикул
	С066
	
	
	

	
	
	Максимальное давление
	До 350 бар
	
	
	

	
	
	Производительность
	200-600 л/мин
	
	
	

	1.3
	Электродвигатель
	Маркировка
	А250S2БУЗ
	
	
	

	
	
	Производитель
	АО «ЭЛДИН»
	
	
	

	
	
	Мощность
	75 кВт
	
	
	

	
	
	Частота вращения
	3000 об/мин
	
	
	

	
	
	Напряжение
	380/660 В
	
	
	

	
	
	Степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
	IP 65
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-920-015-83-43
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	

	6.
	Требования к рабочей документации и чертежам

	6.1
	Рабочая документация и чертежи предоставляются по официальному запросу через секретаря закупочной комиссии.
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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