
6





[bookmark: _Toc1375545841][bookmark: _Toc1398562871][bookmark: _Toc1416967041][bookmark: _Toc1375545841][bookmark: _Toc1398562871][bookmark: _Toc1416967041]











Технические требования


ОКПД 2: 28.13.32.120 Поставка расходных материалов к компрессорам для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск




1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 28.13.32.120 Поставка расходных материалов к компрессорам для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора № 1240-315-2023 г. от 03.11.2023 г. "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло компрессорное RIF Ndurance канистра 5л Atlas Copco
	шт.
	6,00

	2. 
	Масло компрессорное RIF Ndurance Atlas Copco 55мм2/с при 40t канистра 20л
	шт.
	3,00

	3. 
	Набор фильтров для компрессора Atlas Copco GA75 (1 воздушный, 1 масляный). Заводской номер компрессора: API610843 Год изготовления: 2010.
	компл.
	1,00

	4. 
	Фильтр воздушный 1622.8557.00 для  спецтехники Atlas Copco
	шт.
	3,00

	5. 
	Набор сервисный Atlas Copco 2901145381 для компрессора
	шт.
	2,00

	6. 
	Фильтр масляный Atlas Copco 1622365280 для компрессора
	шт.
	2,00

	7. 
	Фильтр воздушный Atlas Copco 1613950300 для компрессора
	шт.
	3,00

	8. 
	Набор сервисный Atlas Copco 2901056400 для компрессора
	шт.
	1,00

	9. 
	Фильтр масляный Atlas Copco 1613610500 для компрессора
	шт.
	2,00












2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	10.04.2027
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 28.13.32.120 на поставку расходных материалов к компрессорам для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1

	Масло компрессорное Atlas Copco Roto-inject fluid (RIF NDURANCE)
 (код завода 2901052200)
	Внешний вид
	Жидкость при комнатной температуре
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Цвет
	светло-коричневый
	
	-//-

	
	
	Запах
	Слабый
	
	-//-

	
	
	Температура текучести, °С
	- 30
	
	-//-

	
	
	Начальная точка кипения и интервал кипения, °С
	> 280
	
	-//-

	
	
	Температура вспышки, °С
	250
	
	-//-

	
	
	Плотность, кг/м3
	870
	
	-//-

	
	
	Температура самовозгорания, °С
	> 320 °C
	
	-//-

	1.2


	Набор фильтров для компрессора (1 воздушный, 1 масляный) Atlas Copco GA75
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Заводской номер компрессорной установки
	API610843
	
	-//-

	
	
	Год изготовления
	 2010
	
	-//-

	1.3
	Фильтр воздушный для спецтехники Atlas Copco
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	1622.8557.00
	
	-//-

	1.4
	Набор сервисный Atlas Copco для компрессора
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	2901145381
	
	-//-

	1.5
	Фильтр масляный Atlas Copco для компрессора
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	1622365280
	
	-//-

	1.6
	Фильтр воздушный Atlas Copco для компрессора
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	1613950300
	
	-//-

	1.7
	Набор сервисный Atlas Copco для компрессора
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	2901056400
	
	-//-

	1.8
	Фильтр масляный Atlas Copco для компрессора
	Бренд
	Atlas Copco
	
	-//-

	
	
	Артикул производителя
	1613610500
	
	-//-

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14
	
	-//-

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack]Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	-//-

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	-//-



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
