ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска 
на Скалистой ГеоЭС»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
· дату направления предложения;
· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
· цену предложения в рублях (без учета НДС).
3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00 30.09.2026 г. 
4. Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: IvanovaTYu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 395-29-01 добавочный 7625.
5. Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc241066777]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc241066778]Обозначения и сокращения
	АУП
	Автоматическая установка пожаротушения

	ГеоЭС
	Геотермальная электростанция

	Заказчик
	Акционерное общество «Ленгидропроект»

	НТД 
	Нормативно-техническая документация

	ПАО «РусГидро»
	Публичное акционерное общество «РусГидро»

	ПД
	Проектная документация

	ТТ
	Технические требования



1.2. [bookmark: _Toc241066779]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc241066780]Цель выполнения работ: 
Расчет величин пожарных рисков. Подготовка документа, подтверждающего соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности на основании ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также проверкой выполнения условий соответствия требованиям пожарной безопасности при реализации предусмотренных проектных объемно-планировочных решений с учетом имеющихся отступлений от нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: отсутствие автоматической установки пожаротушения в здании главного корпуса, необходимой согласно п. 7.2.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc241066781]Существующее положение
Основные технико-экономические показатели Скалистой ГеоЭС:
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	Установленная мощность
	МВт
	16,5

	2
	Общая годовая выработка электроэнергии
	108 кВт.ч
	0,7 ~1,34

	3
	Численность персонала
	чел
	3

	4
	Коэффициент использования электроэнергии бинарного энергоблока ОЦР
	%
	7,7

	5
	Общая площадь застройки
	м2
	2728

	6
	Площадь занимаемого участка
	м2
	27097,08


 
[bookmark: _Toc241066782]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	«ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»
	РФ, Камчатский край, Елизовский район
	Скалистая ГеоЭС


1.5. [bookmark: _Toc241066783][bookmark: _Toc51339693]Общие требования при проведении мониторинга цен
[bookmark: _Toc241066784]Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.


2. [bookmark: _Toc241066785]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc241066786]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc241066787]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc241066788]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	«ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»
	Усл. ед
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc241066789]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc241066790]Таблица 3. Требования по срокам/этапам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	«ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС»
	Дата, следующая за датой заключения договора.
	в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора


[bookmark: _Toc50125131]


5

5

2.2. [bookmark: _Toc223008890][bookmark: _Toc241066791][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc223008891][bookmark: _Toc241066792]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Состав работ 
	1. Анализ проектной документации по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
· изучение разработанной ПД по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
· выявление отступлений от требований пожарной безопасности, установленных нормативной документацией по пожарной безопасности;
· извещение Заказчика о выявленных отступлениях;
· согласование компенсирующих мероприятий.

2. Разработка в установленном порядке «Отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска» в следующем составе:
· текстовая часть;
· графическая часть с планами и схемами;
· приложения.

3. По результатам расчёта по оценке пожарного риска выдать (при необходимости) рекомендации по снижению пожарного риска, чтобы расчётное значение не превышало допустимого значения, установленного ст.79, ст.93 Федерального закона от 22.07.2008 №123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Обеспечить защиту выполненного расчёта по оценке пожарного риска в части достаточности и соответствия методикам, при прохождении государственной экспертизы.
	
	

	1.1.2. 
	Особые условия
	Досрочное выполнение работ желательно (с обязательным уведомлением и письменным согласием Заказчика)
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Результат работ 
	Результатом выполненных работ является «Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска», в составе, предусмотренном п. 1.1.1 ТТ. 
Разработанный Подрядчиком данный Отчет должен быть согласован Заказчиком. В случае получения замечаний, Подрядчик предоставляет откорректированную документацию.
	
	

	2.1.2. 
	Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику
	Результаты работ передаются Заказчику в переплетенном виде на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2 экземплярах (редактируемая версия (рабочий формат – *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.fnxa) и версия, соответствующая печатной – в формате *.pdf).
	
	

	2.1.3. 
	Оформление документации
	Оформление документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	

	2.2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	Подрядчик передает Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз., подписанные со стороны Подрядчика) с приложением к нему материалов п.2.1.1.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1. 
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования и сметного ценообразования в строительстве
	При выполнении работ используется законодательная и нормативно-методическая база РФ и субъектов, законов, постановлений Правительства РФ, Стандартов, а также НТД ПАО «РусГидро» и т.д. (в действующей редакции на дату утверждения задания на выполнение работ), в том числе, но не ограничиваясь:

 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008;
 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994;
 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;
Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. № 533;
 Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140;
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
- СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».
- СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы (Приложение №2 к Техническим требованиям).
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	4.1.1. 
	Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ
	Без привлечения субподрядных организаций
	
	

	4.1.2. 
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику (после заключения договора) 
	Заказчик передает Подрядчику:
· Раздел ПД «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для проектируемого объекта.
· Количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта, класс их функциональной пожарной опасности;
· Сведения о расчетной численности персонала, необходимого для организации эксплуатации;
· Сведения о наличии систем противопожарной защиты;
· Планы эвакуации.

Иные исходные данные Подрядчик может запросить у Заказчика в случае необходимости, в рабочем порядке (при наличии таких сведений у Заказчика).
	
	


3. [bookmark: _Toc223008892][bookmark: _Toc241066793]Состав заявки для мониторинга цен
3.1. В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.




Приложение № 1
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение
Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга по лоту: «ОКПД2 71.12.11.900 Проведение расчетов по оценке пожарного риска на Скалистой ГеоЭС», 


	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

	
	,

	(юридический адрес)

	
	,

	(почтовый адрес)

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

	Стоимость работ, без НДС, руб.
	00 000 000,00 руб. (сумма прописью)



[bookmark: _GoBack]Указанная стоимость сформирована с учётом применения единого понижающего коэффициента ___________[footnoteRef:1] (указать значение) к исходной смете Заказчика. Понижающий коэффициент применяется ко всем позициям сметы без исключения. [1:  величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой] 





	Директор
	
	ФИО (полностью)


подпись, печать


Приложение № 2
к Техническим требованиям

СТО ИСМ 01–2026 Основные требования к созданию и оформлению графических материалов в программах CAD-системы

(публикуется отдельным файлом)
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