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[bookmark: _Toc203384843]Наименование услуги.
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
[bookmark: _Toc203384844] Цель оказания услуги 
[bookmark: _Toc203384845]Исполнение договора № 1350-374-2023 2-ЭКСП-БПД-2024-ЧебГЭС от 21.11.2023 «Оказание услуг по обслуживанию очистных сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
[bookmark: _Toc48062863][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора). 
Заказчик предоставляет Исполнителю: 
1.	Следующие виды ресурсов: 
1.1.	подъемные механизмы, стропы и приспособления, необходимые для обеспечения выполнения работ
1.2. полный набор спец.инструмента для обслуживания сепаратора
1.3. площадку для разборки/сборки барабана с возможностью мойки горячей водой.
2. Следующий персонал:
2.1. руководитель работ – 1 чел.
2.2. специалисты для участия в сервисных работах – 1-2 чел.
2.3. электроэнергия.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc203384847][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к оказанию услуг
[bookmark: _Toc203384848]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc203384849]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc203384850]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.

	ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

	Условная единица
	1
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	30.12.2026
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[bookmark: _Toc50125131]*Срок оказания услуг установлен исходя из требований доходного договора указанного в пункте 1.2. ТТ.
Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование работ: ОКПД 2: 37.00.11.150 Оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг.

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг.

	1.1.1. 
	1. Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя. 
2. Оказание услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации.
3. Требования к составу и содержанию услуг по сервисному обслуживанию оборудования Блока обработки осадка (механический обезвоживатель - сепарационная установка Alfa Laval PreBilge CFG BWPX 303) очистных сооружений ОС-1 здания ГЭС:
- внешний осмотр оборудования;
- мойка оборудования и деталей до начала оказания услуг и в процессе оказания услуг (выполняет Заказчик)
- проверка наличия спец. инструмента для разборки/сборки сепаратора (спец. инструмент и запасные части обеспечивает Заказчик);
- ревизия деталей барабана, уплотнительных и опорных элементов, системы управления;
- восстановление работоспособности, подготовка к эксплуатации, сборка, пуско-наладочные работы модуля PreBilge 303
- составление протокола (акта) оказанных услуг с описанием состояния оборудования (в случае выявления неисправностей указывается перечень необходимых к замене деталей (узлов) и дальнейшие рекомендации по восстановлению работоспособности оборудования

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.2.1. 
	Исполнитель обеспечивает Комплект запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности модуля PreBilge 303. Продукция должна быть новой, оригинального производства компании Альфа Лаваль, упакованной заводом-изготовителем. 

	2. 
	Требования к результатам услуг.

	2.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказании услуг.

	2.1.1. 
	Подлежащая применению при выполнении ремонта нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1. 
	Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, правилам техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя

	4.1. 
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания за весь объем оказанных услуг. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном Заказчиком и Исполнителем. Составленный Заказчиком односторонний Акт о недостатках имеет для Исполнителя юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности. Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые услуги по устранению недостатков с отнесением соответствующих расходов на Исполнителя. 
Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. Гарантийный срок увеличивается на период времени, в течении которого невозможно было эксплуатировать поставленную продукцию вследствие обнаруженных недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки услуг по устранению недостатков. Условия оказания гарантийных обязательств Исполнителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к оказанию услуг и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1. 
	Исполнителю необходимо представить комиссии по приемке документацию, составленную в процессе ремонта, в том числе: 
- ведомость выполненных работ; 
- формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) состояние составных частей оборудования после выполнения работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации;
- сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы.


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). 
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

